ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

[bookmark: _Hlk213767140]2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля комплексів автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за ДК 021:2015: 35710000-4 Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-07-24-009968-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля комплексів автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за ДК 021:2015: 35710000-4 Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи
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	Комплекс автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
	шт.
	10



СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ
Загальні вимоги
Весь товар повинен бути новим і таким, що не перебував у використанні та не був відновленим, терміни й умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена. Товар повинен ввозитися на територію України через офіційні канали поставки та з відповідним гарантійним сервісом виробника. Покупець залишає за собою право запросити перевірку серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника та відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу.
Товар повинен бути виготовлений в Україні або в країнах, на які не поширюються обмеження в торговельних відносинах відповідно до міжнародних торговельних договорів уряду України, а також на які не поширюються санкції, або якщо сам товар чи програмне забезпечення не підпадають під санкційні обмеження.

Скорочення та умовні познаки

	Скорочення
	Пояснення

	АСОД
	Автоматизована система обробки даних

	ДСТУ
	Державний стандарт України – стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом. 

	ЕД
	Експлуатаційна документація

	ІФ
	Інформаційний файл – упорядкована сукупність визначених законодавством у сфері технічного регулювання та стандартизації фактичних даних з результатами фіксації (фотознімки або відеозаписи) технічними засобами (приладами контролю) події, що містить ознаки адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та метаданих до них, сформована зазначеними технічними засобами (приладами контролю) та захищена з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

	КЕП
	Кваліфікований електронний підпис – системи кваліфікованого електронного підпису (печатки), що включає засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, захищені носії особистих ключів і забезпечує генерацію пар ключів, зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки, створення та перевірку кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

	Комплекс
	Комплекс автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху призначений для контролю за дорожнім рухом у режимі безперервної цілодобової роботи.

	НЗ
	Номерний знак транспортного засобу (Автомобільний номерний знак) – пластина-ідентифікатор для обліку транспортних засобів.

	ПДР
	Правила дорожнього руху встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України.

	Смуга
	Смуга руху – поздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 м, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів.

	ТЗ
	Транспортний засіб – пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

	ДНЗ
	Державний номерний знак, те саме що й номерний знак транспортного засобу (автомобільний номерний знак) – пластина-ідентифікатор для обліку транспортних засобів. Виготовляються з листового металу відповідно до вимог, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2021 року № 166

	ІНЗ
	Індивідуальні номерні знаки – номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників.

	ПКД
	Прилади контролю дистанційні – це пристрої, що дають змогу в автоматичному режимі здійснювати виявлення та фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та інформація в яких захищена згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. У документації цього тендеру також використовується скорочення Комплекс. 

	МДП
	Максимально допустима похибка

	ПЗ
	Програмне забезпечення



Загальні положення
1. Комплекс автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (далі – комплекс) призначений для контролю за дорожнім рухом у режимі безперервної цілодобової роботи.
2. Комплекс складається з автоматичної системи фіксації шляхом фотозйомки та відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; системи розпізнавання номерних знаків транспортних засобів; системи передачі інформації про зафіксовані події комунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних; системи електроживлення та моніторингу стану комплексу, а також вбудованої комп’ютерної програми з налаштування комплексу.
3. Комплекс повинен мати діючий сертифікат перевірки типу на відповідність Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94, який підтверджує можливість отримання фотозображення та відео порушення і збереження отриманих даних на носії інформації для доріг із чотирьох смуговим рухом (включно, або менше 4 у залежності від типу доріг на місцях встановлення ПКД, зокрема дороги місцевого значення мають 1-2 смуги, магістралі та автостради щонайменше 4 смуги по 2 в кожен бік з обов’язковим розділювальним бар’єром по центру), розпізнаванням НЗ всіх типів, які перетинають зону контролю, з фіксацією таких порушень ПДР транспортним засобом: 
- обов’язково: перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів;       

	№
з/п
	Технічні вимоги до предмета закупівлі
	Відповідність,
так/ні*

	[bookmark: _Hlk179902891]Комплекс автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – 20 штук, кожна з яких відповідає таким вимогам.

	Повна назва обладнання _______________________________

Код обладнання _________________________________________________________________

	1
	Комплекс повинен складатися з таких функціональних систем:
 автоматичної системи фіксації шляхом фотозйомки та відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, за допомогою технічних засобів (далі – автоматична система фіксації);
 системи розпізнавання НЗ транспортних засобів;
 системи передачі інформації про зафіксовані події комунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних;
 системи кваліфікованого електронного підпису (печатки), що включає засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, захищені носії особистих ключів та забезпечує генерацію пар ключів, зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки, створення та перевірку кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі – система КЕП); 
 системи сигналізації;
 системи електроживлення та моніторингу стану комплексу;
 вбудованої комп’ютерної програми з налаштування комплексу
	

	2
	Загальні вимоги до комплексу як складової Системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.
1. Комплекс повинен здійснювати в автоматичному режимі фіксацію шляхом фотозйомки та відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, відеофіксацію з розпізнаванням номерних знаків всього колісного автотранспорту, що перетинає зону контролю, та передачу інформації про зафіксовані події комунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних;
2. Під час фіксації події з ознаками порушень ПДР комплекс повинен формувати інформаційний файл (ІФ) – упорядкована сукупність визначених законодавством у сфері технічного регулювання та стандартизації фактичних даних із результатами фіксації (фотознімки та відеозаписи) технічними засобами (приладами контролю) події, що містить ознаки адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та метаданих до них, сформована зазначеними технічними засобами (приладами контролю) та захищена з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
	

	3
	Вимоги до додаткових функціональних можливостей комплексу:
 інформація про події, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, НЗ всього потоку транспорту, що перетнув зону контролю, з фотопідтвердженням повинні зберігатися у внутрішньому архіві. Отже, комплекс повинен працювати в режимі роботи в реальному часі та паралельно, без зупинки роботи основного режиму, надавати можливість роботи з архівом.
	

	4
	Вимоги до режимів роботи комплексу:
- комплекс повинен працювати в режимі 24/7. При відсутності зовнішнього електроживлення забезпечувати автономну роботу протягом не менше 6 годин.
	

	5
	Вимоги до документації. Комплекс повинен мати чинні:
- сертифікат перевірки типу на відповідність Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94 та ДСТУ 8809:2018 Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні;
 експертний висновок щодо відповідності вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації;
- позитивний висновок щодо проведення заходів з технічної інтеграції відповідно до «Порядку технічної експлуатації системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі», що затверджений наказом Міністра внутрішніх страв України від 06 квітня 2020 року № 326;
- супровідну документацію: інструкцію, паспорти тощо.
	

	6
	Загальні вимоги до стаціонарних комплексів.
Відповідність Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94 та ДСТУ 8809:2018 Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні (зі змінами).
	

	7
	Особливі вимоги до стаціонарних комплексів.
1. У складі комплексу має бути: головний модуль з відеокамерою, блок зовнішніх підключень, багатоцільовий радарний модуль, інфрачервоний прожектор, джерело безперебійного живлення (або АКБ, що здатна забезпечити автономну роботу ПКД до 6 годин). Стаціонарні комплекси повинні здійснювати в автоматичному режимі:
1) вимірювання швидкості руху ТЗ і однозначно відносити результати вимірювань до конкретних цільових ТЗ;
2) визначення та фото- і відеофіксацію подій, що мають ознаки порушення ПДР;
3) передавання даних щодо цих подій на АСОД захищеними каналами відкритого зв’язку;
4) накопичення на внутрішніх енергонезалежних носіях не менше ніж 10 000 інформаційних файлів на випадки перебоїв зв'язку;
5) забезпечувати передавання ІФ до АСОД (або вивантаження на зовнішні носії) після відновлення зв’язку;
6) відновлення роботи після відключення електроживлення і його повторного включення;
7) забезпечувати можливість введення даних щодо налаштування та параметрів місцеположення та орієнтування ПКД (далі – даних та параметрів) до його енергонезалежної пам’яті.
8) забезпечувати збереження та дистанційний доступ до:
 поточної версії даних та налаштувань;
 всіх попередніх версій даних та налаштувань;
 всіх контрольних відеокадрів, що були сформовані у момент уведення кожної версії даних та параметрів.
	

	8
	Вимоги до відеокадрів та належної до них інформації, що формує комплекс.
9) У разі виявлення події, що має ознаки порушення ПДР, комплекс повинен формувати інформаційній файл із послідовністю кольорових відеокадрів та пов’язаною з цими відеокадрами такою інформацією (метаданими):
 позначення типу комплексу;
 серійний номер комплексу;
 результат вимірювання швидкості, напрямок руху цільового ТЗ, установлене ПДР обмеження швидкості руху ТЗ у зоні контролю;
 дату та час фіксації події, що має ознаки порушення ПДР (з роздільною здатністю не більше 1 с);
 номер та/або ім’я інформаційного файлу;
 часові мітки та/або номери відеокадрів у послідовності відеокадрів інформаційного файлу;
 геодезичні координати ПКД в системі координат WGS-84 – геодезичні широта та довгота з роздільною здатністю не більше 0,1″;
 результати розпізнавання номерного знака цільового ТЗ із зазначенням розпізнаної послідовності символів номерного знаку;
 комплекс повинен відображати на відеокадрах мітки (перехрестя, круг, прямокутник тощо), що позначають цільовий ТЗ, та/або окремо місце розміщення номерного знака на ньому. Для кожного цільового ТЗ має бути сформований окремий інформаційний файл з відповідними відеокадрами;
 комплекс повинен формувати окремий відеокадр із збільшеним зображенням номерного знака цільового ТЗ та включити його у послідовність відеокадрів відповідного інформаційного файлу;
 дані, що зберігаються в комплексі та передаються до АСОД, повинні бути захищені з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 до переліку відеокадрів, що повинен формувати і зберігати комплекс, має бути включений відеозапис події, що має ознаки порушення ПДР. При цьому відеокадри події повинні знаходитися в межах часового інтервалу цього відеозапису;
 кольори об’єктів, зокрема ТЗ, не повинні спотворюватись під впливом оптичних фільтрів відеокамери та мати природний (оригінальний / автентичний) зовнішній вигляд.
	

	9
	Застосування типових конструкцій для розміщення обладнання на зонах контролю.
Комплекс повинен включати в себе ряд конструкцій і кріплень, уніфікованих для більшості дорожніх та придорожніх об’єктів (естакад, опор, шляхопроводів тощо), призначених для розміщення обладнання, зокрема комплекси мають бути укомплектовані кронштейнами.
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	Металоконструкції та елементи кріплення:
Є складовою частиною комплексу (з адаптацією під конкретні умови монтажу).
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	Кількість смуг, що контролюється Комплексом:
 4 смуги руху транспорту шириною до 3.5 м включно (кожна смуга) за умови монтажу на об’єкті інфраструктури, що знаходиться на відстані до 0.8 м від смуги, що позначає межу проїзної частини (початок першої смуги);
 Ширина зони контролю до 14 м включно. 
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	Варіанти підключення каналів передачі метаданих до комплексу
 Цифровий канал зв’язку Ethernet, протокол TCP / IP або мобільні мережі загального користуванні стандарту 4G/LTE;
 З резервуванням цифрового каналу зв’язку Ethernet мобільною мережею загального користування стандарту 4G/LTE.
Забезпечити підтримку Dual SIM: наявність двох активних слотів для SIM-карток із можливістю налаштування різних сценаріїв автоматичного перемикання (Failover) між операторами мобільного зв’язку в разі втрати сигналу основного вузла через погіршення якості мережі (резервний компонент миттєво або після переналаштування бере функції на себе).
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	Максимальна кількість ТЗ, дані про яких обробляються комплексом одночасно:
- всі ТЗ, що перебувають у зоні контролю
	

	14
	Вірогідність розпізнавання номерних знаків повинно відповідати вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94.
	

	15
	Робота в темний час доби: 
- повинна забезпечуватися з використанням ІЧ-підсвітки, додаткових програмних рішень, які в умовах недостатньої видимості забезпечать додаткову підсвітку цільового транспортного засобу з можливістю розпізнати його марку та модель;
 пристрої, які використовуються для додаткового освітлення цільових ТЗ, жодним чином не повинні осліплювати водіїв ТЗ за будь-яких умов природного освітлення.
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		Вертикальний кут нахилу комплексу до площини дорожнього полотна
- До 9°
	

	17
	Кут горизонтального відхилення комплексу від напрямку руху транспорту
- до ±15°
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	Чутливість системи автоматичного розпізнавання номерних знаків до зміни кута нахилу номерної пластини:
- допустимий кут до ±10° та більше за технічної можливості комплексу
	

	19
	Розпізнавання шрифтів номерних знаків різних країн та визначення країни реєстрації номерного знаку.
- ДНЗ всіх типів, а також НЗ країн, які ратифікують Конвенцію ООН про дорожній рух від 8 листопада 1968 року (з змінами та поправками).
	

	20
	Розпізнавання НЗ.
- комплекс повинен функціонально підтримувати покращення визначення послідовності розпізнавання символів номерних знаків в режимі навчання.
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	Номінальна напруга живлення і частота.
- 230 В 50 Гц.
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	Операційна система.
 Комплекс має використовувати одну з наступних ліцензійних операційних систем, версії яких не старші 3 років:
- Unix-подібна операційна система;
- Windows.
Операційна система повинна відповідати актуальним вимогам і забезпечувати стабільну роботу комплексу з урахуванням його функціональних потреб.
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	Система моніторингу комплексу:
- система моніторингу комплексу повинна підтримувати віддалений моніторинг усіх елементів комплексу: стан камер, електроживлення, каналів передачі даних, прикладного програмного забезпечення, температурний режим та інше;
- надання доступу користувача до системи моніторингу комплексу замовнику.
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	Система сигналізації комплексу:
- Система сигналізації має фіксувати порушення механічної цілісності (датчики несанкціонованого доступу), а також забезпечувати можливість інформування про спрацювання сигналізації через e-mail, чат-бот або інші канали зв’язку;
- Надання доступу до системи сигналізації комплексу Замовнику.
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	Централізація потоку даних:
- Інформаційні файли, повинні передатися від комплексу на АСОД у відповідності до Порядку отримання автоматизованою системою обробки даних Міністерства внутрішніх справ України інформаційних файлів або метаданих від автоматичної системи виявлення та фіксації шляхом фотозйомки або відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, за допомогою технічних засобів (приладів контролю) затвердженого наказом Міністра внутрішніх справ № 326 від 06.04.2020. 
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	Вимоги до експлуатаційної документації (ЕД):
1. Кожен Комплекс має бути укомплектовано ЕД.
2. ЕД має бути викладено державною мовою та має містити щонайменше такі відомості:
- опис принципу роботи та всіх функцій;
- настанову з експлуатації комплексу;
- методику налаштування;
- вказівки щодо можливих помилок, причин їхнього виникнення та способів їхнього уникнення та усунення;
- робочі кліматичні умови експлуатації;
- діапазони вимірювання та МДП;
- методику навчання обслуговуваного персоналу.
ЕД повинна мати розділ, який регламентує роботи з монтування
комплексу на місці експлуатації, зокрема докладний опис вимірювання та обчислення, необхідних для визначення параметрів місцеположення комплексу відносно полотна дороги.
Відносно підсистеми автоматичного розпізнавання номерних знаків в ЕД мають бути зазначено такі параметри:
- ймовірність розпізнавання ДНЗ та ІНЗ;
- максимальна відстань від лінзи відеокамери ПКД до номерного знаку;
- максимальний горизонтальний кут між лінією, що сполучає центр номерного знаку та центр лінзи відеокамери та нормаллю до площини номерного знаку, за якого виконується розпізнавання номерних знаків;
- максимальний кут нахилу довгої сторони номерного знаку, за якого виконується розпізнавання номерного знаку;
- максимальна швидкість ТЗ, за якої виконується розпізнавання номерного знака.
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	Гарантія на комплекс:
- підтверджується гарантійним талоном;
- гарантійний строк 24 місяців з дати підписання видаткової накладної, але не більше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.
	



Додаткові вимоги
1. Розробка експлуатаційної документації повинна виконуватись у відповідності з діючими нормативними документами.
2. Товар повинен бути сертифікований на відповідність Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94 у встановленому законодавством порядку (наявність свідоцтв, сертифікату якості на товар) та відповідати державним стандартам України тощо.
3. У комплекті з товаром надається: паспорт (формуляр), інструкція по експлуатації товару, гарантійний талон, завірені копії свідоцтв, сертифікатів якості на товар.
4. Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен мати досвід впровадження ПКД.
5. Поставка товару за адресою: вул. Волинська, 26, м. Київ, 03151, Державна установа «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України».

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:
стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;
конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Примітка:   Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками або бути кращим.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 12 500 000,00 грн. (дванадцять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


