ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Протигази фільтруючі ГП-9 (в комплекті панорамна маска, фільтр, сумка протигазова) за ДК 021:2015:35810000-5 – Індивідуальне обмундирування

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-08-17-000375-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Протигази фільтруючі ГП-9 (в комплекті панорамна маска, фільтр, сумка протигазова) за ДК 021:2015:35810000-5 – Індивідуальне обмундирування
	№
з/п
	Найменування
	Значення
	Нормативний 
документ

	1
	Протигаз фільтруючий ГП-9

	Технічні параметри маски 
Протигази фільтруючи мають забезпечити очищення повітря, що вдихують, від бойових отруйних, хімічних, радіоактивних речовин та біологічних патогенних агентів, вміст яких у повітрі перевищує гранично допустимі рівні.
Лицева частина для більш точного прилягання її до обличчя виготовляється різних типорозмірів не менше 4-х (1 - найбільший, 4 - найменший) чи може бути універсального розміру.
Протигазова маска повинна бути обладнана одним панорамним склом.
Панорамне скло не повинно спотворювати бачення, має бути надійно й герметично приєднаним до маски.
Площа поля зору маски у відношенні до звичайної площі:
- ефективна -70%;
- перекривна -80%.
Матеріали, що використовують у масці, мають бути стійкими до дії поверхнево-активних речовин і засобів чищення, дезінфікування, дезактивування, дегазування, що рекомендовані виробником. Лицева частина повинна містити переговорну мембрану.
Переговорна мембрана повинна мати захист від механічного пошкодження, витримувати різницю тиску 8 кПа (статичний тиск) за позитивного зовнішнього тиску (навколишня атмосфера).
Розбірливість мови при використанні переговорного пристрою не менш ніж 80%.
Маска повинна бути стійкою до коливань температури навколишнього середовища і не повинна деформуватись в діапазоні температур від мінус 30℃ до 70 ℃.
Фільтруючий елемент повинен розташовуватися по центру маски.
Фільтруючи елементи та лицьові частини протигазу повинні мати стандартні нарізові з'єднання згідно з ДСТУ EN 148-1:2004.
З’єднання між фільтром та лицевою частиною має бути міцним та герметичним.
Всі знімні частини маски повинні легко приєднуватися та закріплюватися за можливості без використання інструментів. Будь-які засоби ущільнювання повинні залишатися на своїх місцях у разі роз’єднування з’єднань в процесі нормального експлуатування. Повинно бути забезпечене правильне і надійне з’єднання між лицевою частиною і іншими
частинами. Маса протигазу без нагнітання повітря повинна бути:
- у разі розміщення фільтра в лицьовій частині – не більше ніж 1,2 кг.
Комплектація протигаза:
- маска протигазова;
- фільтруючий елемент;
- сумка протигазова з наплічним ременем (кожен протигаз з фільтром повинен поставлятися у індивідуальній сумці).
Гарантований термін зберігання – не менше 10 років з дати виготовлення (зазначений параметр підтверджується гарантійним листом в довільній формі від виробника).
Маска повинна відповідати суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я третьої категорії ризиків засобів захисту «Технічного регламенту засобів індивідуального захисту», затвердженого Постановою КМУ від 21.08.2019 №771 (Додаток ⅠⅠ), ДСТУ EN 136:2003 та ДСТУ EN 9296:2024
	ДСТУ EN 148-1:2004;
«Технічний регламент засобів індивідуального захисту», затверджений
Постановою КМУ від 21.08.2019 № 771
(Додаток ⅠⅠ);
ДСТУ EN 136:2003;
ДСТУ EN 9296:2024


	2
	Фільтр-поглинач
	Технічні параметри фільтра-поглинача
Фільтруючий елемент повинен бути призначений для захисту органів дихання від впливу бойових отруйних, хімічних,
радіоактивних речовин та біологічних патогенних агентів за рахунок фільтрації забрудненого повітря у фільтруюче-поглинаючий системі протигазу.
Фільтруючий елемент повинен бути виготовлений з придатних матеріалів, які витримують умови нормальної експлуатації, тривких до впливу очікуваних температур, вологості та агресивних
середовищ. Зсередини корпус фільтруючого елементу має бути тривким до корозії, яку може спричинити фільтрувальний матеріал. Фільтруючий елемент повинен бути упакованим так, щоб він був захищений від механічних пошкоджень або забруднення аж до початку використання. Щоб запобігти
контакту фільтрувального матеріалу з навколишнім середовищем, фільтри повинні мати заводське герметичне пакування, виконане так, щоб його розгерметизацію було легко виявити.
Повинен бути призначений для захисту дихальної системи від отруйних речовин, що містяться у повітрі, а саме:
1. Пил, дим і туман (тверді та рідкі частки) з коефіцієнтом проникнення, передбаченого для класу P3.
2. Пари і гази органічних сполук з температурою кипіння вище 65°С з коефіцієнтом проникнення, передбаченого для класу А2.
3. Неорганічні речовини у вигляді парів або газів, за винятком оксиду вуглецю з коефіцієнтом проникнення, передбаченого для класу В2.
4. Діоксид сірки та інші кислотні пари і гази при концентрації випробувального газу у повітрі не менше 2,7 мг/л з мінімальним часом захисної дії 28 хв., з коефіцієнтом проникнення, передбаченого для класу Е1.
5. Аміак та органічні похідні аміаку при концентрації випробувального газу у повітрі не менше 0,7 мг/л з мінімальним часом захисної дії 50 хв., з коефіцієнтом проникнення, передбаченого для класу K1.
6. Хлорпікрин при концентрації випробувального газу у повітрі не менше 0,1 мг/л з мінімальним часом захисної дії 90 хв., з коефіцієнтом проникнення, передбаченого для класу SX.
7. Фосген при концентрації випробувального газу у повітрі не менше 1,0 мг/л з мінімальним часом захисної дії 110 хв., з коефіцієнтом проникнення, передбаченого для класу SX.
Також захищає додатково від:
8. Ціан водню при концентрації випробувального газу у повітрі не менше 1,1 мг/л з мінімальним часом захисної дії 30 хв.
9. Ціан хлору при концентрації випробувального газу у повітрі не менше 5,0 мг/л з мінімальним часом захисної дії 18 хв.
10. Зарин при концентрації випробувального газу у повітрі не менше 1,0 мг/л з мінімальним часом захисної дії 90 хв.;
11. Іприт при концентрації випробувального газу в повітрі не менше 1 мг/л та постійному потокові повітря 30 л/хв з мінімальним часом захисної дії 360 хв.
Маса фільтру – повинна бути не більше 0,5 кг.
Тип фільтру: скомбінований.
Тип і клас фільтруючого елемента повинен відповідати не менше A2B2E1K1SXP3 RD.
Фільтруючий елемент повинен мати гарантований термін зберігання не менше 10-ти років з дати виготовлення та відповідати ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 + A1:2008, IDT); та/або ДСТУ EN 14387:2021 (EN 14387:2021, IDT); та/або ДСТУ EN 9296:2024 (зазначений параметр повинен підтверджуватися гарантійним листом в довільній формі від виробника).
Фільтруючий елемент повинен відповідати суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я третьої категорії ризику засобів захисту «Технічного регламенту засобів індивідуального захисту», затвердженого Постановою КМУ від 21.08.2019 №771 (Додаток ⅠⅠ), ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004+A1:2008, IDT); та/або ДСТУ EN 14387:2021 (EN 14387:2021, IDT); та/або ДСТУ EN 9296:2024.
	Технічний регламент засобів індивідуального захисту», затверджений Постановою КМУ від 21.08.2019 № 771 (Додаток ⅠⅠ);
ДСТУ EN 14387:2017 (EN
14387:2004+A1:2008, IDT);
ДСТУ EN 14387:2021 (EN 14387:2021, IDT); ДСТУ EN 9296:2024




5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 632 500,00  грн. (один мільйон шістсот тридцять дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура запит ціни пропозиції.


