**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за код ДК 021:2015 90470000-2 «Послуги з чищення каналізаційних колекторів»

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2025-04-23-009465-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за код ДК 021:2015 90470000-2 «Послуги з чищення каналізаційних колекторів»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою: вул. Волинська, 26 у Солом’янському районі м. Києва** | **послуга** | **1** |
| **2** | **Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою: вул. Володимира Сікевича, 28 у Солом’янському районі м. Києва** | **послуга** | **1** |
| **3** | **Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою: вул. Волинська, 26 у Солом’янському районі м. Києва (аварійна)** | **послуга** | **2** |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Основна послуга (вул. Волинська, 26, м. Київ)** |  |  |
| 1 | Прочищення каналізації з прочищенням, промивкою та відкачування мулу. Глибина залягання до двох метрів, забрудненість до 25% | м. п. | 284 |
| 2 | Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязів  асенізаційною машиною з бензиновим двигуном. | цикл | 12 |
| 3 | Очищення каналізаційних трубопроводів і колекторів із застосуванням гідромоніторної установки і 4 реактивних насадок: м'які відкладення, внутрішній діаметр трубопроводу до 200 мм, ступінь засмічення до 50% | м | 25 |
|  | **Основна послуга (вул. Володимира Сікевича, 28, м. Київ)** |  |  |
| 1 | Прочищення каналізації з прочищенням, промивкою та відкачування мулу. Глибина залягання до двох метрів, забрудненість до 25% | м. п. | 101 |
| 2 | Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязів  асенізаційною машиною з бензиновим двигуном. | цикл | 12 |
| 3 | Очищення каналізаційних трубопроводів і колекторів із застосуванням гідромоніторної установки і 4 реактивних насадок: м'які відкладення, внутрішній діаметр трубопроводу до 200 мм, ступінь засмічення до 50% | м | 25 |
|  | **Послуга 1 (аварійна)** |  |  |
| 4 | Очищення каналізаційних трубопроводів і колекторів із застосуванням гідромоніторної установки і 4 реактивних насадок: м'які відкладення, внутрішній діаметр трубопроводу до 200 мм, ступінь засмічення до 30% | м | 100 |
| 5 | Дорожній одяг. Прочищення зливової каналізації з прочищенням, промивкою та відкачування мулу. Глибина залягання до двох метрів, забрудненість до 25%, d-500 мм | м. п. | 20 |
|  | **Послуга 2 (аварійна)** |  |  |
| 6 | Очищення каналізаційних трубопроводів і колекторів із застосуванням гідромоніторної установки і 4 реактивних насадок: м'які відкладення, внутрішній діаметр трубопроводу до 200 мм, ступінь засмічення до 30% | м | 100 |
| 7 | Дорожній одяг. Прочищення зливової каналізації з прочищенням, промивкою та відкачування мулу. Глибина залягання до двох метрів, забрудненість до 25%, d-500 мм | м. п. | 20 |

**Учасник надає гарантійні листи в довільній формі, що:**

1.Виконавець зобов’язаний дотримуватися Правил технічної експлуатації систем водопостачання і каналізації населених пунктів України.

2.Виконавець зобов’язується власними силами із залученням необхідної кількості працівників та техніки (мулососних машин, машин для прочистки трубопроводів під високим тиском) виконати зазначені послуги за вказаною адресою. Промивка проводиться після будівельних робіт по реконструкції будівель на території підприємства, потрібна очистка мережі від будівельного сміття, тому гідродинамічна установка повинна бути зі змінними насадками від 200мм та вище, та подача тиску не менше 250 бар. Також потрібен ремонт каналізаційних колодязів в кількісті 8 штук (обв’язка, бетонування, заміна плит з люками). Відкачка мулу з колодязів об’єм до 10м3.

3. Прочистку каналізаційної мережі на територій Установи необхідно здійснювати в робочі дні тижня з 09.год.00хв. до 18 год.00хв.

4. Наявність у Виконавця Дозволу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України ( або Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки (у колодязях, колекторах, трубопроводах, котлованах ) ***(надати копію дозволу)***.

5. Після прочистки каналізаційної мережі Виконавець надає Замовнику наступні документи:

- Акт наданих Послуг;

6. Учасник гарантує, що надання послуг не повинно завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля.

7. Послуги надаються з дати підписання договору. Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою: вул. Волинська, 26 та вул. Володимира Сікевича, 28 у Солом’янському районі м. Києва необхідно закінчити до 10.09.2025 року. Послуги з проведення гідродинамічної промивки зовнішньої каналізаційної мережі за адресою: вул. Волинська, 26 у Солом’янському районі м. Києва (аварійна) розпочинаються з моменту подачі Замовником заявки на проведення послуг у разі виникнення необхідності до 31.12.2025 року.

Учаснику необхідно надати у складі тендерної пропозиції скановану копію оригіналу сертифікату ISO 9001 система управління якістю та оригінал звіту, Скановану копію оригіналу Оригінал сертифікату ISO 45001 управління охороною праці та оригінал звіту.

8. По завершенню надання послуг учасник складає та надає Замовнику Акт наданих послуг на кожну надану послугу окремо, згідно переліку послуг зазначених в даному додатку ***(надати гарантійний лист).***

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 102 488,99 грн. (сто дві тисячі чотириста вісімдесят вісім гривень 99 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.