**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля комплексів автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за ДК 021:2015: 35710000-4 Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2024-11-06-009254-а

## 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Закупівля комплексів автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за ДК 021:2015: 35710000-4 Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Комплекс автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху** | **шт.** | **20** |

***У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.***

1. Товар (складові товару) повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

3. Наявність заявлених Покупцем недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Постачальником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Постачальника за участю представника Покупця.

4. Всі елементи повинні бути сертифіковані в Україні (надати сканкопії оригіналів сертифікатів (паспортів) на обладнання) у разі необхідності сертифікації даного обладнання.

5. Виконання постачання повинно здійснюватися відповідно до діючих нормативно-правових документів та умов цього проєкту Договору.

6. Вартість доставки товару повинна бути включена до загальної вартості товару та додатково Замовником не оплачується (до доставки мають бути включені наступні супутні послуги: доставка, розвантаження).

7. Надати у складі пропозиції копію чинної ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

8. Надати у складі пропозиції гарантійний лист, що Учасник гарантує постачання Товару та виконання супутніх послуг у строки встановлені в проєкті Договору.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Загальні вимоги

Весь товар повинен бути новим, та таким, що не перебував у використанні та не був відновленим, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена. Товар повинен ввозитися на територію України через офіційні канали поставки, та з відповідним гарантійним сервісом виробника. Покупець залишає за собою право запросити перевірку серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника та відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу.

Товар повинен бути виготовлений в Україні або в країнах, на які не поширюються обмеження в торговельних відносинах відповідно до міжнародних торговельних договорів уряду України, а також на які не поширюються санкції, або якщо сам товар чи програмне забезпечення не підпадають під санкційні обмеження.

**Скорочення та умовні познаки**

| Скорочення | Пояснення |
| --- | --- |
| АСОД | **Автоматизована система обробки даних** |
| ДСТУ | **Державний стандарт України** — стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом.  |
| ЕД | **Експлуатаційна документація** |
| ІФ | **Інформаційний файл** [- упорядкована сукупність визначених законодавством у сфері технічного регулювання та стандартизації фактичних даних з результатами фіксації (фотознімки або відеозаписи) технічними засобами (приладами контролю) події, що містить ознаки адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та метаданих до них, сформована зазначеними технічними засобами (приладами контролю) та захищена з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP181027.html#_blank). |
| КЕП | **Кваліфікований електронний підпис** – системи кваліфікованого електронного підпису (печатки), що включає засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, захищені носії особистих ключів та забезпечує генерацію пар ключів, зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки, створення та перевірку кваліфікованого електронного підпису чи печатки. |
| Комплекс | **комплексів автоматичної фото- та відеофіксації** правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху призначений для контролю за дорожнім рухом у режимі безперервної цілодобової роботи. |
| НЗ | **Номерний знак** транспортного засобу (Автомобільний номерний знак) — пластина-ідентифікатор для обліку транспортних засобів. |
| ПДР | **Правила дорожнього руху** — встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. |
| Смуга | [**С**](https://vodiy.ua/pdr/1/#6400)**муга руху** — поздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 м, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів. |
| ТЗ | **Транспортний засіб** — пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. |
| ДНЗ | **Державний номерний знак.** Те саме що й Номерний знак транспортного засобу (Автомобільний номерний знак) — пластина-ідентифікатор для обліку транспортних засобів. Виготовляються з листового металу відповідно до вимог затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2021 № 166 |
| ІНЗ | **Індивідуальні номерні знаки** —номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників. |
| ПКД | **Прилад контролю дистанційний** — це пристрої, що дають змогу в автоматичному режимі здійснювати виявлення та фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та інформація в яких захищена згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. У документації даного тендеру також використовується скорочення Комплекс.  |
| МДП | **Максимально допустима похибка** |
| ПЗ | **Програмне забезпечення** |

***Загальні положення***

1. Комплекс автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (далі - Комплекс) призначений для контролю за дорожнім рухом у режимі безперервної цілодобової роботи.

2. Комплекс складається з автоматичної системи фіксації шляхом фотозйомки або відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; системи розпізнавання номерних знаків транспортних засобів; системи передачі інформації про зафіксовані події комунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних; системи електроживлення та моніторингу стану Комплексу.

3. Комплекс повинен мати діючий сертифікат перевірки типу на відповідність Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 який підтверджує можливість отримання фотозображення та відео порушення та збереження отриманих даних на носії інформації для доріг із не менше, ніж з чотирьох смуговим рухом, розпізнаванням НЗ всіх типів, які перетинають зону контролю, фіксацію таких порушень ПДР транспортним засобом: перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів; проїзд на заборонний сигнал світлофора; порушення правил зупинки і стоянки; порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів; порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху; порушення правил руху через залізничний переїзд; порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками.

Таблиця №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | **Технічні вимоги до предмета закупівлі** | Відповідність,так/ні\* |
| Комплекс автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – 20 штук, кожна з яких відповідає наступним вимогам. |
| Повна назва обладнання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код обладнання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1 | Комплекс повинен складатися з наступних функціональних систем:* автоматичної системи фіксації шляхом фотозйомки та відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, за допомогою технічних засобів (далі - автоматична система фіксації);
* системи розпізнавання номерних знаків транспортних засобів;
* системи передачі інформації про зафіксовані події телекомунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних;
* системи кваліфікованого електронного підпису (печатки), що включає засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, захищені носії особистих ключів та забезпечує генерацію пар ключів, зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки, створення та перевірку кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі - система КЕП);
* системи сигналізації;
* системи електроживлення та моніторингу стану Комплексу.
 |  |
| 2 | Загальні вимоги до Комплексу як складової Системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.1. Комплекс повинен здійснювати в автоматичному режимі фіксацію шляхом фотозйомки та відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, відеофіксацію з розпізнаванням номерних знаків всього колісного автотранспорту, що перетинає зону контролю, та передачу інформації про зафіксовані події комунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних;
2. під час фіксації події з ознаками порушень ПДР Комплекс повинен формувати інформаційний файл (ІФ) [- упорядкована сукупність визначених законодавством у сфері технічного регулювання та стандартизації фактичних даних з результатами фіксації (фотознімки т](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP181027.html#_blank)а відеозаписи) технічними засобами (приладами контролю) події, що містить ознаки адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та метаданих до них, сформована зазначеними технічними засобами (приладами контролю) та захищена з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
 |  |
| 3 | Вимоги до додаткових функціональних можливостей Комплексу:1. інформація про події, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, НЗ всього потоку транспорту, що перетнув зону контролю, з фото підтвердженням повинні зберігатися у внутрішньому архіві. Таким чином, Комплекс повинен працювати в режимі роботи в реальному часі та паралельно, без зупинки роботи основного режиму, надавати можливість роботи з архівом.
 |  |
| 4 | Вимоги до режимів роботи Комплексу:1. Комплекс повинен працювати в режимі 24/7. При відсутності зовнішнього електроживлення забезпечувати автономну роботу протягом не менше 60 хвилин.
 |  |
| 5 | Вимоги до документації. Комплекс повинен мати чинні:1. Сертифікат перевірки типу на відповідність Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 та ДСТУ 8809:2018 Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні.
2. Експертний висновок щодо відповідності вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації.
3. Позитивний висновок щодо проведення заходів з технічної інтеграції відповідно до “Порядку технічної експлуатації системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі”, що затверджений Наказом Міністра внутрішніх страв України № 326 від 06.04.2020.
4. Супровідна документація: інструкції, паспорти тощо.
 |  |
| 6 |  Загальні вимоги до стаціонарних Комплексів.Відповідність Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 та ДСТУ 8809:2018 Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відео фіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні (зі змінами). |  |
| 7 | Особливі вимоги до стаціонарних Комплексів.1. У складі Комплексу має бути: головний модуль з відеокамерою, блок зовнішніх підключень, багатоцільовий радарний модуль, інфрачервоний прожектор, джерело безперебійного живлення. Склад комплексу має передбачати можливість, за потреби, підключення додаткового обладнання, а саме: комутаційний модуль вводу/виводу даних для підключення до світлофора, двох додаткових HD IP відеокамер.

Стаціонарні Комплекси повинні здійснювати в автоматичному режимі:1. вимірювання швидкості руху ТЗ і однозначно відносити результати вимірювань до конкретних цільових ТЗ;
2. визначення та фото- і відеофіксацію подій, що мають ознаки порушення ПДР;
3. передавання даних щодо цих подій на АСОД захищеними каналами відкритого зв’язку;
4. накопичення на внутрішніх енергонезалежних носіях не менше ніж 10 000 інформаційних файлів на випадки перебоїв зв'язку;
5. забезпечувати передавання ІФ до АСОД (або вивантаження на зовнішні носії) після відновлення зв’язку;
6. відновлення роботи після відключення електроживлення і його повторного включення;
7. зчитувати та обробляти сигнали світлофора;
8. забезпечувати можливість введення даних щодо налаштування та параметрів місцеположення та орієнтування ПКД (далі–даних та параметрів) до його енергонезалежної пам’яті.
9. забезпечувати збереження та дистанційний доступ до:
10. поточної версії даних та налаштувань;
11. всіх попередніх версій даних та налаштувань;
12. всіх контрольних відеокадрів, що були сформовані у момент уведення кожної версії даних та параметрів.
 |  |
| 8 | Вимоги до відеокадрів та належної до них інформації, що формує Комплекс.1. У разі виявлення події, що має ознаки порушення ПДР, Комплекс повинен формувати інформаційній файл з послідовністю відеокадрів та пов’язаною з цими відеокадрами наступною інформацією (метаданими):
2. позначення типу Комплексу;
3. серійний номер Комплексу;
4. результат вимірювання швидкості, напрямок руху цільового ТЗ, установлене ПДР обмеження швидкості руху ТЗ у зоні контролю;
5. дату та час фіксації події, що має ознаки порушення ПДР (з роздільною здатністю не більше 1 с);
6. номер та/або ім’я інформаційного файлу;
7. часові мітки та/або номери відеокадрів у послідовності відеокадрів інформаційного файлу;
8. геодезичні координати ПКД в системі координат WGS-84 – геодезичні широта та довгота з роздільною здатністю не більше 0,1″;
9. результати розпізнавання номерного знаку цільового ТЗ із зазначенням розпізнаної послідовності символів номерного знаку;
10. Комплекс повинен відображати на відеокадрах мітки (перехрестя, круг, прямокутник тощо), що позначають цільовий ТЗ, та/або окремо місце розміщення номерного знака на ньому. Для кожного цільового ТЗ має бути сформований окремий інформаційний файл з відповідними відеокадрами;
11. Комплекс повинен формувати окремий відеокадр із збільшеним зображенням номерного знака цільового ТЗ та включити його у послідовність відеокадрів відповідного інформаційного файлу;
12. дані, що зберігаються в Комплексі та передаються до АСОД, повинні бути захищені з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
13. до переліку відеокадрів, що повинен формувати і зберігати Комплекс, рекомендується включати відеозапис події, що має ознаки порушення ПДР. При цьому відеокадри події повинні знаходитися в межах часового інтервалу цього відеозапису.
14. У разі виявлення події, що має ознаки проїзду на заборонний сигнал світлофора, Комплекс повинен формувати інформаційній файл з послідовністю відеокадрів та пов’язаною з цими відеокадрами такою додатковою інформацією (метаданими):
15. проїзд транспортним засобом при ввімкненому на світлофорі сигналу, що забороняє рух, умовної лінії, яка проходить через дорожню розмітку 1.12 (стоп-лінія), у разі її відсутності - через місце, де згідно з пунктом 8.10 Правил дорожнього руху водії повинні зупинитись у разі подання світлофором (крім реверсивного) сигналу, що забороняє рух;
16. проїзд транспортним засобом при ввімкненому на світлофорі сигналу, що забороняє рух, умовної лінії, яка проходить перпендикулярно проїзній частині дороги та через місце встановлення світлофора;
17. зображенням передньої частини транспортного засобу після перетину умовної лінії, яка проходить перпендикулярно до проїзної частини дороги та через місце встановлення світлофора.
 |  |
| 9 | Застосування типових конструкцій для розміщення обладнання на зонах контролю.Комплекс повинен мати у своєму складі ряд конструкцій та кріплень (обов’язково включаючи кронштейн довжиною від 60 до 100 сантиметрів) уніфікованих для більшості дорожніх та придорожніх об'єктів (естакади, опори, шляхопроводи тощо) для розміщення обладнання з відповідними кресленнями таких конструкцій та кріплень.  |  |
| 10 | Металоконструкції та елементи кріплення:Є складовою частиною Комплексу (з адаптацією під конкретні умови монтажу). |  |
| 11 | Кількість смуг, що контролюється Комплексом:1. 4 смуги руху транспорту шириною до 3.5 м включно (кожна смуга) за умови монтажу на об’єкті інфраструктури, що знаходиться на відстані до 0.8 м від смуги, що позначає межу проїзної частини (початок першої смуги);
2. Ширина зони контролю до 14 м включно.
 |  |
| 12 | Варіанти підключення каналів передачі метаданих до Комплексу1. Цифровий канал зв'язку Ethernet, протокол TCP / IP або мобільні мережі загального користуванні стандарту 3G, 4G;
2. З резервуванням цифрового каналу зв'язку Ethernet мобільною мережею загального користуванні стандарту 3G, 4G.
 |  |
| 13 | Максимальна кількість ТЗ, дані про яких обробляються Комплексом одночасно:1. всі ТЗ, що перебувають в зоні контролю
 |  |
| 14 | Вірогідність розпізнавання номерних знаків:1. ДНЗ не менше 95%;
2. ІНЗ буквенні (з шифрами латинської або української абеток) не менше 95%;
3. ІНЗ цифрові не менше 95%;
4. Змішані ІНЗ не менше 95%.
 |  |
| 15 |  Робота в темний час доби 1. Повинна забезпечуватись з використанням ІЧ підсвітки, додаткових програмних рішень, які в умовах недостатньої видимості забезпечать додаткову підсвітку цільового транспортного засобу з можливістю розпізнати його марку та модель;
2. Пристрої, які використовуються для додаткового освітлення цільових ТЗ, жодним чином не повинні осліплювати водіїв ТЗ за будь-яких умов природного освітлення.
 |  |
| 16 |  Вертикальний кут нахилу Комплексу до площини дорожнього полотна1. До 9 °
 |  |
| 17 |  Кут горизонтального відхилення Комплексу від напрямку руху транспорту1. до ±15°
 |  |
| 18 |  Допустимий кут нахилу номерної пластини на автомобілі1. до ±10°
 |  |
| 19 |  Розпізнавання шрифтів номерних знаків різних країн та визначення країни реєстрації номерного знаку.1. ДНЗ всіх типів, а також НЗ країн які ратифікують Конвенцію ООН про дорожній рух від 8 листопада 1968 року (з змінами та поправками).
 |  |
| 20 |  Розпізнавання НЗ.1. Комплекс повинен функціонально підтримувати покращення визначення послідовності розпізнавання символів номерних знаків в режимі навчання.
 |  |
| 21 |  Номінальна напруга живлення.1. 220 В 50 Гц.
 |  |
| 22 | Операційна система. Комплекс має використовувати одну з наступних ліцензійних операційних систем, версії яких не старші 7 років:1. Unix - подібна операційна система;
2. Windows.

Операційна система повинна відповідати актуальним вимогам і забезпечувати стабільну роботу комплексу з урахуванням його функціональних потреб. |  |
| 23 |  Система моніторингу Комплексу:1. Система моніторингу Комплексу повинна підтримувати віддалений моніторинг усіх елементів комплексу: стан камер, електроживлення, каналів передачі даних, прикладного програмного забезпечення, температурний режим та інше;
2. Надання доступу до системи моніторингу Комплексу Замовнику.
 |  |
| 24 | Система сигналізації Комплексу:1. Система сигналізації має фіксувати порушення механічної цілісності (датчики несанкціонованого доступу), а також забезпечувати можливість інформування про спрацювання сигналізації через e-mail, Telegram-бот або інші канали зв'язку;
2. Надання доступу до системи сигналізації Комплексу Замовнику.
 |  |
| 25 |  Централізація потоку даних:1. Інформаційні файли, повинні передатися від Комплексу на АСОД у відповідності до Порядку отримання автоматизованою системою обробки даних Міністерства внутрішніх справ України інформаційних файлів або метаданих від автоматичної системи виявлення та фіксації шляхом фотозйомки або відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, за допомогою технічних засобів (приладів контролю) затвердженого наказом Міністра внутрішніх справ № 326 від 06.04.2020.
 |  |
| 26 |  Вимоги до експлуатаційної документації (ЕД):1. Кожен Комплекс має бути укомплектовано ЕД.
2. ЕД має бути викладено державною мовою та має містити щонайменше такі відомості:
* опис принципу роботи та всіх функцій;
* настанову з експлуатації Комплексу;
* методику налаштування;
* вказівки щодо можливих помилок, причин їхнього виникнення та способів їхнього уникнення та усунення;
* робочі кліматичні умови експлуатації;
* діапазони вимірювання та МДП;
* методику навчання обслуговуваного персоналу.

ЕД повинна мати розділ, який регламентує роботи з монтуванняКомплексу на місці експлуатації, зокрема докладний опис вимірювання та обчислення, необхідних для визначення параметрів місцеположення Комплексу відносно полотна дороги.Відносно підсистеми автоматичного розпізнавання номерних знаків в ЕД мають бути зазначено такі параметри:* ймовірність розпізнавання ДНЗ та ІНЗ;
* максимальна відстань від лінзи відеокамери ПКД до номерного знаку;
* максимальний горизонтальний кут між лінією, що сполучає центр номерного знаку та центр лінзи відеокамери та нормаллю до площини номерного знаку, за якого виконується розпізнавання номерних знаків;
* максимальний кут нахилу довгої сторони номерного знаку, за якого виконується розпізнавання номерного знаку;
* максимальна швидкість ТЗ, за якої виконується розпізнавання номерного знаку.
 |  |
| 27 | Гарантія на Комплекс:* підтверджується гарантійним талоном;
* гарантійний строк 24 місяців з дати підписання видаткової накладної, але не більше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.
 |  |

**Додаткові вимоги**

1. Розробка експлуатаційної документації повинна виконуватись у відповідності з діючими нормативними документами. (надати гарантійний лист)

2. Товар повинен бути сертифікований на види адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, визначених у пункті 3 загальних вимог технічного завдання у встановленому законодавством порядку (наявність свідоцтв, сертифікату якості на товар) та відповідати державним стандартам України тощо. (надати гарантійний лист та копії сертифікатів якості та свідоцтв у складі тендерної пропозиції)

3. У комплекті з Товаром надається: паспорт (формуляр), інструкція по експлуатації товару, гарантійний талон, завірені копії свідоцтв, сертифікатів якості на Товар. (надати гарантійний лист)

4. Поставка товару за адресою: вул. Володимира Сікевича, 28, м. Київ, 03151, Державна установа «Центр інфраструктури та технологій Міністерства внутрішніх справ України».

*У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:*

*- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;*

*- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».*

*У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.*

У разі, якщо характеристики товару, що пропонується Учасником до постачання, відрізняються від характеристик, які вимагаються Замовником, такий учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю відповідності за нижченаведеною формою.

**Таблиця відповідності**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Характеристика | Опис технічних вимог, які визначені Замовником | Опис технічних вимог, які пропонуються Учасником |

У разі надання гарантійного листа (або інших документів) від виробника (-ів) іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову.

Гарантійні листи повинні бути адресовані Замовнику із обов’язковим зазначенням найменування та номеру закупівлі.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Товар повинен відповідати вимогам:

- Закону України від 14.08.2014р. № 1644-VІІ «Про санкції»,

- Указу Президента України від 15.05.2017р. № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»,

- Постанови КМУ від 16.12.2015р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів(робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»,

- п/п. 4 п.2 частини першої Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2014 р. №829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з якими заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 26 806 066,67 грн. (двадцять шість мільйонів вісімсот шість тисяч шістдесят шість гривень 67 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.