**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля ліфтів за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2024-11-19-014800-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Закупівля ліфтів за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Ліфт на 630 кг** | **шт.** | **1** |
| **2** | **Ліфт на 1000 кг** | **шт.** | **1** |

***У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.***

1. Товар (складові товару) повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

3. Наявність заявлених Покупцем недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Постачальником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Постачальника за участю представника Покупця.

4. Всі елементи повинні бути сертифіковані в Україні (надати сканкопії оригіналів сертифікатів (паспортів) на обладнання) у разі необхідності сертифікації даного обладнання.

5. Виконання постачання повинно здійснюватися відповідно до діючих нормативно-правових документів та умов цього проєкту Договору.

6. Вартість доставки товару повинна бути включена до загальної вартості товару та додатково Замовником не оплачується (до доставки мають бути включені наступні супутні послуги: доставка, розвантаження).

7. Надати у складі пропозиції копію чинної ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

8. Надати у складі пропозиції гарантійний лист, що Учасник гарантує постачання Товару та виконання супутніх послуг у строки встановлені в проєкті Договору.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Ліфт на 630 кг**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обладнання** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі** |
| **Тип ліфта, вид головного приводу** | Пасажирський, панорамний, електричний, безредукторна лебідка |
| **Машинне приміщення** | Без машинного приміщення |
| **Вантажопідйомність** | 630 кг |
| **Швидкість руху кабіни** | 1 м/с |
| **Кількість зупинок** | 3 |
| **Висота підйому** | згідно з проєктом |
| **Розташування дверей шахти та кабіни** | З однієї сторони непрохідна кабіна |
| **Тип дверей кабіни, кількість дверей** | Автоматичні, телескопічне відкриття, непрохідна кабіна |
| * *Розмір отвору дверей* | *900 х 2000 мм* |
| * *Матеріал дверей кабіни* | *Нержавіюча сталь* |
| * *Фотозавіса, захист від затиснення* | *Так* |
| * *Швидке та плавне відкриття дверей* | *Так* |
| * *Кількість дверей* | *1* |
| **Кабіна ліфту** |  |
| * *Розмір кабіни ліфту* | *1100 х 1100 х 2100 мм* |
| * *Матеріал стін кабіни* | *Нержавіюча сталь* |
| * *Стеля* | *Нержавіюча сталь, логотип на стелі* |
| * *Поручень* | *Так* |
| **Панель наказів** |  |
| * *Нумерація зупинок* | *1,2,3* |
| * *Кнопки* | *Вандалостійкі, шрифт Брайля* |
| **Поверхові кнопки виклику** | Нержавіюча сталь, індикація положення кабіни на кожному поверсі |
| **Індикація положення кабіни на кожному поверсі** | Так |
| **Поверхова індикація** | Матричний дісплей |
| **Режим «Пожежна евакуація»** | Так |
| **Індикатор перевантаження** | Так |
| **Характеристики мережі** | ЕІ60; 380 V; 50 Hz; 6кВт |
|  |  |
| **Автоматичне визволення пасажирів при вимкнені живлення,** black out | Так |
| **Аварійне освітлення кабіни** | Так |
| **Вентилятор** | Так |
| **Освітлення шахти** | Світлодіодне, на кожному поверсі |
| **Драбина в приямок** | Так |

**Ліфт на 1000 кг**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обладнання** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі** |
| **Тип ліфта, вид головного приводу** | Пасажирський ЛТПП, електричний, безредукторна лебідка |
| **Машинне приміщення** | Без машинного приміщення |
| **Вантажопідйомність** | 1000 кг |
| **Швидкість руху кабіни** | 1 м/с |
| **Кількість зупинок** | 4 |
| **Висота підйому** | згідно з проєктом |
| **Розташування дверей шахти та кабіни** | З однієї сторони непрохідна кабіна |
| **Тип дверей кабіни, кількість дверей** | Автоматичні, телескопічне відкриття, непрохідна кабіна |
| * *Розмір отвору дверей* | *900 х 2000 мм* |
| * *Матеріал дверей кабіни* | *Нержавіюча сталь* |
| * *Фотозавіса, захист від затиснення* | *Так* |
| * *Швидке та плавне відкриття дверей* | *Так* |
| * *Кількість дверей* | *1* |
| **Кабіна ліфту** |  |
| * *Розмір кабіни ліфту* | *1100 х 2100 х 2100 мм* |
| * *Матеріал стін кабіни* | *Нержавіюча сталь* |
| * *Стеля* | *Нержавіюча сталь, логотип на стелі* |
| * *Поручень* | *Так* |
| **Панель наказів** |  |
| * *Нумерація зупинок* | *1,2,3* |
| * *Кнопки* | *Вандалостійкі, шрифт Брайля* |
| **Поверхові кнопки виклику** | Нержавіюча сталь, індикація положення кабіни на кожному поверсі |
| **Індикація положення кабіни на кожному поверсі** | Так |
| **Поверхова індикація** | Матричний дісплей |
| **Режим «Пожежна евакуація»** | Так |
| **Індикатор перевантаження** | Так |
| **Характеристики мережі** | ЕІ 60; 380 V; 50 Hz; 10кВт |
|  |  |
| **Автоматичне визволення пасажирів при вимкнені живлення,** black out | Так |
| **Аварійне освітлення кабіни** | Так |
| **Вентилятор** | Так |
| **Освітлення шахти** | Світлодіодне, на кожному поверсі |
| **Драбина в приямок** | Так |

*У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:*

*- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;*

*- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».*

*У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.*

Учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю відповідності за нижченаведеною формою у разі надання Учасника Товару з іншими характеристиками.

**Таблиця відповідності**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Характеристика | Опис технічних вимог, які визначені Замовником | Опис технічних вимог, які пропонуються Учасником |

У разі надання гарантійного листа (або інших документів) від виробника (-ів) іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову.

Гарантійні листи повинні бути адресовані Замовнику із обов’язковим зазначенням найменування та номеру закупівлі.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Товар повинен відповідати вимогам:

- Закону України від 14.08.2014р. № 1644-VІІ «Про санкції»,

- Указу Президента України від 15.05.2017р. № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

- п/п. 4 п.2 частини першої Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2014 р. №829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з якими заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

**Вимоги до предмета закупівлі:**

Якість і комплектність ліфтового обладнання відповідає: НПАОП 0.00-1.02-08, ДСТУ EN 81-20:2015, ДСТУ EN 81-50:2015 **(надати підтверджуючі документи у складі тендерної пропозиції**

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 4 098 550,39 грн. (чотири мільйони дев’яносто вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 39 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.