ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-07-23-005119-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж

[bookmark: _Hlk204247675][bookmark: _Hlk157092153]ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)

	№ з/п
	Найменування
	Одиниці виміру
	Кількість

	1.
	Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку:
	послуга
	5

	1.1.
	Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Дніпро 
(підключення № 1)
	послуга
	1

	1.2.
	Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою:
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у Одеса (підключення № 2)
	послуга
	1

	1.3.
	Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою:
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення № 3)
	послуга
	1

	1.4.
	Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою:
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення № 4)
	послуга
	1

	1.5.
	Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ 
(підключення № 5)
	послуга
	1



1. Орієнтовний обсяг послуг та матеріалів

Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Дніпро (підключення № 1)
	[bookmark: _Hlk163562440]№ з/п
	Найменування
	Одиниці виміру
	К-сть

	1
	Орієнтовний перелік послуг

	1.1
	Проєктно-вишукувальні роботи
	метри
	555

	1.2
	Виконавча документація
	метри
	555

	1.3
	Прокладання кабелю в кабельній каналізації
	метри
	475

	1.4
	Прокладання кабелю по будівлях
	метри
	80

	1.5
	Монтаж ODF
	штуки
	1

	1.6
	Зварювання оптичних волокон
	штуки
	28

	1.7
	Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань)
	буд. довжина
	24

	2
	Орієнтовний обсяг матеріалів 

	2.1
	Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та ґрунт діаметром до 12 мм
	метри
	555

	2.2
	Оптична патч-панель 19” з адаптерами типу SC, пігтейлами типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів залежно від типу ВОК)
	штуки
	1

	2.3
	Оптичний патч-корд типу Simplex SC SC (довжина 1,5 метра)
	штуки
	2

	2.4
	Оптичний патч-корд типу Simplex SC SC (довжина 3 метри)
	штуки
	1

	2.6
	Симплексний одномодовий SFP-модуль 1,25 Gbps з оптичним роз’ємом SC 10 км, сумісний з обладнанням Cisco
	штуки
	4



Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: 
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у Одеса (підключення № 2)
	1
	Орієнтовний перелік послуг

	1.1
	Проєктно-вишукувальні роботи
	метри
	453

	1.2
	Виконавча документація
	метри
	453

	1.3
	Прокладання кабелю в кабельній каналізації
	метри
	363

	1.4
	Прокладання кабелю по будівлях
	метри
	90

	1.5
	Монтаж ODF
	штуки
	1

	1.6
	Зварювання оптичних волокон
	штуки
	52

	1.7
	Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань)
	буд. довжина
	24

	2
	Орієнтовний обсяг матеріалів 

	2.1
	Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та ґрунт діаметром до 12 мм
	метри
	363

	2.2
	Станційний волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-25 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях негорючий
	метри
	90

	2.3
	Муфта оптична 24 волокона з касетою
	штуки
	1

	2.4
	Оптична патч-панель 19” на 24 волокна SC в повній комплектації (кількість адаптерів залежно від типу ВОК)
	штуки
	1

	2.5
	Оптичний патч-корд типу Simplex SC SC (довжина 2 метри)
	штуки
	2

	2.6
	Оптичний патч-корд типу Simplex SC LC (довжина 1 метр)
	штуки
	1

	2.7
	Симплексний одномодовий SFP-модуль 1,25 Gbps з оптичним роз’ємом SC 10 км, сумісний з обладнанням Cisco
	штуки
	2




Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: 
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення № 3)
	1
	Орієнтовний перелік послуг

	1.1
	Проєктно-вишукувальні роботи
	метри
	1611

	1.2
	Виконавча документація
	метри
	1611

	1.3
	Прокладання кабелю в кабельній каналізації
	метри
	1551

	1.4
	Прокладання кабелю по будівлях
	метри
	60

	1.5
	Монтаж ODF
	штуки
	1

	1.6
	Зварювання оптичних волокон
	штуки
	20

	1.7
	Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань)
	буд. довжина
	8

	2
	Орієнтовний обсяг матеріалів

	2.1
	Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT08-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та ґрунт діаметром до 9,5 мм
	метри
	1551

	2.2
	Станційний волоконно-оптичний кабель марки Finmark UT008-SM-15 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях негорючий
	метри
	60

	2.3
	Оптична патч-панель з адаптерами типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів залежно від типу ВОК)
	штуки
	1

	2.4
	Оптичний патч-корд типа Duplex SC-LC (довжина 5 метрів)
	штуки
	1

	2.5
	Дуплексний одномодовий SFP-модуль 1,25Gbps 1310 nm з оптичним роз’ємом LC 10 км, сумісний з обладнанням Cisco
	штуки
	1



Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: 
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення № 4)
	1
	Орієнтовний перелік послуг

	1.1
	Проєктно-вишукувальні роботи
	метри
	410

	1.2
	Виконавча документація
	метри
	410

	1.3
	Прокладання кабелю в кабельній каналізації
	метри
	360

	1.4
	Прокладання кабелю по будівлях
	метри
	50

	1.5
	Монтаж ODF
	штуки
	1

	1.6
	Зварювання оптичних волокон
	штуки
	20

	1.7
	Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань)
	буд. довжина
	8

	2
	Орієнтовний обсяг матеріалів 

	2.1
	Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT08-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та ґрунт діаметром до 9,5 мм
	метри
	360

	2.2
	Станційний волоконно-оптичний кабель марки Finmark UT008-SM-15 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях не горючий
	метри
	50

	2.3
	Муфта оптична 8 волокон з касетою
	штуки
	1

	2.4
	Оптична патч-панель з адаптерами типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів залежно від типу ВОК)
	штуки
	1

	2.5
	Оптичний патч-корд типа Duplex SC-LC (довжина 5 метрів)
	штуки
	1

	2.6
	Дуплексний одномодовий SFP- модуль 1,25 Gbps 1310 nm з оптичним роз’ємом LC 10 км, сумісний з обладнанням Cisco
	штуки
	1



Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення № 5)
	1
	Орієнтовний перелік послуг

	1.1
	Проєктно-вишукувальні роботи
	метри
	4851

	1.2
	Виконавча документація
	метри
	4851

	1.3
	Прокладання кабелю в кабельній каналізації
	метри
	4721

	1.4
	Прокладання кабелю по будівлях
	метри
	130

	1.5
	Монтаж ODF
	штуки
	1

	1.6
	Зварювання оптичних волокон
	штуки
	28

	1.7
	Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань)
	буд. довжина
	8

	2
	Орієнтовний обсяг матеріалів 

	2.1
	Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT08-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та ґрунт діаметром до 9,5 мм
	метри
	4721

	2.2
	Станційний волоконно-оптичний кабель марки Finmark UT008-SM-15 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях негорючий
	метри
	130

	2.3
	Оптична патч-панель з адаптерами типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів залежно від типу ВОК)
	штуки
	1

	2.4
	Оптичний патч-корд типа Duplex SC-LC (довжина 5 метрів)
	штуки
	1

	2.5
	Дуплексний одномодовий SFP-модуль 1,25 Gbps 1310 nm з оптичним роз’ємом LC 10 км, сумісний з обладнанням Cisco
	штуки
	1

	2.6
	Муфта оптична 8 волокон з касетою
	штуки
	3



2. Етапи виконання.
I етап. Згідно з Технічними умовами на прокладання кабелів електрозв’язку, отриманих замовником від Акціонерного товариства «Укртелеком» (далі – АТ «Укртелеком») (надаються переможцю торгів), розробити проєктну документацію (одностадійне проєктування – Робочий проєкт) на прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку (далі – ВОЛЗ) між вузлами електронно-комунікаційної мережі (далі – ЕКМ) за переліком адрес: (далі – об’єкт) на відрізках*:
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Дніпро (підключення № 1);
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Одеса (підключення № 2);
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення № 3);
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення № 4);
вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення № 5).
Подальше узгодження проєктів з відповідними підрозділами АТ «Укртелеком» і за необхідності з іншими дотичними суб’єктами власності.
* Точні адреси вузлів ЕКМ належать до конфіденційної інформації та розголосу не підлягають. Надалі точні адреси вузлів передаються виконавцю послуг.
Робочі проєкти повинні відповідати вимогам Технічних умов, ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування» та включати всі необхідні погодження з підрозділами АТ «Укртелеком» і за необхідності з іншими дотичними установами (особами) тощо.
II етап. Отримання дозволів на право проведення робіт у підземних кабельних спорудах зв’язку, по будівлях, опорах, у ґрунті тощо та виконання всіх необхідних робіт.
Виконання всіх необхідних робіт за об’єктом згідно з розробленою проєктною документацією здійснюється учасником за власний рахунок.
Строк виконання робіт за І етапом становить не більше 45 календарних днів із моменту підписання договору (включає строк, необхідний для узгодження проєкту об’єкта з відповідними підрозділами АТ «Укртелеком», відповідними службами замовника й іншими установами тощо).
На послуги, що надаються згідно з договором, виконавцем установлюється гарантійний строк, що дорівнює 12 (дванадцятьом) місяцям.
Гарантійний строк обчислюється від дати підписання сторонами акта приймання наданих послуг за об’єктом.
Виконавець зобов’язується усунути всі дефекти, які мають вплив на працездатність збудованих ВОЛЗ та пов’язані з дефектом її частин, вузлів, матеріалів та/або неякісним наданням послуг за договором.
Усі витрати, пов’язані з усуненням виявлених дефектів та/або наслідків неякісного виконання робіт, здійснюються за рахунок виконавця.
Термін дії гарантійних зобов’язань, протягом якого ВОЛЗ не використовувалася за призначенням через наявність дефекту, у гарантійний строк експлуатації не зараховується.
Після усунення дефекту гарантійний строк експлуатації продовжується на час, витрачений на усунення дефекту.
Гарантійний ремонт збудованої ВОЛЗ здійснюється виконавцем безпосередньо по трасі її прокладення. При цьому строк гарантійного ремонту не повинен перевищувати 5 (п’яти) робочих днів із дати отримання виконавцем повідомлення про дефект. Після закінчення гарантійного ремонту виконавець проводить вимірювання ВОЛЗ на відповідність технічних характеристик чинним нормам із наданням замовнику відповідного акта.

3. Учасник повинен:
здійснити попереднє обстеження ділянки перед прокладанням і монтажем кабелів ВОЛЗ згідно з розробленим робочим проєктом на об’єкті. При виконанні монтажних робіт слід дотримуватися вимог Положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, затверджених постановою НКРЗІ від 06.09.2023 № 342. Виконання робіт із прокладання та монтажу кабелів ВОЛЗ передбачає придбання учасником за власний рахунок усіх матеріалів і комплектуючих, необхідних для реалізації робочого проєкту;
провести вимірювання параметрів кабелів ВОЛЗ на відповідність технічних характеристик чинним нормам із наданням відповідних протоколів та актів; надати паспорти ВОЛЗ;
після виконання робіт згідно з погодженою АТ «Укртелеком» та іншими установами проєктної документацією з прокладання та монтажу кабелів ВОЛЗ оформити акт опосвідчення кабелів, до якого обов’язково додати виконавче креслення проходження кабелів ВОЛЗ у каналах ККЕ з відображенням інформації про тип, марку, зовнішній діаметр кабелю, номери колодязів та номери каналів, у яких прокладено ці кабелі.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 071 741,58 грн. (один мільйон сімдесят одна тисяча сімсот сорок одна гривня 58 коп.) з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


