**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля послуги з поточного ремонту приміщень для функціонування Служби 112 за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 83 за ДК 021:2015: 45400000-1 Завершальні будівельні роботи

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-11-03-012680-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Закупівля послуги з поточного ремонту приміщень для функціонування Служби 112 за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 83 за ДК 021:2015: 45400000-1 Завершальні будівельні роботи

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Закупівля послуги з поточного ремонту приміщень для функціонування Служби 112 за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 83 за ДК 021:2015: 45400000-1 Завершальні будівельні роботи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Закупівля послуг з проведення поточного ремонту об’єкта установи** | посл. | 1 |

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** електричні мережі | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування послуг і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | | Розділ №1. Електромонтажні роботи | | | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | шт | | 15 | |  | | |
| 2 | | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп  (світлодіодні панелі) | | | | шт | | 28 | |  | | |
| 3 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | | м | | 90 | |  | | |
| 4 | | Забивання борозен, ширина борозни до 50 мм, глибина  борозни до 20 мм | | | | м | | 90 | |  | | |
| 5 | | Монтаж гофротруб труб для електропроводки  діаметром до 25 мм | | | | м | | 300 | |  | | |
| 6 | | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | | | | м | | 300 | |  | | |
| 7 | | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | | | | м | | 300 | |  | | |
| 8 | | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16  мм2 на скобах | | | | м | | 90 | |  | | |
| 9 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | м | | 470 | |  | | |
| 10 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4  шт | | | | шт | | 28 | |  | | |
| 11 | | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу  при відкритій проводці | | | | шт | | 75 | |  | | |
| 12 | | Монтаж та підключення лючка в підлозі | | | | шт | | 3 | |  | | |
| 13 | | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або  проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів, установлених на  пристроях, переріз жили до 16 мм2 | | | | жил | | 220 | |  | | |
| 14 | | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними  дюбелями на стіні, маса щитка до 15 кг (актовий зал та  кондиціонери) | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 15 | | Підключення кабеля у ВРП | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 16 | | Перекомутація розпордільчих коробок | | | | шт | | 20 | |  | | |
| 17 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | комплект | | 1 | |  | | |
| 18 | | Демонтаж Стельових конструкцій | | | | м2 | | 100 | |  | | |
| **на встановлення** ВІДЕОСТІНА | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування послуг і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | | Монтаж екрана-табло відображення цифрової  інформації, кількість знакомісць до 500 (відеостіна) | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 2 | | Перевірка монтажу системи відеостіни | | | | система | | 2 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** Система контролю доступу ( СКД) | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Прокладання поліетиленових гофрованих труб по  лотках , діаметр труб до 25 мм | | м | 38 |  | |
| 2 | Прокладка інформаційних кабелів по лотках, в коробах  або по будь-якій основі | | м лінії | 690 |  | |
| 3 | Тестування кабельних ліній | | кабель | 1 |  | |
|  | ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ | |  |  |  | |
| 4 | Монтаж Контролера (slave) низького рівня DHI-  ASC2104B-T ( п.1 кошторису на обладнання ) | | шт | 1 |  | |
| 5 | Монтаж корпусу металевого BOX -1 без  трансформатора ( п.2 кошторису на обладнання ) | | шт | 1 |  | |
| 6 | Монтаж зчитувача смарт- карт ( п.3 та п.8 кошторису на  обладнання ) /Плати рiзноманiтного призначення iз  пiдготовленням мiсця установлення/ | | плата | 1 |  | |
| 7 | Монтаж кнопки виходу ( п.4 кошторису на обладнання ) | | шт | 6 |  | |
| 8 | Монтаж коробки монтажної MBB-811C-M(K1) ( п.5  кошторису на обладнання) | | шт | 5 |  | |
| 9 | Монтаж Електромагнітного замка ( п.6 кошторису на  обладнання) | | шт | 5 |  | |
| 10 | Монтаж Z-кронштейн для електромагнітного замка на  280кг ( п.7 кошторису на обладнання) | | шт | 5 |  | |
| 11 | Програмна продукція:Ліцензія C9200L-DNA-E-48-3Y  C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term  license (п.5 кошторису на обладнання) | | шт | 1 |  | |
|  | НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ | |  |  |  | |
| 12 | Налаштування програмного забезпечення зчитувача | | шт | 1 |  | |
| 13 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні  автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом  параметрів настроювання до 5 (система СКС) | | Система | 1 |  | |
| 14 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні  автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом  параметрів настроювання: на кожний наступний  параметр настроювання (комутатори СКС) | | Система | 5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** Структурована кабельна система (СКС) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування послуг і витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | | Прокладання Кабель-каналів | | м | | 34 | |  | | |
| 2 | | Прокладання поліетиленових гофрованих труб по  основі підлоги, діаметр труб до 50 мм | | м | | 45 | |  | | |
| 3 | | Прокладання поліетиленових гофрованих труб у  готових борознах, діаметр труб до 50 мм | | м | | 55 | |  | | |
| 4 | | Прокладання поліетиленових гофрованих труб у  готових борознах, діаметр труб до 25 мм | | м | | 20 | |  | | |
| 5 | | Прокладання поліетиленових гофрованих труб по стіні,  діаметр труб до 25 мм | | м | | 5 | |  | | |
| 6 | | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен  площею перерізу до 20 см2 | | м | | 45 | |  | | |
| 7 | | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу  до 20 см2 | | м | | 75 | |  | | |
| 8 | | Пробивання круглих отворів d72x250мм | | шт | | 5 | |  | | |
| 9 | | Прокладка інформаційних кабелів по лотках, в коробах  або по будь-якій основі | | м лінії | | 2500 | |  | | |
| 10 | | Затягування у прокладені гофровані труби першого  одножильного або багатожильного у загальному  обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | | м | | 100 | |  | | |
| 11 | | Затягування у прокладені гофровані труби кожного  наступного проводу одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | | м | | 400 | |  | | |
| 12 | | Монтаж Шафи Conteg RUN-12-60/60-I 600x600x9U, 19" (  п.1 кошторису на обладнання ) | | шт | | 1 | |  | | |
| 13 | | Монтаж обладнання в шафи - Патч-панель 19", 24xRJ45,  Фільтр мережевий ( п.2,3 кошторису на обладнання ) | | шт | | 4 | |  | | |
| 14 | | (Демонтаж) Монтаж обладнання в шафи - Існуючі Патч-  панель -4шт. та Кабельний організатор- 3шт. | | шт | | 7 | |  | | |
| 15 | | Монтаж обладнання в шафи - Існуючі Патч-панель -  4шт. та Кабельний організатор -3шт. | | шт | | 7 | |  | | |
| 16 | | Монтаж мережевого модуля на патч- панель ( 44  інформаційні модулі+ 4 на відеокамери+4 біля  відеокамер +4 в існуючій шафі) | | шт | | 56 | |  | | |
| 17 | | Підключення патч кордів в комутаційній шафі . | | шт | | 60 | |  | | |
| 18 | | Кросування порта Cat.6 S/F/TP (патч-панель, розетка) | | шт | | 126 | |  | | |
| 19 | | Організація кабелю в комутаційнійних шафах , де  кількість вхідного кабелю 63 шт+2шт на шафи . | | м | | 65 | |  | | |
| 20 | | Маркування мережевого кабелю (розетка/патч-  панель/кабель) принтером для друку наліпок Epson LW-  400( 63 розетки+ (4\*2) відеонагляд+2 на шафи) | | | | шт | | 73 | |  | | |
|  | | ======= | | | |  | |  | |  | | |
| 21 | | Тестування базової лінії СКС на відповідність  ISO/IEC11801.2, // 63 лінки н розетки +2лінки на шафи // | | | | кабель | | 65 | |  | | |
| 22 | | Установлення Комутатора C9200L-48P-4G-E Catalyst  9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials ( п.4  кошторису на обладнання) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 23 | | Програмна продукція:Ліцензія C9200L-DNA-E-48-3Y  C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term  license (п.5 кошторису на обладнання) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 24 | | Налагоджування Ліцензійного програмного  забезпечення структурованої кабельної системи ( п.5  кошторису на обладнання ) | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 25 | | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні  автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом  параметрів настроювання до 5 (система СКС) | | | | Система | | 1 | |  | | |
|  | | 1. Розетка мережева інформаційна (комп'ютерна /  телефонна) | | | |  | |  | |  | | |
| 26 | | Монтаж інформаційно-кутової панелі //Кришка  декоративна та інші вироби [без приєднування  проводів]// | | | | шт | | 22 | |  | | |
| 27 | | Монтаж мережевого модуля | | | | шт | | 44 | |  | | |
| 28 | | Монтаж заглушки декоративної //Кришка декоративна та  інші вироби [без приєднування проводів]// | | | | шт | | 44 | |  | | |
|  | | ============== | | | |  | |  | |  | | |
|  | | 2. Розетка електрична | | | |  | |  | |  | | |
|  | | . | | | |  | |  | |  | | |
| 29 | | Монтаж розетки електричної в коробі без приєднання  проводів //Кришка декоративна та інші вироби [без  приєднування проводів]// | | | | шт | | 22 | |  | | |
| 30 | | Монтаж заглушки декоративної //Кришка декоративна та  інші вироби [без приєднування проводів]// | | | | шт | | 44 | |  | | |
|  | | ======== | | | |  | |  | |  | | |
|  | | 3. Розетка існуюча мережева інформаційна  (комп'ютерна / телефонна) | | | |  | |  | |  | | |
|  | | . | | | |  | |  | |  | | |
| 31 | | Монтаж модуля в існуючі інформаційні розетки | | | | шт | | 26 | |  | | |
| 32 | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас фальш-  стелі типу "Армстронг" | | | | м2 | | 12 | |  | | |
| 33 | | Укладання плит стельових в каркас фальш-стелі типу  "Армстронг" | | | | м2 | | 12 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на ремонт** Система відеонагляду ( 3-ій поверх ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | | | Найменування послуг і витрат | | | | | | | | | | | | Одиниця  виміру | | | | | | Кількість | | | | | | Примітка | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 1 | | | | | Монтаж пристрою цифрової реєстрації | | | | | | | | | | | | пристрій | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2 | | | | | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на  стіні або в ніші, кількість пар до 20 (комутаційний бокс) | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 3 | | | | | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість  контактів у роз'ємі до 14 | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 4 | | | | | Переключення (демонтаж -монтаж) існуючих патчкордів  в комутаційній шафі . | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 5 | | | | | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням  екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2,  кількість жил, що підключаються, до 14 (на  відеокамерах) | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 6 | | | | | Кросування порта Cat.5e UTP / патч-панель -  відеокамера | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | | | |
| 7 | | | | | Тестування статичне лінків CKC, TSB67/ Вимірювання  перехідного затухання між колами на ближньому та  дальньому кінцях на ділянці / | | | | | | | | | | | | ділянка | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 8 | | | | | Налагодження відеокамер. Система вимірювальна  стану устаткування відеоспостереження (відеокамер) | | | | | | | | | | | | Параметр | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | | | |
| **на** вивіски та таблички | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | | | Найменування послуг і витрат | | | | | | | | | | | | Одиниця  виміру | | | | | | Кількість | | | | | | Примітка | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 1 | | | | | Прилади, апарати і світлове табло (фасадна та  інтер'єрна вивіски) | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2 | | | | | Встановлення дверних табличок | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 15 | | | | | |  | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** Укриття (2 кімнати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | | | Найменування послуг і витрат | | | | | | | | | | | Одиниця  виміру | | | | | | | Кількість | | | | | | Примітка | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | |
|  | | | | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | | | | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 6 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2 | | | | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | |
| 3 | | | | | Демонтаж радіаторів | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | |
| 4 | | | | | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | | | | | | | | | | грати | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Стеля\_- | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 5 | | | | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 6 | | | | | |  | | | | | | | |
| 6 | | | | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 6 | | | | | |  | | | | | | | |
| 7 | | | | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 17,24 | | | | | |  | | | | | | | |
| 8 | | | | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 17,24 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_ - Підлога \_- | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 9 | | | | | Улаштування покриття з килимового покриття | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 19,4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 10 | | | | | Улаштування плінтусів | | | | | | | | | | | м | | | | | | | 30,34 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Стіни \_- | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 11 | | | | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 14,903 | | | | | |  | | | | | | | |
| 12 | | | | | Грунтування поверхонь стін | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 74,515 | | | | | |  | | | | | | | |
| 13 | | | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 1,8 | | | | | |  | | | | | | | |
| 14 | | | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 1,8 | | | | | |  | | | | | | | |
| 15 | | | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 74,52 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Відкоси - | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 16 | | | | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 0,1584 | | | | | |  | | | | | | | |
| 17 | | | | | Грунтування поверхонь стін | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 2,704 | | | | | |  | | | | | | | |
| 18 | | | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 2,7 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 19 | | | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | |
| 20 | | | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 21 | | | | | Установлення оповіщувача | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Вентиляційна решітка \_- | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 22 | | | | | Установлення решіток вентиляційних | | | | | | | | | | | грати | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Монтаж радіаторів \_- | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 23 | | | | | Установлення опалювальних радіаторів | | | | | | | | | | | кВт | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 24 | | | | | Обклеювання плівкою | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 57,92 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 25 | | | | | Обклеювання вікон бронеплівкою | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 1,71 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 26 | | | | | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм  товщиною до 200 мм | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 27 | | | | | Забивання отворів в цегляних стінах | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 28 | | | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | | | | | | | | | м | | | | | | | 30 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 29 | | | | | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | | | | | | | | | | | м | | | | | | | 30 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 30 | | | | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | | | | | т | | | | | | | 0,079 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 31 | | | | | Перевезення сміття до 15 км | | | | | | | | | | | т | | | | | | | 0,079 | | | | | | |  | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** Сантехнічні роботи (санвузол) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | | | Найменування послуг і витрат | | | | | | | | | | | Одиниця  виміру | | | | | | | Кількість | | | | | | Примітка | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | |
|  | | | | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | | | | | Демонтаж змішувачів | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2 | | | | | Демонтаж умивальника | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 3 | | | | | Демонтаж унітазів в санвузлі | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 4 | | | | | Встановлення та підключення навісного унітазу (раніше  знятих) | | | | | | | | | | | компл. | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 5 | | | | | Установлення поручнів для маломобільних груп  населення | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | | | |
| 6 | | | | | Установлення умивальника (раніше знятих) | | | | | | | | | | | компл. | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 7 | | | | | Установлення змішувачів для умивальника | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 8 | | | | | Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих  сплавів зі склінням (душові кабінки) | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 3,875 | | | | | |  | | | | | | | |
| 9 | | | | | Установлення змішувачів для душової кабінки | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 10 | | | | | Установлення стійки для душової | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 11 | | | | | Установлення трапів душових | | | | | | | | | | | компл. | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 12 | | | | | Установлення сушарок для рук | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 13 | | | | | Демонтаж змішувачів | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 14 | | | | | Демонтаж умивальника | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 15 | | | | | Демонтаж унітазів в санвузлі | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 16 | | | | | Демонтаж пісуарів в санвузлі | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 17 | | | | | Встановлення та підключення навісного унітазу | | | | | | | | | | | компл. | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 18 | | | | | Установлення поручнів для маломобільних груп  населення | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 19 | | | | | Установлення умивальника (раніше знятих) | | | | | | | | | | | компл. | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 20 | | | | | Установлення змішувачів для умивальника | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 21 | | | | | Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих  сплавів зі склінням (душові кабінки) | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 3,875 | | | | | |  | | | | | | | |
| 22 | | | | | Установлення стійки для душової | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 23 | | | | | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | | | | | | | | | | | компл. | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | |
| 24 | | | | | Установлення трапів душових | | | | | | | | | | | компл. | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 25 | | | | | Установлення змішувачів для душової кабінки | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 26 | | | | | Установлення сушарок для рук | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 27 | | | | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових діаметром 20 мм | | | | | | | | | | | м | | | | | | | 40 | | | | | |  | | | | | | | |
| 28 | | | | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | | | | | | | | | | м | | | | | | | 23 | | | | | |  | | | | | | | |
| 29 | | | | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | 23 | | | | | |  | | | | | | | |
| 30 | | | | | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | 90 | | | | | |  | | | | | | | |
| 31 | | | | | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | | | |
| 32 | | | | | Пробивання круглих отворів діаметром 25 | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 33 | | | | | Забивання отворів в цегляних стінах | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 34 | | | | | Пробивання борозен в бетонних підлогах | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | 6 | | | | | |  | | | | | | | |
| 35 | | | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | | | |
| 36 | | | | | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | | | |
| 37 | | | | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | | | | | | т | | | | | | | 0,1598 | | | | | |  | | | | | | | |
| 38 | | | | | Перевезення сміття до 15 км | | | | | | | | | | | | т | | | | | | | 0,1598 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** Санвузол | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | | | Найменування послуг і витрат | | | | | | | | | | | | Одиниця  виміру | | | | | | Кількість | | | | | | Примітка | | | | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | |
|  | | | | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | | | | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2 | | | | | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 3 | | | | | Розбирання цегляної перегородки товщиною 120 мм | | | | | | | | | | | | м3 | | | | | | 0,123 | | | | | |  | | | | | | | |
| 4 | | | | | Демонтаж змішувачів | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 5 | | | | | Демонтаж умивальника | | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 6 | | | | | Демонтаж унітазів в санвузлі | | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 7 | | | | | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | | | | | | | | | | | грати | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 8 | | | | | Демонтаж керамічної плитки зі стіни | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 28,35 | | | | | |  | | | | | | | |
| 9 | | | | | Демонтаж шпаклівки зі стін | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 13,98 | | | | | |  | | | | | | | |
| 10 | | | | | Демонтаж радіаторів | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 11 | | | | | Демонтаж керамічної плитки з підлоги в туалеті (короб,  під душову кабінку) | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 2,94 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_ - Прорізи \_- | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 12 | | | | | Знімання дверних полотен | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | |
| 13 | | | | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | |
| 14 | | | | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 2,31 | | | | | |  | | | | | | | |
| 15 | | | | | Знімання дверних полотен | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 16 | | | | | Встановлення металопластикових дверей  (перестановка на їншу сторону завісів) | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 1,785 | | | | | |  | | | | | | | |
| 17 | | | | | Монтаж дрібних металоконструкцій | | | | | | | | | | | | т | | | | | | 0,2 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Стеля \_- | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 18 | | | | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 4,6 | | | | | |  | | | | | | | |
| 19 | | | | | Укладання плит стельових водостійких в каркас стелі | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 4,6 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Стіни \_- | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 20 | | | | | Влаштування мурівки з повнотілої цегли | | | | | | | | | | | | м3 | | | | | | 0,09 | | | | | |  | | | | | | | |
| 21 | | | | | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або  цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 2,05 | | | | | |  | | | | | | | |
| 22 | | | | | Улаштування перемичок із металевих балок | | | | | | | | | | | | т | | | | | | 0,03 | | | | | |  | | | | | | | |
| 23 | | | | | Насікання поверхні стін вручну | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 23,4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 24 | | | | | Ґрунтування поверхні бетон-контактом | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 23,4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 25 | | | | | Вирівнювання поверхонь клейовим розчином | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 23,4 | | | | | |  | | | | | | | |
| 26 | | | | | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або  цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | | | |
| 27 | | | | | Влаштування керамогранітної плитки на стіну в санвузлі,  висота влаштування +3,0 м. Формат плитки 200х600мм.  Колір коричневий. | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 33,4 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 28 | | | | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 1,395 | | | | | |  | | | | | | | |
| 29 | | | | | Грунтування поверхонь стін | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 6,975 | | | | | |  | | | | | | | |
| 30 | | | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 6,975 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_ - Підлоги \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 31 | | | | | Мурування підвищення із газоблоків в санвузлі | | | | | | | | | | м3 | | | | | | | 0,24 | | | | | |  | | | | | | | |
| 32 | | | | | Влаштування керамогранітноі плитки на підлогу в  санвузлі (короб, душова кабінка) | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 3,28 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 33 | | | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (додатково-1 шт) | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 34 | | | | | Монтаж світильників | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Вентиляційна решітка \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 35 | | | | | Установлення решіток вентиляційних | | | | | | | | | | грати | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 36 | | | | | Обклеювання плівкою | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 61,64 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 37 | | | | | Демонтаж світильників зі стіни | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 38 | | | | | Демонтаж унітазів в санвузлі | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | |
| 39 | | | | | Демонтаж пісуарів в санвузлі | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 40 | | | | | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | | | | | | | | | грати | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 41 | | | | | Демонтаж радіаторів | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 42 | | | | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (короб) | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 0,82 | | | | | |  | | | | | | | |
| 43 | | | | | Демонтаж керамічної плитки зі стіни | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 21,36 | | | | | |  | | | | | | | |
| 44 | | | | | Демонтаж перегородок в санвузлі | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 7,69 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Стеля \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 45 | | | | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 4,9 | | | | | |  | | | | | | | |
| 46 | | | | | Укладання плит стельових водостійких в каркас стелі | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 4,9 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Стіни \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 47 | | | | | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | | | | | | | | | | м3 | | | | | | | 0,12 | | | | | |  | | | | | | | |
| 48 | | | | | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 1,189 | | | | | |  | | | | | | | |
| 49 | | | | | Насікання поверхні стін вручну | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 25,091 | | | | | |  | | | | | | | |
| 50 | | | | | Ґрунтування поверхні бетон-контактом | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 25,091 | | | | | |  | | | | | | | |
| 51 | | | | | Вирівнювання поверхонь клейовим розчином | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 25,091 | | | | | |  | | | | | | | |
| 52 | | | | | Влаштування керамогранітної плитки на стіну в санвузлі,  висота влаштування +3.0 м. Формат плитки 200х600мм.  Колір коричневий. | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 14,55 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 53 | | | | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 1,239 | | | | | |  | | | | | | | |
| 54 | | | | | Грунтування поверхонь стін | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 6,195 | | | | | |  | | | | | | | |
| 55 | | | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 6,195 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_ - Підлоги \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 56 | | | | | Мурування підвищення із газоблоків в санвузлі | | | | | | | | | | м3 | | | | | | | 0,5229 | | | | | |  | | | | | | | |
| 57 | | | | | Влаштування керамогранітноі плитки на підлогу в  санвузлі (короб, душова кабінка) | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 3,2822 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 58 | | | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (додатково-1 шт) | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
| 59 | | | | | Монтаж світильників | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | \_- Вентиляційна решітка \_- | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 60 | | | | | Установлення решіток вентиляційних (раніше знятих) | | | | | | | | | | грати | | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | | | |
| 61 | | | | | Обклеювання плівкою | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | 26,972 | | | | | |  | | | | | | | |
| 62 | | | | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | | | | | т | | | | | | | 2,65 | | | | | |  | | | | | | | |
| 63 | | | | | Перевезення сміття до 15 км | | | | | | | | | | | т | | | | | | | 2,65 | | | | | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** Коридори | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування послуг і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | | Відділ №1. Коридор (14,7 м2) | | |  | |  | |  | | |
|  | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 1 | | (Демонтаж) Улаштування порогу в коридорі | | | м | | 1,48 | |  | | |
| 2 | | Розбирання плінтусів з керамічних плиток | | | м2 | | 2,68 | |  | | |
| 3 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | шт | | 3 | |  | | |
| 4 | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | шт | | 1 | |  | | |
| 5 | | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | \_- Стеля\_- | | |  | |  | |  | | |
| 6 | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 14,7 | |  | | |
| 7 | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 14,7 | |  | | |
| 8 | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 14,7 | |  | | |
| 9 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 14,7 | |  | | |
|  | | \_- Підлога \_- | | |  | |  | |  | | |
| 10 | | Улаштування покриття з килимового покриття | | | м2 | | 14,7 | |  | | |
| 11 | | Улаштування плінтусів | | | м | | 17,33 | |  | | |
|  | | \_- Стіни \_- | | |  | |  | |  | | |
| 12 | | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  вапняним розчином по каменю та бетону всередині  будівлі | | | м2 | | 5,68 | |  | | |
| 13 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 8,98 | |  | | |
| 14 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 44,9 | |  | | |
| 15 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази (плінтус) | | | м2 | | 5,68 | |  | | |
| 16 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | м2 | | 5,68 | |  | | |
| 17 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 44,9 | |  | | |
|  | | \_- Перегородки \_- | | |  | |  | |  | | |
| 18 | | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т | | | т | | 0,2 | |  | | |
| 19 | | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т | | | т | | 0,2 | |  | | |
|  | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 20 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | | | шт | | 1 | |  | | |
| 21 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | | | шт | | 2 | |  | | |
| 22 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт (раніше знятих) | | | шт | | 1 | |  | | |
| 23 | | Установлення оповіщувача (раніше знятих) | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | Розділ №1. Монтаж плівки | | |  | |  | |  | | |
| 24 | | Обклеювання плівкою | | | м2 | | 47,82 | |  | | |
|  | | Розділ №2. Інші роботи | | |  | |  | |  | | |
| 25 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | м | | 0,09 | |  | | |
| 26 | | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | | | м | | 0,09 | |  | | |
| 27 | | Навантаження сміття вручну | | | т | | 0,422 | |  | | |
| 28 | | Перевезення сміття до 15 км | | | т | | 0,422 | |  | | |
|  | | Відділ №2. Коридор (42,60 м2) | | |  | |  | |  | | |
|  | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 29 | | Розбирання плінтусів з керамічних плиток | | | м2 | | 4,03 | |  | | |
| 30 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | шт | | 1 | |  | | |
| 31 | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | \_- Стеля\_- | | |  | |  | |  | | |
| 32 | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 42,6 | |  | | |
| 33 | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 42,6 | |  | | |
| 34 | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 42,6 | |  | | |
| 35 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 42,6 | |  | | |
|  | | \_- Підлога \_- | | |  | |  | |  | | |
| 36 | | Улаштування покриття з килимового покриття | | | м2 | | 42,6 | |  | | |
| 37 | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | | | м | | 16,37 | |  | | |
|  | | \_- Стіни \_- | | |  | |  | |  | | |
| 38 | | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  вапняним розчином по каменю та бетону всередині  будівлі | | | м2 | | 7,025 | |  | | |
| 39 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 20,68 | |  | | |
| 40 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 103,38 | |  | | |
| 41 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | м2 | | 7,025 | |  | | |
| 42 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | м2 | | 7,025 | |  | | |
| 43 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 103,4 | |  | | |
|  | | \_- Перегородки \_- | | |  | |  | |  | | |
| 44 | | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т | | | т | | 0,2 | |  | | |
| 45 | | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т | | | т | | 0,15 | |  | | |
| 46 | | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | | | м3 | | 0,81 | |  | | |
| 47 | | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або  цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | | | м2 | | 0,365 | |  | | |
|  | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 48 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | Розділ №1. Монтаж плівки | | |  | |  | |  | | |
| 49 | | Обклеювання плівкою | | | м2 | | 98,85 | |  | | |
|  | | Розділ №2. Інші роботи | | |  | |  | |  | | |
| 50 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | м | | 50 | |  | | |
| 51 | | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | | | м | | 50 | |  | | |
| 52 | | Навантаження сміття вручну | | | т | | 0,423 | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,423 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** 312 Зал приймання відвідувачів та відпочинку персоналу (38,2 м2) | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | \_ - Демонтажні роботи \_- |  |  |  | |
| 1 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 8 |  | |
| 2 | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | шт | 1 |  | |
| 3 | Демонтаж радіаторів | шт | 2 |  | |
| 4 | (Демонтаж) Улаштування вертикальних  [горизонтальних] жалюзі | п. м. | 3,4 |  | |
| 5 | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | п. м. | 3,4 |  | |
| 6 | Перенесення меблів | шт | 21 |  | |
| 7 | (Демонтаж) вентиляційних решіток | грати | 2 |  | |
|  | \_- Стеля\_- |  |  |  | |
| 8 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 6 |  | |
| 9 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 6 |  | |
| 10 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 38,2 |  | |
| 11 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 38,2 |  | |
|  | \_- Стіни \_- |  |  |  | |
| 12 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  вапняним розчином по каменю та бетону всередині  будівлі | м2 | 3 |  | |
| 13 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 14,2955 |  | |
| 14 | Грунтування поверхонь стін | м2 | 71,4775 |  | |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази (плінтус) | м2 | 3 |  | |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 3 |  | |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 71,48 |  | |
|  | \_- Відкоси - |  |  |  | |
| 18 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 0,9024 |  | |
| 19 | Грунтування поверхонь стін | м2 | 4,512 |  | |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,512 |  | |
|  | \_- Електромонтажні роботи \_- |  |  |  | |
| 21 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | шт | 1 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | шт | 8 |  |
| 23 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (додатково) | шт | 3 |  |
| 24 | Установлення оповіщувача (раніше знятих) | шт | 1 |  |
|  | \_- Монтаж радіаторів \_- |  |  |  |
| 25 | Установлення опалювальних радіаторів (раніше знятих) | кВт | 2 |  |
|  | \_- Вентиляційна решітка \_- |  |  |  |
| 26 | Установлення решіток вентиляційних (раніше знятих) | грати | 2 |  |
|  | Розділ №1. Монтаж плівки |  |  |  |
| 27 | Обклеювання плівкою | м2 | 84,7296 |  |
|  | Розділ №2. Інші роботи |  |  |  |
| 28 | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм  товщиною до 200 мм | шт | 1 |  |
| 29 | Забивання отворів в цегляних стінах | шт | 1 |  |
| 30 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 50 |  |
| 31 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | м | 50 |  |
| 32 | Навантаження сміття вручну | т | 0,129 |  |
| 33 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,129 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** 311 Гардероб жіночий (13,1 м2) | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | \_ - Демонтажні роботи \_- | |  |  |  | |
| 1 | Демонтаж вимикачів, розеток | | шт | 8 |  | |
| 2 | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | шт | 1 |  | |
| 3 | Демонтаж радіаторів | | шт | 2 |  | |
| 4 | (Демонтаж) Улаштування вертикальних  [горизонтальних] жалюзі | | п. м. | 1,7 |  | |
| 5 | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | | п. м. | 1,7 |  | |
| 6 | Перенесення меблів | | шт | 14 |  | |
| 7 | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | грати | 2 |  | |
|  | \_- Стеля\_- | |  |  |  | |
| 8 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | 6 |  | |
| 9 | Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | 6 |  | |
| 10 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | 13,2 |  | |
| 11 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | 13,2 |  | |
|  | \_- Стіни \_- | |  |  |  | |
| 12 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  вапняним розчином по каменю та бетону всередині  будівлі | | м2 | 3 |  | |
| 13 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 8,5 |  | |
| 14 | Грунтування поверхонь стін | | м2 | 42,49 |  | |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази (плінтус) | | м2 | 3 |  | |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 3 |  | |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 42,5 |  | |
|  | \_- Відкоси - | |  |  |  | |
| 18 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 0,5304 |  | |
| 19 | Грунтування поверхонь стін | | м2 | 2,652 |  | |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 1,734 |  | |
|  | \_- Електромонтажні роботи \_- | |  |  |  | |
| 21 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | | шт | 1 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | шт | 7 |  |
| 23 | Установлення оповіщувача (раніше знятих) | шт | 1 |  |
|  | \_- Монтаж радіаторів \_- |  |  |  |
| 24 | Установлення опалювальних радіаторів (раніше знятих) | кВт | 1 |  |
|  | \_- Вентиляційна решітка \_- |  |  |  |
| 25 | Установлення решіток вентиляційних (раніше знятих) | грати | 2 |  |
|  | Розділ №1. Монтаж плівки |  |  |  |
| 26 | Обклеювання плівкою | м2 | 31,2886 |  |
|  | Розділ №2. Інші роботи |  |  |  |
| 27 | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм  товщиною до 200 мм | шт | 1 |  |
| 28 | Забивання отворів в цегляних стінах | шт | 1 |  |
| 29 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 50 |  |
| 30 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | м | 50 |  |
| 31 | Навантаження сміття вручну | т | 0,129 |  |
| 32 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,129 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** 310 Гардероб чоловічий (8,3 м2)  Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | Найменування послуг і витрат | | | | | | | Одиниця  виміру | | | | Кількість | | | Примітка | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | |
|  | | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | Розбирання плінтусів з керамічних плиток | | | | | | | м2 | | | | 1,131 | | |  | | | |
| 2 | | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | | | | шт | | | | 2 | | |  | | | |
| 3 | | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | | | | | шт | | | | 1 | | |  | | | |
| 4 | | | Демонтаж радіаторів | | | | | | | шт | | | | 1 | | |  | | | |
| 5 | | | (Демонтаж) Улаштування вертикальних  [горизонтальних] жалюзі | | | | | | | п. м. | | | | 0,85 | | |  | | | |
| 6 | | | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | | | | | | | п. м. | | | | 0,85 | | |  | | | |
| 7 | | | Перенесення меблів | | | | | | | шт | | | | 2 | | |  | | | |
| 8 | | | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | | | | | | грати | | | | 3 | | |  | | | |
|  | | | \_- Стеля\_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 9 | | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | м2 | | | | 6 | | |  | | | |
| 10 | | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | м2 | | | | 6 | | |  | | | |
| 11 | | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | м2 | | | | 8,3 | | |  | | | |
| 12 | | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | м2 | | | | 8,3 | | |  | | | |
|  | | | \_- Підлога \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 13 | | | Улаштування покриття з килимового покриття | | | | | | | м2 | | | | 9,34 | | |  | | | |
| 14 | | | Улаштування плінтусів | | | | | | | м | | | | 12,28 | | |  | | | |
|  | | | \_- Стіни \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 15 | | | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  вапняним розчином по каменю та бетону всередині  будівлі | | | | | | | м2 | | | | 4,131 | | |  | | | |
| 16 | | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | | | | | м2 | | | | 6,92 | | |  | | | |
| 17 | | | Грунтування поверхонь стін | | | | | | | м2 | | | | 34,62 | | |  | | | |
| 18 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази (плінтус) | | | | | | | м2 | | | | 4,131 | | |  | | | |
| 19 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | | | | м2 | | | | 4,131 | | |  | | | |
| 20 | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | м2 | | | | 34,62 | | |  | | | |
|  | | | \_- Відкоси - | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 21 | | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | | | | | м2 | | | | 0,3468 | | |  | | | |
| 22 | | | Грунтування поверхонь стін | | | | | | | м2 | | | | 1,734 | | |  | | | |
| 23 | | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | м2 | 1,734 | | |  | | |
|  | | | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 24 | | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | | | | | | | шт | 1 | | |  | | |
| 25 | | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | | | | | | | шт | 1 | | |  | | |
| 26 | | | | Установлення оповіщувача (раніше знятих) | | | | | | | шт | 1 | | |  | | |
|  | | | | \_- Вентиляційна решітка \_- | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 27 | | | | Установлення решіток вентиляційних (раніше знятих) | | | | | | | грати | 3 | | |  | | |
|  | | | | Розділ №1. Монтаж плівки | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 28 | | | | Обклеювання плівкою | | | | | | | м2 | 20,0736 | | |  | | |
|  | | | | Розділ №2. Інші роботи | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 29 | | | | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм  товщиною до 200 мм | | | | | | | шт | 1 | | |  | | |
| 30 | | | | Забивання отворів в цегляних стінах | | | | | | | шт | 1 | | |  | | |
| 31 | | | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | | | | | м | 30 | | |  | | |
| 32 | | | | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | | | | | | | м | 30 | | |  | | |
| 33 | | | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | т | 0,12722 | | |  | | |
| 34 | | | | Перевезення сміття до 15 км | | | | | | | т | 0,12722 | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** 309 Кімната прийому їжі (13,7 м2)  Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | Найменування послуг і витрат | | | | | | | Одиниця  виміру | | | | Кількість | | | Примітка | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | |
|  | | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1 | | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | | | | | шт | | | | 1 | | |  | | | |
| 2 | | | Перенесення меблів | | | | | | | шт | | | | 12 | | |  | | | |
| 3 | | | Демонтаж керамічної плитки зі стіни | | | | | | | м2 | | | | 0,7 | | |  | | | |
| 4 | | | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | | | | | | грати | | | | 1 | | |  | | | |
|  | | | \_- Стеля\_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 5 | | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | м2 | | | | 6 | | |  | | | |
| 6 | | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | м2 | | | | 6 | | |  | | | |
| 7 | | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | м2 | | | | 13,7 | | |  | | | |
| 8 | | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | м2 | | | | 13,7 | | |  | | | |
|  | | | \_- Стіни \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 9 | | | Насікання поверхні стін вручну | | | | | | | м2 | | | | 0,7 | | |  | | | |
| 10 | | | Ґрунтування поверхні бетон-контактом | | | | | | | м2 | | | | 0,7 | | |  | | | |
| 11 | | | Вирівнювання поверхонь клейовим розчином | | | | | | | м2 | | | | 0,7 | | |  | | | |
| 12 | | | Влаштування керамогранітної плитки на стіну в санвузлі,  висота влаштування +3,0 м. Формат плитки 200х600мм.  Колір коричневий. | | | | | | | м2 | | | | 0,7 | | |  | | | |
|  | | | . | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 13 | | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | | | | | м2 | | | | 12,37 | | |  | | | |
| 14 | | | Грунтування поверхонь стін | | | | | | | м2 | | | | 41,2355 | | |  | | | |
| 15 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази (плінтус) | | | | | | | м2 | | | | 3 | | |  | | | |
| 16 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | | | | м2 | | | | 3 | | |  | | | |
| 17 | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | м2 | | | | 41,2 | | |  | | | |
|  | | | \_- Відкоси - | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 18 | | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | | | | | м2 | | | | 0,198 | | |  | | | |
| 19 | | | Грунтування поверхонь стін | | | | | | | м2 | | | | 0,99 | | |  | | | |
| 20 | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | м2 | | | | 0,99 | | |  | | | |
|  | | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 21 | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | | | | | | | шт | | | | 1 | | |  | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 22 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | шт | 18 |  | | 23 | Установлення оповіщувача (раніше знятих) | шт | 1 |  | |  | \_- Вентиляційна решітка \_- |  |  |  | | 24 | Установлення решіток вентиляційних (раніше знятих) | грати | 1 |  | |  | Розділ №1. Монтаж плівки |  |  |  | | 25 | Обклеювання плівкою | м2 | 29,14 |  | |  | Розділ №2. Інші роботи |  |  |  | | 26 | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм  товщиною до 200 мм | шт | 1 |  | | 27 | Забивання отворів в цегляних стінах | шт | 1 |  | | 28 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 50 |  | | 29 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | м | 50 |  | | 30 | Навантаження сміття вручну | т | 0,15608 |  | | 31 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,15605 |  |   **на поточний ремонт** 308 Кабінет керівника "Екстреної служби 112" у м.Львів (15,6 м2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | | Найменування послуг і витрат | | | | | | | Одиниця  виміру | | | | Кількість | | | Примітка | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | |
|  | | | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 1 | | | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | | | | шт | | | | 6 | | |  | | |
| 2 | | | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | | | | | шт | | | | 1 | | |  | | |
| 3 | | | | Демонтаж радіаторів | | | | | | | шт | | | | 1 | | |  | | |
| 4 | | | | (Демонтаж) Улаштування вертикальних  [горизонтальних] жалюзі | | | | | | | п. м. | | | | 1 | | |  | | |
| 5 | | | | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | | | | | | | п. м. | | | | 1 | | |  | | |
| 6 | | | | Перенесення меблів | | | | | | | шт | | | | 9 | | |  | | |
| 7 | | | | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | | | | | | грати | | | | 2 | | |  | | |
|  | | | | \_- Стеля\_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 8 | | | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | м2 | | | | 6 | | |  | | |
| 9 | | | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | м2 | | | | 6 | | |  | | |
| 10 | | | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | м2 | | | | 15,6 | | |  | | |
| 11 | | | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | м2 | | | | 15,6 | | |  | | |
|  | | | | \_- Стіни \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 12 | | | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | | | | | м2 | | | | 8,3075 | | |  | | |
| 13 | | | | Грунтування поверхонь стін | | | | | | | м2 | | | | 41,5375 | | |  | | |
| 14 | | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | м2 | | | | 41,54 | | |  | | |
|  | | | | \_- Відкоси - | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 15 | | | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | | | | | м2 | | | | 0,3444 | | |  | | |
| 16 | | | | Грунтування поверхонь стін | | | | | | | м2 | | | | 1,722 | | |  | | |
| 17 | | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | м2 | | | | 1,72 | | |  | | |
|  | | | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 18 | | | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | | | | | | | шт | | | | 1 | | |  | | |
| 19 | | | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | | | | | | | шт | | | | 5 | | |  | | |
| 20 | | | | Установлення оповіщувача (раніше знятих) | | | | | | | шт | | | | 1 | | |  | | |
|  | | | | \_- Монтаж радіаторів \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 21 | | | | Установлення опалювальних радіаторів (раніше знятих) | | | | | | | кВт | | | | 0,5 | | |  | | |
|  | | | | \_- Вентиляційна решітка \_- | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 22 | | | | Установлення решіток вентиляційних (раніше знятих) | | | | | | | грати | | | | 2 | | |  | | |
|  | | | | Розділ №1. Монтаж плівки | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Обклеювання плівкою | м2 | 32,395 |  |
|  | Розділ №2. Інші роботи |  |  |  |
| 24 | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм  товщиною до 200 мм | шт | 1 |  |
| 25 | Забивання отворів в цегляних стінах | шт | 1 |  |
| 26 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 30 |  |
| 27 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | м | 30 |  |
| 28 | Навантаження сміття вручну | т | 0,077 |  |
| 29 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,077 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** 307 Зала для конференцій та навчання (50,8м2) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування послуг і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | шт | | 17 | |  | | |
| 2 | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | шт | | 2 | |  | | |
| 3 | | Демонтаж радіаторів | | | шт | | 9 | |  | | |
| 4 | | (Демонтаж) Улаштування вертикальних  [горизонтальних] жалюзі | | | п. м. | | 6,3 | |  | | |
| 5 | | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | | | п. м. | | 6,3 | |  | | |
| 6 | | Перенесення меблів | | | шт | | 25 | |  | | |
| 7 | | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | | грати | | 2 | |  | | |
|  | | \_- Стеля\_- | | |  | |  | |  | | |
| 8 | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 6 | |  | | |
| 9 | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 6 | |  | | |
| 10 | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 50,8 | |  | | |
| 11 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 50,8 | |  | | |
|  | | \_- Стіни \_- | | |  | |  | |  | | |
| 12 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 16,39 | |  | | |
| 13 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 81,95 | |  | | |
| 14 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 81,95 | |  | | |
|  | | \_- Відкоси - | | |  | |  | |  | | |
| 15 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 1,077 | |  | | |
| 16 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 5,385 | |  | | |
| 17 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 5,39 | |  | | |
|  | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 18 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (знятих раніше) | | | шт | | 2 | |  | | |
| 19 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (знятих раніше) | | | шт | | 15 | |  | | |
| 20 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (додатково) | | | шт | | 15 | |  | | |
| 21 | | Установлення оповіщувача (знятих раніше) | | | шт | | 2 | |  | | |
|  | | \_- Монтаж радіаторів \_- | | |  | |  | |  | | |
| 22 | | Установлення опалювальних радіаторів (знятих раніше) | | | кВт | | 4,5 | |  | | |
|  | | Розділ №1. Монтаж плівки | | |  | |  | |  | | |
| 23 | | Обклеювання плівкою | | | м2 | | 118,26 | |  | | |
|  | | Розділ №2. Інші роботи | | |  | |  | |  | | |
| 24 | | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм  товщиною до 200 мм | | | шт | | 1 | |  | | |
| 25 | | Забивання отворів в цегляних стінах | | | шт | | 1 | |  | | |
| 26 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | м | | 50 | |  | | |
| 27 | | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | | | м | | 50 | |  | | |
| 28 | | Навантаження сміття вручну | | | т | | 0,143 | |  | | |
| 29 | | Перевезення сміття до 15 км | | | т | | 0,143 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** 306 Кімната відпочинку працівників 24/7 (23 м2) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування послуг і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | шт | | 15 | |  | | |
| 2 | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | | Демонтаж радіаторів | | | шт | | 6 | |  | | |
| 4 | | (Демонтаж) Улаштування вертикальних  [горизонтальних] жалюзі | | | п. м. | | 3 | |  | | |
| 5 | | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | | | п. м. | | 3 | |  | | |
| 6 | | Перенесення меблів | | | шт | | 17 | |  | | |
| 7 | | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | | грати | | 2 | |  | | |
|  | | \_- Стеля\_- | | |  | |  | |  | | |
| 8 | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 6 | |  | | |
| 9 | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 6 | |  | | |
| 10 | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 23 | |  | | |
| 11 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 23 | |  | | |
|  | | \_- Стіни \_- | | |  | |  | |  | | |
| 12 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 10,16 | |  | | |
| 13 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 50,81 | |  | | |
| 14 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 50,81 | |  | | |
|  | | \_- Відкоси - | | |  | |  | |  | | |
| 15 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 1,077 | |  | | |
| 16 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 5,385 | |  | | |
| 17 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 5,39 | |  | | |
|  | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 18 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | | | шт | | 1 | |  | | |
| 19 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | | | шт | | 14 | |  | | |
| 20 | | Установлення оповіщувача (раніше знятих) | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | \_- Монтаж радіаторів \_- | | |  | |  | |  | | |
| 21 | | Установлення опалювальних радіаторів (раніше знятих) | | | кВт | | 3 | |  | | |
|  | | Розділ №1. Монтаж плівки | | |  | |  | |  | | |
| 22 | | Обклеювання плівкою | | | м2 | | 57,3636 | |  | | |
|  | | Розділ №2. Інші роботи | | |  | |  | |  | | |
| 23 | | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм  товщиною до 200 мм | | | шт | | 1 | |  | | |
| 24 | | Забивання отворів в цегляних стінах | | | шт | | 1 | |  | | |
| 25 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | м | | 25 | |  | | |
| 26 | | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | | | м | | 25 | |  | | |
| 27 | | Навантаження сміття вручну | | | т | | 0,0745 | |  | | |
| 28 | | Перевезення сміття до 15 км | | | т | | 0,01211 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** 305 Кабінет технічного відділу (18,9 м2) | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | \_ - Демонтажні роботи \_- | |  |  |  | |
| 1 | Демонтаж вимикачів, розеток | | шт | 10 |  | |
| 2 | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | шт | 1 |  | |
| 3 | Демонтаж радіаторів | | шт | 2 |  | |
| 4 | (Демонтаж) Улаштування вертикальних  [горизонтальних] жалюзі | | п. м. | 1,35 |  | |
| 5 | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | | п. м. | 1,35 |  | |
| 6 | Перенесення меблів | | шт | 8 |  | |
| 7 | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | грати | 2 |  | |
|  | \_- Стеля\_- | |  |  |  | |
| 8 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | 6 |  | |
| 9 | Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | 6 |  | |
| 10 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | 18,9 |  | |
| 11 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | 18,9 |  | |
|  | \_- Стіни \_- | |  |  |  | |
| 12 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 10,45 |  | |
| 13 | Грунтування поверхонь стін | | м2 | 52,27 |  | |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 52,27 |  | |
|  | \_- Відкоси - | |  |  |  | |
| 15 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 0,467 |  | |
| 16 | Грунтування поверхонь стін | | м2 | 2,34 |  | |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 2,34 |  | |
|  | \_- Електромонтажні роботи \_- | |  |  |  | |
| 18 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | | шт | 1 |  | |
| 19 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | | шт | 9 |  | |
| 20 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (додатково) | | шт | 3 |  | |
| 21 | Установлення оповіщувача (раніше знятого) | | шт | 1 |  | |
|  | \_- Монтаж радіаторів \_- | |  |  |  | |
| 22 | Установлення опалювальних радіаторів (раніше знятих) | | кВт | 1 |  | |
|  | \_- Вентиляційна решітка \_- | |  |  |  | |
| 23 | Установлення решіток вентиляційних (раніше знятих) | | грати | 2 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ №1. Монтаж плівки |  |  |  |
| 24 | Обклеювання плівкою | м2 | 43,65 |  |
|  | Розділ №2. Інші роботи |  |  |  |
| 25 | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм в  цегляних стінах товщиною 200 мм | шт | 1 |  |
| 26 | Забивання отворів в цегляних стінах | шт | 1 |  |
| 27 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 30 |  |
| 28 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | м | 30 |  |
| 29 | Навантаження сміття вручну | т | 0,079 |  |
| 30 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,079 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** 304 Кабінет юридичного відділу та кадрового забезпечення (19,2 м2) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування послуг і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | шт | | 11 | |  | | |
| 2 | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | шт | | 1 | |  | | |
| 3 | | Демонтаж радіаторів | | | шт | | 2 | |  | | |
| 4 | | (Демонтаж) Улаштування вертикальних  [горизонтальних] жалюзі | | | п. м. | | 1,7 | |  | | |
| 5 | | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | | | п. м. | | 1,7 | |  | | |
| 6 | | Перенесення меблів | | | шт | | 14 | |  | | |
| 7 | | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | | грати | | 2 | |  | | |
|  | | \_- Стеля\_- | | |  | |  | |  | | |
| 8 | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 6 | |  | | |
| 9 | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 6 | |  | | |
| 10 | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 19,2 | |  | | |
| 11 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 19,2 | |  | | |
|  | | \_- Стіни \_- | | |  | |  | |  | | |
| 12 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 7 | |  | | |
| 13 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 35,01 | |  | | |
| 14 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 35,01 | |  | | |
|  | | \_- Відкоси - | | |  | |  | |  | | |
| 15 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 0,481 | |  | | |
| 16 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 2,405 | |  | | |
| 17 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 2,41 | |  | | |
|  | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 18 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | | | шт | | 1 | |  | | |
| 19 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | | | шт | | 10 | |  | | |
| 20 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (додатково) | | | шт | | 10 | |  | | |
| 21 | | Установлення оповіщувача (раніше знятих) | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | \_- Монтаж радіаторів \_- | | |  | |  | |  | | |
| 22 | | Установлення опалювальних радіаторів (раніше знятих) | | | кВт | | 1 | |  | | |
|  | | \_- Вентиляційна решітка \_- | | |  | |  | |  | | |
| 23 | | Установлення решіток вентиляційних (раніше знятих) | | | грати | | 2 | |  | | |
|  | | Розділ №1. Монтаж плівки | | |  | |  | |  | | |
| 24 | | Обклеювання плівкою | | | м2 | | 45 | |  | | |
|  | | Розділ №2. Інші роботи | | |  | |  | |  | | |
| 25 | | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм  товщиною до 200 мм | | | шт | | 1 | |  | | |
| 26 | | Забивання отворів в цегляних стінах | | | шт | | 1 | |  | | |
| 27 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | м | | 20 | |  | | |
| 28 | | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | | | м | | 20 | |  | | |
| 29 | | Навантаження сміття вручну | | | т | | 0,054 | |  | | |
| 30 | | Перевезення сміття до 15 км | | | т | | 0,054 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** Кабінет 303 Кабінет заступника керівника "Екстренної служби 112" у м.Львів (11,5м2) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування послуг і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Розбирання плінтусів з керамічних плиток | | | м2 | | 1,125 | |  | | |
| 2 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | шт | | 4 | |  | | |
| 3 | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | шт | | 1 | |  | | |
| 4 | | Демонтаж радіаторів | | | шт | | 2 | |  | | |
| 5 | | (Демонтаж) Улаштування вертикальних  [горизонтальних] жалюзі | | | п. м. | | 3 | |  | | |
| 6 | | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | | | п. м. | | 3 | |  | | |
| 7 | | Перенесення меблів | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | \_- Підлога \_- | | |  | |  | |  | | |
| 8 | | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь,  перший шар | | | м2 | | 12,94 | |  | | |
| 9 | | Улаштування покриття з килимового покриття | | | м2 | | 12,94 | |  | | |
| 10 | | Улаштування плінтусів | | | м | | 13 | |  | | |
|  | | \_- Стеля\_- | | |  | |  | |  | | |
| 11 | | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 6 | |  | | |
| 12 | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 6 | |  | | |
| 13 | | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 11,5 | |  | | |
| 14 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 11,5 | |  | | |
|  | | \_- Стіни \_- | | |  | |  | |  | | |
| 15 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 7,2 | |  | | |
| 16 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 36 | |  | | |
| 17 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази (плінтус) | | | м2 | | 1,13 | |  | | |
| 18 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | м2 | | 1,13 | |  | | |
| 19 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 36 | |  | | |
|  | | \_- Відкоси - | | |  | |  | |  | | |
| 20 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 0,16 | |  | | |
| 21 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 0,79 | |  | | |
| 22 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 0,79 | |  | | |
|  | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 23 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | | | шт | | 1 | |  | | |
| 24 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | | | шт | | 2 | |  | | |
| 25 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (додатково) | | | шт | | 3 | |  | | |
| 26 | | Установлення оповіщувача (раніше знятих) | | | шт | | 1 | |  | | |
|  | | \_- Монтаж радіаторів \_- | | |  | |  | |  | | |
| 27 | | Установлення опалювальних радіаторів (раніше знятих) | | | кВт | | 1 | |  | | |
|  | | Розділ №1. Монтаж плівки | | |  | |  | |  | | |
| 28 | | Обклеювання плівкою | | | м2 | | 33,27 | |  | | |
|  | | Розділ №2. Інші роботи | | |  | |  | |  | | |
| 29 | | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм в  цегляних стінах товщиною 200 мм | | | шт | | 1 | |  | | |
| 30 | | Забивання отворів в цегляних стінах | | | шт | | 1 | |  | | |
| 31 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | м | | 20 | |  | | |
| 32 | | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | | | м | | 20 | |  | | |
| 33 | | Навантаження сміття вручну | | | т | | 0,10395 | |  | | |
| 34 | | Перевезення сміття до 15 км | | | т | | 0,10395 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** 302 Побутова кімната (15,46 м2) | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | \_ - Демонтажні роботи \_- | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання плінтусів з керамічних плиток | | м2 | 1,495 |  | |
| 2 | Демонтаж вимикачів, розеток | | шт | 3 |  | |
| 3 | (Демонтаж) Улаштування вертикальних  [горизонтальних] жалюзі | | п. м. | 3,7 |  | |
| 4 | Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі | | п. м. | 3,7 |  | |
| 5 | Перенесення вазонів | | шт | 8 |  | |
|  | \_ - Підлога \_- | |  |  |  | |
| 6 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь,  перший шар | | м2 | 17,4 |  | |
| 7 | Улаштування покриття з килимового покриття | | м2 | 17,4 |  | |
| 8 | Улаштування плінтусів | | м | 16,24 |  | |
|  | \_- Стеля\_- | |  |  |  | |
| 9 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | 6 |  | |
| 10 | Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | 6 |  | |
| 11 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | 15,46 |  | |
| 12 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | 15,46 |  | |
|  | \_- Стіни \_- | |  |  |  | |
| 13 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  вапняним розчином по каменю та бетону всередині  будівлі | | м2 | 1,5 |  | |
| 14 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 6,67 |  | |
| 15 | Грунтування поверхонь стін | | м2 | 33,33 |  | |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 1,5 |  | |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 1,5 |  | |
| 18 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 33,33 |  | |
|  | \_- Відкоси - | |  |  |  | |
| 19 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | м2 | 0,16 |  | |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами відкосів по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування(за 2 рази) | | м2 | 0,792 |  | |
|  | \_- Електромонтажні роботи \_- | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше знятих) | шт | 1 |  |
| 22 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше знятих) | шт | 2 |  |
| 23 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (додатково) | шт | 3 |  |
| 24 | Обклеювання плівкою | м2 | 43,86 |  |
| 25 | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм в  цегляних стінах товщиною 200 мм | шт | 1 |  |
| 26 | Забивання отворів в цегляних стінах | шт | 1 |  |
| 27 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 30 |  |
| 28 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | м | 30 |  |
| 29 | Навантаження сміття вручну | т | 0,14138 |  |
| 30 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,14138 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на поточний ремонт** Приміщення диспетчирів (open space) (124,4 м2) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2; виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що  експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми послуг | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | | \_ - Демонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Розбирання плінтусів з ковроліну | | | м | | 42,54 | |  | | |
| 2 | | Розбирання покриттів підлог з ковроліну | | | м2 | | 124,4 | |  | | |
| 3 | | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки | | | м2 | | 124,4 | |  | | |
| 4 | | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | | | шт | | 18 | |  | | |
| 5 | | (Демонтаж) вентиляційних решіток | | | грати | | 14 | |  | | |
| 6 | | (Демонтаж) Установлення оповіщувача | | | шт | | 6 | |  | | |
| 7 | | Демонтаж радіаторів | | | шт | | 5 | |  | | |
| 8 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | шт | | 22 | |  | | |
|  | | \_ - Підлога \_- | | |  | |  | |  | | |
| 9 | | Улаштування стяжок самовирівнювальних ,товщиною 6  мм (заливка нівелірмаси) | | | м2 | | 124,4 | |  | | |
| 10 | | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | | | м2 | | 124,4 | |  | | |
| 11 | | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь,  перший шар | | | м2 | | 124,4 | |  | | |
| 12 | | Улаштування покриття з килимового покриття | | | м2 | | 124,4 | |  | | |
| 13 | | Улаштування плінтусів | | | м | | 50 | |  | | |
|  | | \_- Стіни \_- | | |  | |  | |  | | |
| 14 | | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | | | м2 | | 10,29 | |  | | |
| 15 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 317,6 | |  | | |
| 16 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 317,6 | |  | | |
| 17 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | м2 | | 10,29 | |  | | |
| 18 | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | м2 | | 10,29 | |  | | |
| 19 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 327,89 | |  | | |
|  | | \_- Відкоси - | | |  | |  | |  | | |
| 20 | | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | | | м2 | | 2,8 | |  | | |
| 21 | | Грунтування поверхонь стін | | | м2 | | 2,8 | |  | | |
| 22 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами відкосів по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | м2 | | 5,98 | |  | | |
|  | | \_- Влаштування акустичних панелей на стіни- | | |  | |  | |  | | |
| 23 | | Улаштування обшивки стін акустичними панелями | | | м2 | | 43,2 | |  | | |
| 24 | | Заповнення каркасів стін акустичними панелями | | | м2 | | -43,2 | |  | | |
|  | | \_- Стеля \_- | | |  | |  | |  | | |
| 25 | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | м2 | | 120,96 | |  | | |
| 26 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | м2 | | 120,96 | |  | | |
|  | | \_ - Підвищення \_- | | |  | |  | |  | | |
| 27 | | Улаштування покриттів з щитів паркетних | | | м2 | | 9 | |  | | |
| 28 | | Укладання брусів | | | м2 | | 9,5 | |  | | |
| 29 | | Улаштування під покриття підлоги основи із OSB плит  площею основи до 20 м2 | | | м2 | | 9 | |  | | |
| 30 | | Монтаж перегородок скляних | | | м2 | | 3,75 | |  | | |
|  | | \_- Електромонтажні роботи \_- | | |  | |  | |  | | |
| 31 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних (раніше демонтованих) | | | шт | | 6 | |  | | |
| 32 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці (раніше демонтованих) | | | шт | | 16 | |  | | |
| 33 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт  (раніше демонтованих) | | | шт | | 16 | |  | | |
| 34 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях | | | шт | | 6 | |  | | |
| 35 | | Установлення оповіщувача (раніше демонтованих) | | | шт | | 6 | |  | | |
|  | | \_- Монтаж радіаторів \_- | | |  | |  | |  | | |
| 36 | | Установлення опалювальних радіаторів | | | кВт | | 1 | |  | | |
|  | | \_- Вентиляційна решітка \_- | | |  | |  | |  | | |
| 37 | | Установлення решіток вентиляційних | | | грати | | 14 | |  | | |
| 38 | | Обклеювання плівкою | | | м2 | | 48,44 | |  | | |
| 39 | | Пробивання круглих отворів діаметром 100 мм  товщиною до 200 мм | | | шт | | 1 | |  | | |
| 40 | | Забивання отворів в цегляних стінах | | | шт | | 1 | |  | | |
| 41 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | м | | 100 | |  | | |
| 42 | | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни  1х0,5 цеглини | | | м | | 100 | |  | | |
| 43 | | Навантаження сміття вручну | | | т | | 1,12 | |  | | |
| 44 | | Перевезення сміття до 15 км | | | т | | 1,12 | |  | | |

Примітка: У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містить (ять) вираз «або еквівалент».

1. Виконавець виконує усі види робіт/послуг згідно дефектного акту та при складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт/послуг учасник повинен керуватись кошторисними нормами України (далі – КНУ) «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та території України від 01.11.2021 №281, а також іншими нормативними документами у сфері будівництва.

2. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

3. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

4. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.


5. На підставі вимог КНУ виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

6. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

7. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

8. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

План поверху де планується проведення поточного ремонту:



Кошторисна документація має бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 останньої версії, або аналогу (пропечатана та підписана організацією учасником) у складі:

- договірна ціна;

- зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою;

- локальний кошторис;

- розрахунок кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва;

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторисного розрахунку з обґрунтуванням цін на основні матеріальні ресурси.

Учасник повинен у складі пропозиції надати копії сертифікатів якості на матеріали та ресурси, що будуть використовуватися.

Учасник повинен надати у складі тендерної документації копії ліцензій та/або дозволів на виконання робіт/надання послуг, виданих уповноваженим державним органом необхідних для виконання робіт/надання послуг, вказаних в технічному завданні, якщо отримання ліцензій та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством. (підтвердження даної інформації перевірятиметься у реєстрі, доступ до якого є вільним).

Учасник повинен у складі пропозиції надати imd файл з розрахунками для зручності Замовника при його перевірці.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію ліцензії та/або іншого дозвільного документу на використання програмного комплексу АВК-5 або аналогу, дійсної на момент подачі тендерної пропозиції.

Учасник повинен надати послуги, що є предметом закупівлі, в обсягах та у строки, які визначені Замовником.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції (окремим архівом та/або файлом) орієнтовну візуалізацію кожного приміщення Замовника після надання послуг (відповідно до плану, що надав Замовник). Наголошуємо, що після надання послуг приміщення Замовника повинно відповідати наданій Учасником візуалізації.

Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для надання послуг, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. (за необхідності Учасник може за домовленістю із Замовником відвідати та оглянути об’єкт Замовника для правильних розрахунків вартості та економії бюджетних коштів). Об’єкт замовника де необхідно надати послуги знаходиться у м. Львів.

Переможець, незалежно від терміну проведення робіт, закуповує обладнання та матеріали по цінах на час проведення державної закупівлі.

Учасник повинен у складі пропозиції лист щодо підтвердження надання послуг з поточного ремонту без отримання авансового платежу.

Учасники повинні надати у складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником (надати гарантійний лист).

Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі пропозиції повинен надати*:*

1) перелік та обсяги послуг згідно з Додатку 5 до Оголошення про проведення процедури закупівлі;

2) у складі пропозиції надається інформація стосовно гарантійного строку на надані послуги.

3) гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику надати послуги якісно у кількості та в терміни, встановлені замовником, а також необхідно зазначити, що матеріали та вироби, від яких залежить якість наданих послуг, будуть відповідати вимогам нормативно-правових актів.

За результатами аукціону Учасник (Переможець) та підписання договору допускається на об’єкт для послуг ВИКЛЮЧНО після надання заявки (лист на фірмовому бланку Учасника) на персонал та техніку.

Учасники повинні надати у складі пропозицій гарантійний лист, що учасник гарантує у разі визначення його переможцем закупівлі він зобов’язаний провести експертизу кошторисної документації щодо вартості послуг та надати результат експертизи замовнику, оформлений відповідним документом, до підписання договору. У разі якщо у висновку до експертизи буде зазначена менша вартість послуг ніж надав учасник-переможець то він зобов’язується укласти додаткову угоду, в один день із укладанням договору, на зменшення суми договору відповідно до підпункту 5 пункту 19 Особливостей без зміни обсягу послуг та якісних характеристик послуг.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 5 259 961,90 грн. (п’ять мільйонів двісті п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят одна гривня 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до зведеного кошторисного розрахунку.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.