**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля автоматизованих робочих місць, робочих станцій та планшетного комп’ютера за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-10-16-014368-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** Закупівля автоматизованих робочих місць, робочих станцій та планшетного комп’ютера

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Кількість**  | **Одиниця виміру** |
| **1** | **Автоматизоване робоче місце №1** | **3** | **шт.** |
| **2** | **Автоматизоване робоче місце №2** | **6** | **шт.** |
| **3** | **Робоча станція** | **6** | **шт.** |
| **4** | **Планшетний комп’ютер** | **1** | **шт.** |

***У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.***

1. Товар повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

3. Наявність заявлених Покупцем недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Постачальником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Постачальника за участю представника Покупця.

4. Виконання постачання повинно здійснюватися у відповідно до діючих нормативно-правових документів та умов цього проєкту Договору.

5. Надати у складі пропозиції копію чинної ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

6. Гарантійні зобов’язання (всіх найменувань) повинні бути не менше строків, визначених технічними умовами виробника даних товарів та складати не менше 12 ти місяців з дати підписання видаткової накладної. Постачальник повинен забезпечити обслуговування (підтримку) протягом гарантійного терміну (надати гарантійний лист).

7. Товар повинен бути офіційно ввезений на територію України та мати відповідні документи (надати гарантійний лист).

У разі, якщо характеристики товару, що пропонується Учасником до постачання, відрізняються від характеристик, які вимагаються Замовником, такий учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю відповідності за нижченаведеною формою.

**Таблиця відповідності**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Характеристика | Опис технічних вимог, які визначені Замовником | Опис технічних вимог, які пропонуються Учасником |

Товар повинен відповідати вимогам:

- Закону України від 14.08.2014р. № 1644-VІІ «Про санкції»,

- Указу Президента України від 15.05.2017р. № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»,

- Постанови КМУ від 16.12.2015р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів(робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»,

- п/п. 4 п.2 частини першої Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2014 р. №829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з якими заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Характеристики** | **К-сть, шт** |
| 1.  | Автоматизоване робоче місце №1 у складі: | Процесор | Кількість фізичних ядер: не менше ніж 12Кількість потоків: не менше ніж 20Обсяг кеш-пам’яті: не менше 25 MbБазова тактова частота процесора: не менше 1,60 GHzМаксимальна тактова частота у режимі Turbo Boost: не менше 4,90 GHz | 3 |
| Система охолодження процесора | Тип: Повітряне (радіатор + вентилятор)Не менше 6 теплових трубокмаксимально можливий рівень відведення тепла, заявлений виробником, не менше 250Вт. |
| Материнська плата | Чипсет: не гірше Intel Z690Порти вводу\виводу (не менше): 1 порт HDMI;1 порт RJ-45;1 порт USB 3.2 Gen 2 Type C на задній панелі системного блоку;1 порт USB 3.2 Gen 2 Type A на задній панелі системного блоку;4 порти USB 3.2 Gen1 Type A на задній панелі системного блоку;2 порти USB 2.0 на задній панелі системного блоку;3 Аудіо портів на задній панелі та 2 Аудіо порти (Line Out, Mic In) на передній панелі системного блоку;Внутрішні порти: Sata 6.0 Gb/s – 4шт;Слоти розширення: 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCI-Eх 4.0 x 4, 3x PCI-Eх 3.0 x1 |
| Оперативна пам’ять | Не гірше 64Gb DDR4 3600 MHz - двома модулями |
| Накопичувач №1 | Тип: SSDОб'єм: не менше ніж 1TB NVMe M.2  |
| Накопичувач №2 | Тип: HDDОб'єм: не менше ніж 2TB  |
| Графічний адаптер | Дискретний - не гірше ніж Nvidia GeForce RTX 3060 8Гб |
| Бездротові з'єднання | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Корпус та блок живлення | Блок живлення: потужністю не менше 650W 80+ Bronze, вентилятор блоку живлення не менше 120 мм;Форм-фактор корпусу: ATX;Розташування блоку живлення у нижній частині корпусу;Наявність не менше ніж 4-x внутрішніх відсіків 3,5”;Безгвинтове кріплення накопичувачів 3,5”;Наявність на передній панелі корпусу не менш ніж 4-x роз’ємів USB (один з яких формату USB3.1, та один USB 3.1 Type-C), роз’ємів Line-out та Mic-in;Наявність на передній панелі корпусу не менше ніж 1-го слоту 3,5”;Наявність замку з комплектом ключів, який у закритому положенні блокує кнопку включення системного блоку;Наявність не менше ніж 1-го попередньо встановленого вентилятора типорозміру 120 мм на передній панелі корпусу, та не менше ніж 1-го попередньо встановленого вентилятора типорозміру 120 мм на задній панелі корпусу.Матеріал корпусу: сталь. Товщина стінок не менше ніж 0,6 мм;Наявність системи безпеки у вигляді датчика відкриття корпусу. |
| Програмне забезпечення | Операційна система: Microsoft® Windows® 10 Pro або Windows® 11 Pro, предінстальована з технологію ОЕМ активації ОА 3.0Активація проводиться замовником, ключ активації повинен бути вшитим у BIOS материнської плати системного блоку |
| Монітор№1 | Розмір діагоналі: Не менше ніж 48.5” Тип екрану: Curved з кривизною 1000RТип панелі: Не гірше ніж VA, матове покриттяРоздільна здатність: Не гірше ніж 5120 x 1440Кут огляду дисплея по горизонталі та вертикалі: Не гірше ніж 178 градусів.Яскравість: Не гірше ніж 420 кд/м2Контрастність: Не гірше ніж 2500:1Максимальна частота оновлення: Не гірше ніж 240 ГцЧас відгуку: Не гірше ніж 1 мсПорти: Не менше ніж 2 x DP, 1x HDMIVESA кріплення: Не гірше 100 х 100 ммДодатково: Поворотний, з регулюванням по висоті, з гніздо для навушників 3.5 мм, USB HubГарантія: Не менше ніж 36 міс |
| Монітор №2 | Розмір діагоналі: Не менше ніж 27.0”Тип екрану: Curved з кривизною 1500RТип панелі: Не гірше ніж VA, матове покриттяРоздільна здатність: Не гірше ніж 2560х1440Кут огляду дисплея по горизонталі та вертикалі: Не гірше ніж 178 градусів.Яскравість: Не гірше ніж 300 кд/м2 Контрастність: Не гірше ніж 4000:1Максимальна частота оновлення: Не гірше ніж 165 ГцЧас відгуку: Не гірше ніж 5 мсПорти: Не менше ніж 2 x DP, 1x HDMIVESA кріплення: Не гірше 100 х 100 ммДодатково: Гніздо для навушників 3.5 мм |
| ДБЖ | Тип: лінійно-інтерактивний;Вхідна напруга: не менше ніж 210 - 240V AC 50Hz;Вихідна напруга: не менше ніж 210 - 240V AC 50Hz;Кількість вихідних розеток: не менше ніж 4, тип Schuko;Вихідна потужність: не менше ніж 1550 ВА/900 Вт;Акумуляторна батарея: вбудована свинцево-кислотна;Корпус: металевий або пластиковий; Додатково: LCD екран, USB порт для керування та моніторингу роботи (кабель у комплекті);Наявність функцій захисту:захист мережі RJ-45;захист від перегріву;захист від низької напруги та перенапруги;захист від короткого замикання. |
| Веб-камера  | роздільна здатність відео: не гірше FullHD (1920x1080); кріплення: настільне, прищіпка; живлення: USB; частота кадрів на секунду: не менше 60; фокусування: автофокус; поле огляду: не менше 78°. |
| Комплект клавіатура та миша | Тип: Бездротовий комплект (клавіатура + миша)Кількість клавіш клавіатури: Не менше ніж 101, з окремим блоком для набору цифрТехнологія миші: Оптична, не менше 1000 DPIКількість кнопок миші: Щонайменше 3: ліва, права, колесо-кнопка для скролінгГарантія: Не менше ніж 36 міс |
| Гарантія | На персональний комп’ютер, монітори та комплект клавіатура/мишка не менше ніж 36; на ДБЖ не менше ніж 12 |
| 2. | Автоматизоване робоче місце №2 у складі: | Процесор | Кількість фізичних ядер: не менше ніж 12Кількість потоків: не менше ніж 20Обсяг кеш-пам’яті: не менше 25 MbБазова тактова частота процесора: не менше 1,60 GHzМаксимальна тактова частота у режимі Turbo Boost: не менше 4,90 GHz | 6 |
| Система охолодження процесора | Тип: Повітряне (радіатор + вентилятор)Не менше 6 теплових трубокмаксимально можливий рівень відведення тепла, заявлений виробником, не менше 250Вт. |
| Материнська плата | Чипсет: не гірше Intel Z690Порти вводу\виводу (не менше): 1 порт HDMI;1 порт RJ-45;1 порт USB 3.2 Gen 2 Type C на задній панелі системного блоку;1 порт USB 3.2 Gen 2 Type A на задній панелі системного блоку;4 порти USB 3.2 Gen1 Type A на задній панелі системного блоку;2 порти USB 2.0 на задній панелі системного блоку;3 Аудіо портів на задній панелі та 2 Аудіо порти (Line Out, Mic In) на передній панелі системного блоку;Внутрішні порти: Sata 6.0 Gb/s – 4шт;Слоти розширення: 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCI-Eх 4.0 x 4, 3x PCI-Eх 3.0 x1 |
| Оперативна пам’ять | Не гірше 64Gb DDR4 3600 MHz - двома модулями |
| Накопичувач №1 | Тип: SSDОб'єм: не менше ніж 1TB NVMe M.2  |
| Накопичувач №2 | Тип: HDDОб'єм: не менше ніж 2TB  |
| Графічний адаптер | Дискретний - не гірше ніж Nvidia GeForce RTX 4070 12Гб |
| Бездротові з'єднання | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Корпус та блок живлення | Блок живлення: потужністю не менше 1000W 80+ Bronze, вентилятор блоку живлення не менше 120 мм;Форм-фактор корпусу: ATX;Розташування блоку живлення у нижній частині корпусу;Наявність не менше ніж 4-x внутрішніх відсіків 3,5”;Безгвинтове кріплення накопичувачів 3,5”;Наявність на передній панелі корпусу не менш ніж 4-x роз’ємів USB (один з яких формату USB3.1, та один USB 3.1 Type-C), роз’ємів Line-out та Mic-in;Наявність на передній панелі корпусу не менше ніж 1-го слоту 3,5”;Наявність замку з комплектом ключів, який у закритому положенні блокує кнопку включення системного блоку;Наявність не менше ніж 1-го попередньо встановленого вентилятора типорозміру 120 мм на передній панелі корпусу, та не менше ніж 1-го попередньо встановленого вентилятора типорозміру 120 мм на задній панелі корпусу.Матеріал корпусу: сталь. Товщина стінок не менше ніж 0,6 мм;Наявність системи безпеки у вигляді датчика відкриття корпусу. |
| Програмне забезпечення | Операційна система: Microsoft® Windows® 10 Pro або Windows® 11 Pro, предінстальована з технологію ОЕМ активації ОА 3.0Активація проводиться замовником, ключ активації повинен бути вшитим у BIOS материнської плати системного блоку |
| Монітор | Розмір діагоналі: Не менше ніж 27.0”Тип екрану: Curved з кривизною 1500RТип панелі: Не гірше ніж VA, матове покриттяРоздільна здатність: Не гірше ніж 2560х1440Кут огляду дисплея по горизонталі та вертикалі: Не гірше ніж 178 градусів.Яскравість: Не гірше ніж 300 кд/м2 Контрастність: Не гірше ніж 4000:1Максимальна частота оновлення: Не гірше ніж 165 ГцЧас відгуку: Не гірше ніж 5 мсПорти: Не менше ніж 2 x DP, 1x HDMIVESA кріплення: Не гірше 100 х 100 ммДодатково: Гніздо для навушників 3.5 ммКількість моніторів – 2 шт. |
| ДБЖ | Тип: лінійно-інтерактивний;Вхідна напруга: не менше ніж 210 - 240V AC 50Hz;Вихідна напруга: не менше ніж 210 - 240V AC 50Hz;Кількість вихідних розеток: не менше ніж 4, тип Schuko;Вихідна потужність: не менше ніж 1550 ВА/900 Вт;Акумуляторна батарея: вбудована свинцево-кислотна;Корпус: металевий або пластиковий; Додатково: LCD екран, USB порт для керування та моніторингу роботи (кабель у комплекті);Наявність функцій захисту:захист мережі RJ-45;захист від перегріву;захист від низької напруги та перенапруги;захист від короткого замикання. |
| Веб-камера  | роздільна здатність відео: не гірше FullHD (1920x1080); кріплення: настільне, прищіпка; живлення: USB; частота кадрів на секунду: не менше 60; фокусування: автофокус; поле огляду: не менше 78°. |
| Комплект клавіатура та миша | Тип: Бездротовий комплект (клавіатура + миша)Кількість клавіш клавіатури: Не менше ніж 101, з окремим блоком для набору цифрТехнологія миші: Оптична, не менше 1000 DPIКількість кнопок миші: Щонайменше 3: ліва, права, колесо-кнопка для скролінгГарантія: Не менше ніж 36 міс |
| Гарантія | На персональний комп’ютер, монітор та комплект клавіатура/мишка не менше ніж 36; на ДБЖ не менше ніж 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Характеристики** | **К-сть, шт** |
| 3 | Робоча станція | Тип | Ноутбук | 6 |
| Діагональ / роздільна здатність екрану / частота оновлення | Не гірше 15.6" / FullHD 1920x1080 /60 Гц |
| Матриця | Не гірше IPS з матовим покриттям |
| Яскравість екрану, кд/м² | Не менше 250 |
| Процесор | Кількість фізичних ядер: не менше ніж 8Кількість потоків: не менше ніж 12Обсяг кеш-пам’яті: не менше 12 МбБазова тактова частота процесора: не менше 2,0 ГГцМаксимальна тактова частота у режимі Turbo Boost: не менше 4,40 ГГц |
| Відеокарта | Не гірше GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 |
| Оперативна пам'ять | Не менше 32Гб |
| Накопичувач | Тип: SSDОб'єм: не менше ніж 512Гб  |
| Порти введення/виводу | Не менше: 1 x HDMI 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-С  3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A  1 x RJ-45  1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Безпроводні технології | Не гірше Wi-Fi 802.11axНе гірше Bluetooth v5.1 |
| Клавіатура і тачпад | Тачпад з прихованими кнопкамиКлавіатура з цифровим блоком |
| Мультимедіа | Вбудовані камера, мікрофон, стереодинаміки |
| Додатково | Замок Kensington |
| Програмне забезпечення | Встановлена ліцензійна операційна система Microsoft Windows 10 Pro 64-bit з україномовним інтерфейсом та пакетом драйверів. Активація ліцензії проводиться замовником |
| Батарея, Вт/Год  | Не менше 50 |
| Розмір (Д х Ш х В), мм | Не більше 363 x 238 x 20 |
| Вага, кг | Не більше 2,1 |
| Колір | Чорний |
| Гарантія | Не менше ніж 12 міс |
| 4 | Планшетний комп’ютер | Тип: | Планшет | 1 |
| Попередньо встановлена ОС  | Не нижче Android 11 |
| Діагональ екрану, дюймів | Не менше 10,5 |
| Роздільна здатність  | Не гірше 1920x1200 |
| Тип матриці | Не гірше TFT |
| Датчик освітленості | Так |
| Оперативна пам'ять, ГБ  | Не менше 4 |
| Вбудована пам'ять, ГБ  | Не менше 64 |
| Слот розширення пам'яті | Так (microSD (до 1TB)) |
| Частота процесора, ГГц   | Не менше 2 |
| Кількість ядер процесора  | Не менше 8 |
| Вбудовані динаміки | Так |
| Ємність батареї, мАг | Не менше 7040 |
| Фронтальна камера, Мп | Не менше 5 |
| Тилова камера, Мп | Не менше 8 |
| Wi-Fi | Не гірше Wi-Fi 802.11ac |
| Модуль 4G (LTE) | Не гірше 4G (LTE) |
| Голосовий зв'язок в GSM/3G мережах | Так |
| GPS | Так (GPS, A-GPS, Galileo, Glonass) |
| Зовнішні порти | Не менше USB Type-C, 3.5 мм |
| Вага, г | Не більше 508 |
| Розміри, мм | Не більше 246.8 x 161.9 x 6.9 |
| Колір корпусу | Сірий |
| Колір лицьової панелі | Чорний |
| Гарантія | Не менше ніж 12 міс |

1. Товар повинен бути новим та не відновленим, таким що не використовувався раніше. ***(Надати учасником гарантійний лист)***.
2. У разі, якщо Учасник не є виробником товару (персональний комп’ютер), то він повинен надати лист від виробника продукції або його офіційного представника на території України, а в разі його відсутності від офіційного дистриб’ютора який підтверджує представницькі (партнерські) повноваження учасника. Такий документ має бути адресований Учаснику або Замовнику та підписаний уповноваженою особою виробника (імпортера, офіційного представника в Україні), містити посилання на процедуру закупівлі (на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу) та найменування запропонованого товару. У разі надання авторизаційного листа (або інших документів) від виробника (-ів) іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову.
3. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати довідку у формі таблиці-порівняння з інформацією про технічні характеристики запропонованого учасником товару із зазначенням виробника, моделі, країни походження, року виготовлення, технічних характеристик та ознак його відповідності (не відповідності) предмету закупівлі, складену на основі таблиць технічної специфікації.
4. На підтвердження відповідності товару (персональний комп’ютер), Учасник повинен надати копію Декларації відповідності вимогам наступних нормативних документів:
* Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів в від 16 грудня 2015 р. N 1077;
* Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів в від 16 грудня 2015 р. N 1067.
* Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ПКМУ №139 від 10.03.2017), від виробника персональних комп’ютерів.
1. На підтвердження відповідності товару (персональний комп’ютер), Учасник повинен надати копію наступних сертифікатів:
* Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2018;
* Сертифікат на систему екологічного керування ДСТУ ISO 14001:2015;
* Сертифікат на системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосовування ISO 45001:2018.
1. Учасник має надати перелік сервісних центрів служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування пропонованого товару на території України. Під час постачання товарів, Учасник надає гарантійні талони зі строком гарантії та із зазначенням назви обладнання та його серійних номерів.
2. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв замовник має право відхилити тендерну пропозицію.
3. Доставка до складу Замовника Товару, навантаження та розвантаження Товару на склад Замовника здійснюється Переможцем за його власний рахунок.
4. Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції документ (довідка або експертний висновок Торгово-промислової палати України або довідка з товарної біржи), який підтверджує ринкову вартість товарів, що пропонуються, яка відповідає запропонованій ціні за одиницю товару (рівню цін), яку заявлено в пропозиції про кон’юнктуру ринку товару, відповідно до товарів, що пропонуються, виданий не раніше дати оголошення проведення процедури закупівлі (на планшетний комп’ютер та робочі станції).

*У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:*

*- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;*

*- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».*

*У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.*

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 1 250 849,00 грн. (один мільйон двісті п’ятдесят тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.