**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Ліфт та супутнє обладнання зі встановленням за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання.

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-04-07-010507-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Ліфт та супутнє обладнання зі встановленням

***Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Обладнання** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі** |
| **Тип ліфта, вид головного приводу** | Електричний, безредукторна лебідка |
| **Машинне приміщення** | Без МП |
| **Вантажопідйомність** | 630 кг |
| **Швидкість руху кабіни** | 1 м/с |
| **Кількість зупинок** | 3 |
| **Висота підйому** | згідно з проєктом |
| **Розташування дверей шахти та кабіни** | З однієї сторони непрохідна кабіна |
| **Тип дверей кабіни, кількість дверей** | Автоматичні, телескопічне відкриття, непрохідна кабіна |
| * *Розмір отвору дверей шахти*
 | *900 х 2000 мм* |
| * *Матеріал дверей кабіни*
 | *Нержавіюча сталь* |
| * *Фотозавіса, захист від затиснення*
 | *Так*  |
| * *Швидке та плавне відкриття дверей*
 | *Так* |
| **Тип дверей шахти ліфту** | Автоматичні |
| * *Кількість дверей*
 | *1* |
| * *Розмір отвору дверей шахти*
 | *900 х 2000 мм* |
| * *Тип відкривання*
 | *Автоматичні, телескопічне відкривання* |
| * *Матеріал дверей оздоблення*
 | *Нержавіюча сталь* |
| **Шахта ліфту, розмір шахти** | Згідно з проєктом |
| * *Глибина напрямку*
 | *1400 мм* |
| * *Висота шахти на останньому поверсі*
 | *3800 мм* |
| **Кабіна ліфту** |  |
| * *Розмір кабіни ліфту*
 | *100 х 1100 х 2100* |
| * *Матеріал стін кабіни*
 | *Нержавіюча сталь* |
| * *Стеля*
 | *Нержавіюча сталь, логотип на стелі* |
| * *Підлога*
 | *Граніт* |
| * *Поручень*
 | *Так* |
| **Панель наказів** |  |
| * *Нумерація зупинок*
 | *1,2,3* |
| * *Кнопки*
 | *Вандалостійкі, шрифт Брайля* |
| **Поверхові кнопки виклику** | Нержавіюча сталь, індикація положення кабіни на кожному поверсі |
| **Індикація положення кабіни на кожному поверсі** | Так |
| **Поверхова індикація** | Матричний дісплей |
| **Режим «Пожежна евакуація»** | Так |
| **Індикатор перевантаження** | Так |
| **Характеристики мережі** | 380 V. 50 Hz |
| **Автоматичне визволення пасажирів при вимкнені живлення,** black out | Так |
| **Аварійне освітлення кабіни** | Так |
| **Вентилятор** | Так |
| **Освітлення шахти** | Світлодіодне, на кожному поверсі |
| **Драбина в приямок** | Так |

У разі наявності посилання на конкретну торгову марку, фірму, код виробника, назву Товару або джерело його походження слід вважати, що після такого посилання міститься вираз «або аналог».

Під «аналогом» розуміється аналогічний Товар (рівноцінний і рівнозначний), який повністю відповідає технічним та якісним характеристикам, зазначеним Замовником. У разі, якщо учасник пропонує «аналог», замість Товару, то він повинен позначити таку складову частину виразом «аналог» та надати документи, які підтверджують, що «аналог» має аналогічні якісні та технічні характеристики. Також надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником аналогу.

1. Товар повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

3. Наявність заявлених Покупцем недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Постачальником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Постачальника за участю представника Покупця.

4. Всі елементи обладнання повинні бути сертифіковані в Україні (надати сканкопії оригіналів сертифікатів (паспортів) на обладнання) у разі необхідності сертифікації даного обладнання.

5. Виконання постачання повинно здійснюватися у відповідно до діючих нормативно-правових документів та за рахунок Учасника.

6. Вартість встановлення товару повинна бути включена до загальної вартості товару та додатково Замовником не оплачується (до встановлення мають бути включені наступні супутні послуги: доставка, розвантаження, монтаж ліфта, пуско-налагодження, GSM диспетчеризація, проведення первинного технічного огляду, кінцева перевірка та постановка на облік.

7. Учаснику необхідно передбачити послуги зі встановлення ліфта та супутнього обладнання у складі поданої пропозиції.

8. Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для встановлення обладнання та витрати на них, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. (за необхідності Учасник може за домовленістю із Замовником відвідати та оглянути об’єкт Замовника де необхідно встановити обладнання).

9. Надати у складі пропозиції копію чинної ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 2 585 600,00 грн. (два мільйони п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч шістсот гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.