**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з демонтажу, монтажу та технічного обслуговування кондиціонерів за код ДК 021:2015 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-07-27-009464-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Послуги з демонтажу, монтажу та технічного обслуговування кондиціонерів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Монтаж, демонтаж та технічне обслуговування кондиціонера настінного типу** | **посл.** | **3** |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Перелік обладнання щодо якого проводиться демонтаж, монтаж та технічне обслуговування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування обладнання** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| 1 | Система кондиціонування настінного типу 9 BTU | шт. | 1 |
| 2 | Система кондиціонування настінного типу | шт. | 1 |
| 3 | Системи кондиціонування настінного типу | шт. | 1 |

**Перелік надання послуг демонтажу, монтажу та технічного обслуговування кондиціонерів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування обладнання, яке підлягає демонтажу, монтажу та обслуговуванню\найменування послуги** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Демонтаж, монтаж та технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу 9 BTU у складі:**  - Діагностика та перевірка працездатності системи кондиціювання перед початком надання послуг;  - Демонтаж системи кондиціонування (з евакуацією холодоагенту в зовнішній блок);  - Технічне обслуговування кондиціонерів (очищення випарника, фільтрів, дренажу крильчатки внутрішнього блоку; очищення теплообмінника та лопотів вентилятора зовнішнього блоку; перевірка наявності фреону в кондиціонері; перевірка на герметичність з'єднань контуру холодоагенту; перевірка температури повітря на виході з кондиціонера та дозаправка кондиціонера фреоном);  - Монтаж кондиціонеру, налаштування та пуско-налагоджувальні роботи;  - Заміна витратних матеріалів необхідних для відновлення працездатності системи кондиціонування (заміна конденсатора на зовнішньому блоці та дозаправка фреоном R-22 до норми 600-800 г; заміна утеплювача обмотки на трубах). | послуга | 1 |
| 2 | **Демонтаж, монтаж та технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу у складі:**  - Діагностика та перевірка працездатності системи кондиціювання перед початком надання послуг;  - Демонтаж системи кондиціонування (з евакуацією холодоагенту в зовнішній блок);  - Технічне обслуговування кондиціонерів (очищення випарника, фільтрів, дренажу крильчатки внутрішнього блоку; очищення теплообмінника та лопотів вентилятора зовнішнього блоку; перевірка наявності фреону в кондиціонері; перевірка на герметичність з'єднань контуру холодоагенту; перевірка температури повітря на виході з кондиціонера та дозаправка кондиціонера фреоном);  - Монтаж кондиціонеру, налаштування та пуско-налагоджувальні роботи;  - Заміна витратних матеріалів необхідних для відновлення працездатності системи кондиціонування (заміна утеплювача обмотки на трубах). | послуга | 1 |
| 3 | **Демонтаж, монтаж та технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу у складі:**  - Діагностика та перевірка працездатності системи кондиціювання перед початком надання послуг;  - Демонтаж системи кондиціонування (з евакуацією холодоагенту в зовнішній блок);  - Технічне обслуговування кондиціонерів (очищення випарника, фільтрів, дренажу крильчатки внутрішнього блоку; очищення теплообмінника та лопотів вентилятора зовнішнього блоку; перевірка наявності фреону в кондиціонері; перевірка на герметичність з'єднань контуру холодоагенту; перевірка температури повітря на виході з кондиціонера та дозаправка кондиціонера фреоном);  - Монтаж кондиціонеру, налаштування та пуско-налагоджувальні роботи;  - Заміна витратних матеріалів необхідних для відновлення працездатності системи кондиціонування (заміна утеплювача обмотки на трубах). | послуга | 1 |

* При наданні послуг Учасник повенен дотримуватись законодавства у сфері охорони праці (надати гарантійний лист).

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 10 550,00 грн. (десять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.