ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Монтаж комплексу автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «EXPERT-FS» за кодом ДК 021:2015 45310000-3 Електромонтажні роботи

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-07-02-009950-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Монтаж комплексу автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «EXPERT-FS» за кодом ДК 021:2015 45310000-3 Електромонтажні роботи
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	№ з/п
	Назва послуг
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	
Монтаж комплексу автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «EXPERT-FS», серійний номер E75053489.

	послуга
	1



Вимоги до якості послуг:

Загальна інформація.

Послуга передбачає виконання монтажних та інших робіт, необхідних для відновлення роботи комплексу автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «EXPERT-FS», серійний номер E75053489.
Конструкція, принцип роботи та інша інформація про комплекс наведена в формулярі, що додається.
Вимоги до монтажу, методика налаштування комплексу викладені в інструкції з монтажу та налаштування комплексу, що додається.
Монтажні роботи здійснюються в 3 етапи.
Замовник має право залучити незалежну експертизу для перевірки якості виконаних робіт.

Етапи виконання робіт:

1 етап. Встановлення, налаштування та тестування комплексу.
Монтажні роботи, налаштування та тестування комплексу здійснюються протягом 2 тижнів після отримання від замовника повідомлення про завершення підготовки інфраструктури для встановлення комплексу.
Замовник здійснює видачу комплексу виконавцю (для подальшого проведення монтажних робіт) за адресою: вул. Волинська, 26, м. Київ. Факт передачі комплексу фіксується підписанням сторонами відповідного акту передачі. З моменту підписання такого акту, виконавець несе повну відповідальність за цілісність та працездатність комплексу під час його збереження та подальшого транспортування до безпосереднього місця встановлення комплексу. 
Монтаж та налаштування комплексів здійснюється виконавцем з дотриманням вимог експлуатаційної документації, відповідно до технічного рішення.
Виконавець керуючись протоколом взаємодії приладів контролю з програмним забезпеченням системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (СФАП) у співпраці з провайдером, адміністратором та розробником СФАП, здійснює підключення комплексу до тестового середовища СФАП. 
За  використання стільникового зв’язку виконавець отримує повний доступ до локальної мережі (VPN), доступ до компонентів та налаштувань комплексу. Виконавець на постійній основі збирає метрики про роботу та стан комплексу, виявляє недоліки в роботі, збирає дані для метрологічних досліджень.
Після виконання монтажних робіт з встановлення комплексу, підключення його до тестового середовища, виконавець здійснює цілодобовий моніторинг фізичного стану комплексу з інформуванням замовника по всіх значних інцидентах (зникнення живлення, зв’язку та несанкціонованого доступу до комплексу) та до фінального моменту прийняття комплексу в роботу, який був встановлений на постійній локації.
Замовник проводить тестування комплексу, у разі виникнення зауважень чи побажань, виконавець має змінити налаштування комплексу.
Після успішного завершення тестування комплекси відключаються від тестового середовища, виконавець здійснює налаштування передачі інформаційних файлів до основного середовища СФАП.

2 етап. Порядок приймання послуг.
За результатом виконання робіт, виконавець надає замовнику акт наданих послуг.

3 етап. Усунення збоїв у роботі комплексу.
У разі виникнення збоїв в роботі комплексу, протягом 1 місяця після підписання акту наданих послуг,  виконавець має привести комплекс в штатний режим роботи здійснивши виїзд на місце встановлення (за необхідності).

Додатки:
1. Формуляр на 21 арк. в 1. прим.
2. Інструкція з монтажу та налаштування комплексу  на 34 арк. в 1 прим.
3. Технічне рішення на 34 арк. в 1 прим.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 33 416,67 грн. (тридцять три тисячі чотириста шістнадцять гривень 67 коп.) без ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


