**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** «Джерело безперебійного живлення» за кодом ДК 021:2015- 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок.

**3. Ідентифікатор закупівлі:** — UA-2023-01-19-015651-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Джерело безперебійного живлення** | **штуки** | **18** |
| **ИБП APC Back-UPS 1600VA IEC (BX1600MI) - изображение 1** | | Основні характеристики:  Потужність: не менше 1501-2000 ВА  Вхідна напруга: не менше 850 Вт  Кількість розеток: не менше 6  Акумуляторна батарея: вбудована  Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі: 140 - 300 В  Форма вихідної напруги: Апроксимована (ступінчаста) синусоїда  мпульсний захист, Дж: 273  Особливості: з USB-роз'ємом  Час роботи при половинному навантаженні: не менше  6 хв. | |

**Технічні вимоги до персональних комп’ютерів**

1. Характеристики товару повинні відповідати вимогам або бути кращими тих, які наведені в таблиці.

2. Товар, що постачається повинен бути новим та мати необхідні копії сертифікатів якості виробника товару. Упаковка, в якій постачається товар, повинна відповідати загальноприйнятим стандартам та технічним умовам, забезпечувати зберігання товару, та/або його неушкодженість при транспортуванні.

3. Умови поставки: продавець зобов’язаний забезпечити поставку Товару, а також нести усі витрати і ризики, пов’язані з загрузкою, розгрузкою та транспортуванням Товару. Поставка товару, розвантаження до місця зберігання матеріальних цінностей Замовника здійснюється персоналом, транспортом і за рахунок Учасника за адресами: м. Київ, вул. Володимира Сікевича (Молодогвардійська), буд. 28.

4. Приймання товарів проводиться при наявності товаро супроводжуючих документів, видаткової накладної та копії документів, що підтверджують якість товарів.

У разі, якщо характеристики товару, що пропонується Учасником до постачання, відрізняються від характеристик, які вимагаються Замовником, такий учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю відповідності за нижченаведеною формою.

Таблиця відповідності

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Характеристика | Опис технічних вимог, які визначені Замовником | Опис технічних вимог, які пропонуються Учасником |

*\* У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:*

*- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;*

*- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».*

*У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.*

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 184 300,00 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі триста гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: **Ц**од **= (Ц**1 **+… + Ц**к**) / К.**

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.