**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля автоматичних розсувних дверей із встановленням за ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби (44221230-6 Розсувні двері)

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-11-03-013106-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Закупівля автоматичних розсувних дверей із встановленням

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Автоматичні розсувні двері (телескопічні)** | шт. | **2** |
| **2** | **Двері телескопічні** | шт. | **1** |

***У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення; монтаж, встановлення (введення в експлуатацію) Товару.***

1. Товар повинен постачатись новим в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявності технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Постачальник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Покупцем не пізніше 7 робочих днів після отримання Товару.

3. Наявність заявлених Покупцем недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Постачальником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Постачальника за участю представника Покупця.

4. Всі елементи повинні бути сертифіковані в Україні (надати сканкопії оригіналів сертифікатів (паспортів) на обладнання) у разі необхідності сертифікації даного обладнання.

5. Виконання постачання повинно здійснюватися відповідно до діючих нормативно-правових документів та умов цього проєкту Договору.

6. Вартість встановлення товару повинна бути включена до загальної вартості товару та додатково Замовником не оплачується (до встановлення мають бути включені наступні супутні послуги: доставка, розвантаження, монтаж, проведення первинного технічного огляду, кінцева перевірка).

7. Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для встановлення та витрати на них, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. (за необхідності Учасник може за домовленістю із Замовником відвідати та оглянути об’єкт Замовника де необхідно встановити предмет закупівлі).

8. Надати у складі пропозиції копію чинної ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

9. Надати у складі пропозиції гарантійний лист, що Учасник гарантує постачання Товару та виконання супутніх послуг у строки встановлені в проєкті Договору (Додаток 4 до тендерної документації).

10. Учасник може за домовленістю із замовником відвідати об’єкт де планується встановлення дверей, а саме м. Львів (конкретна адреса буде вказана при бажанні відвідати об’єкт Замовника), провести обстеження відповідні заміри та уточнення щодо даної закупівлі.

11. У складі тендерної пропозиції необхідно надати копію Сертифікату/ів відповідності (дійсні на момент подачі тендерної документації та протягом терміну поставки товару) на двері, фурнітуру та приводи, які видані державним органом та показують відповідність вимогам:

-Двері: ДСТУ Б В.2.6-48, ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; А11:2014; АС:2014; А12:2017, IDT; IEC 60335-1:2010), ДСТУ EN60335-2-103:2018 (EN 60335-2-103-2015; IDT; IEC 60335-2-103:2006)

-Привід: ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN60335-2-103:2018, ДСТУ EN 61000-6-2:2018, ДСТУ EN 61000-6-3:2018

-Фурнітура: ДСТУ БВ.2.6-13:2006, ДСТУ БВ.2.6-77:2009, ДСТУ EN 1154:2019

**СПЕЦИФІКАЦІЯ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Примірний ескіз, комплектація** | **Кіль-**  **кість, шт** |
| **1** | **Автоматичні розсувні двері (телескопічні)** |  | **2** |
| **2** | **Двері телескопічні** |  | **1** |

Автоматичні двері на базі приводу телескоп

В комплект входить:

Привід для автоматичних дверей

Комплект стулкових фірмових профілів для обрамлення під заповнення 22 мм ( склопакет )

Привід: Двигун/Мотор-Редуктор.

Блок керування приводом—це «мізки» всієї системи.

Блок керування повинен мати широкі властивості та можливості: підключення до системи аварійного відкриття дверей-надзвичайних ситуацій ( через спеціальний порт та «сухий» контакт ), можливість підключення до різноманітних систем СКД, датчиків, фіксуючих елементів, та програмування до 15 різноманітних режимів роботи дверей.

Цифровий пульт керування режимами роботи дверей з можливістю програмування та налаштування режимів, також показувати на дисплеї можливі, поточні помилки, також можна дивитися «історію» помилок.

Акумулятор на 700 А—всі автоматичні двері в обов’язковому порядку комплектуються акумуляторами.

Трансформатор 230В-24В

Висота приводу всього 70 мм.

Комплектується радарами з сенсорами безпеки/інфрачервтними датчиками безпеки.

Автоматичні двері для людей з обмеженими можливостями повинні комплектуватися спеціальними кнопками з нержавійки, а також додатковими датчиками безпеки від защімлення та удару.

Склопакет 22 мм сатин. Скло гартоване, травмобезпечне.

Фарбування кришки приводу та обрамлення згідно каталогу RAL

У разі наявності в Специфікації посилання на конкретну торгову марку, фірму, код виробника, назву Товару або джерело його походження слід вважати, що після такого посилання міститься вираз «або аналог».

Під «аналогом» розуміється аналогічний Товар (рівноцінний і рівнозначний), який повністю відповідає технічним та якісним характеристикам, зазначеним у Специфікації. У разі, якщо учасник пропонує «аналог», замість Товару, наведеного у Специфікації, то він повинен позначити таку складову частину виразом «аналог» та надати документи, які підтверджують, що «аналог» має аналогічні якісні та технічні характеристики. Також надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником аналогу.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 1 332 468,07 грн. (один мільйон триста тридцять дві тисячі чотириста шістдесят вісім гривень 07 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.