**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля комплекту системи контролю доступу в ліфт зі встановленням за ДК 021:2015: 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2024-06-04-004157-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Закупівля комплекту системи контролю доступу в ліфт зі встановленням за ДК 021:2015: 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Комплект система контролю доступу в ліфт зі встановленням,** *у складі:* | **компл.** | **1** |
| 1.1 | Блок живлення імпульсний | шт. | 1 |
| 1.2 | Кабель UTP мідь зовнішній | м. | 50 |
| 1.3 | Зчитувач мультиформатний | шт. | 1 |
| 1.4 | Прилад доступу керування (ліфтами) забезпечення функції керування зовнішніми пристроями (ліфтами | шт. | 1 |
| 1.5 | Релейний виконавчий модуль ліфтового контролера | шт. | 1 |
| 1.6 | Перетворювач інтерфейсу | шт. | 1 |
| 1.7 | Монтажний набір | шт. | 1 |

***У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення та обов’язкове встановлення обладнання у приміщенні замовника.***

Характеристики товару повинні відповідати вимогам або бути кращими тих, які наведені в таблиці. Пропозиція Учасника має містити чітке зазначення виробника, моделі для можливості перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника. У разі відсутності зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію запропонованого товару.

1. Товар повинен бути новим, з повною комплектацією. З товаром поставляються технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, гарантійні талони. Упаковка в якій постачається товар, повинна відповідати загальноприйнятим стандартам та технічним умовам, забезпечувати зберігання товару, та/або його неушкодженість при транспортуванні.

2. Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів.

3. Доставка товару здійснюється за рахунок та силами Постачальника, у терміни попередньо узгоджені, і визначається в кожному випадку замовленням Замовника.

4. Приймання товарів проводиться при наявності товаро супроводжуючих документів, видаткової накладної та копії документів, що підтверджують якість товарів.

7. Гарантійні зобов’язання (всіх найменувань) повинні бути не менше строків, визначених технічними умовами виробника даних товарів. Учасник повинен забезпечити обслуговування (підтримку) протягом гарантійного терміну.

8. Товар, що постачається повинен відповідати вимогам діючого природоохоронного законодавства, та мати відповідні дозволи.

9. Товар, що є предметом закупівлі, постачається у зібраному вигляді, готовим до використання ***(надати гарантійний лист).***

У разі, якщо характеристики товару, що пропонується Учасником до постачання, відрізняються від характеристик, які вимагаються Замовником, такий учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю відповідності за нижченаведеною формою.

**Таблиця відповідності**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Характеристика | Опис технічних вимог, які визначені Замовником | Опис технічних вимог, які пропонуються Учасником |

Товар повинен відповідати вимогам:

- Закону України від 14.08.2014р. № 1644-VІІ «Про санкції»,

- Указу Президента України від 15.05.2017р. № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»,

- Постанови КМУ від 16.12.2015р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів(робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»,

- п/п. 4 п.2 частини першої Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2014 р. №829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з якими заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування обладнання** | **Один.** **виміру** | **Кількість** |
| 1 | Блок живлення імпульсний, вихід: +12 В/3 А, роз'єм живлення; вхід: ~220 В, мережевий шнур із вилкою в розетку. Розміри 118 x 53 x 33 мм | шт. | 1 |
| 2 | Кабель UTP мідь зовнішній, кат.5е, вуличний, ОдескабельКількість жил 8Переріз 0.51мм2 | м. | 50 |
| 3 | Зчитувач мультиформатнийСтандарт IP65;Mifare 13.56 МГц, NFC 13.56 МГц, карти 125 кГц ASK/FSK, 2.4 ГГц мобільний ID, U-Prox Tag, U-Prox Auto Tag, PayPass (Contactless), PayWave;Доступ за картою/ідентифікатором/паролем;Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 біти, Wiegand auto та TouchMemory, RS-232;12V DC | шт. | 1 |
| 4 | Прилад доступу керування (ліфтами) забезпечення функції керування зовнішніми пристроями (ліфтами)Інтерфейс зв'язку: Ethernet 100 Мбіт / с; Ідентифікаторів: 32 000; Подій: 47 000; Кількість поверхів: До 64-х; Модулів на шині: RM - до 8-; Живлення: +12В | шт. | 1 |
| 5 | Релейний виконавчий модуль ліфтового контролераІнтерфейс зв'язку RS485; Виходів 8; Входів 8; Контроль відкриття корпусу - тампер (TMP); Живлення +12 В; Автоконфігурація через U-Prox IC E; Напруга живлення +10,5 - + 15,0 В; Максимальний струм: не більше 250 мА | шт. | 1 |
| 6 | Перетворювач інтерфейсу Wiegand в RS485Інтерфейс зв'язку: Шина RS-485; Порт Wiegand; Стандарти Wiegand 26 - 42 біта; Режими передачі клавіатурних кодів: пакетний, звичайний посимвольного, посимвольного набір DORADO; Конфігурація - Автом через U-Prox IC E | шт. | 1 |
| 8 | Монтажний набір | шт. | 1 |

Встановлення системи контролю доступу в ліфт електричний пасажирський (зав. № 2023/0287, MRL/SNL 2000 630, виготовлений 03.05.2023). Комплект системи контролю доступу повинен бути повністю сумісний з існуючою системою контролю доступу. ***(надати гарантійний лист).***

*У разі необхідності потенційний Учасник за домовленістю із Замовником може відвідати об’єкт Замовника та провести необхідні обстеження для коректного підбору обладнання та економії бюджетних коштів.*

***Характеристики товару повинні бути ідентичні та /або не гірші ніж зазначені Замовником***

Еквівалент Товару – вживається у значенні, як рівнозначний товар, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені згідно вимог цього технічного завдання, або якісно перевищують відповідні вимоги. У разі поставки еквівалентного товару, товар повинен бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені технічним завданням. Товар, представлений Учасником, має відповідати діючим в Україні державним стандартам якості, відповідності або затвердженим в установленому порядку технічним умовам.

Транспортування Товару та розвантаження на склад Замовника здійснюється за рахунок Учасника.

Товар має бути поставлений в упаковці (тарі), що забезпечує захист Товару від його пошкодження або псування під час транспортування і зберігання.

В комплекті поставки повинні бути усі необхідні для роботи обладнання кабелі, шнури, тощо.

Товар повинен бути новим, таким, що не був раніше у використанні.

Гарантійний строк на Товар становить не менше 12 місяців з дати приймання Товару замовником. Умовою гарантійного обслуговування є, зокрема, експлуатація Товару згідно з правилами експлуатації відповідно до технічної документацією виробника, що мають надаватися разом із Товаром.

*У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:*

*- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;*

*- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».*

*У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.*

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 31 341,92 грн. (тридцять одна тисяча триста сорок одна гривня 92 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.