**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з експертного обстеження з наданням протоколів електровимірювань (Ліфт) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань.

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2024-05-16-004980-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Послуги з експертного обстеження з наданням протоколів електровимірювань (Ліфт) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Експертне обстеження з наданням протоколів електровимірювань, а саме: Ліфт (зав.№ 2023/0287, рік виготовлення 2023, електричний пасажирський MRL/SNL 2000 630, кількість поверхів – 3, без машинного приміщення, країна виробник Туреччина, який встановлений на об’єкті за адресою:** **м. Київ, вул. Волинська, 26)** | **послуга** | **1** |

**Технічні вимоги**

*1. Предмет закупівлі:* **ДК 021: 2015 - 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Експертиза технічного стану ліфтів)**

Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану ліфтів, підготовки рішення щодо умов і строку їх подальшої безпечної експлуатації з урахуванням умов експлуатації та експлуатаційних режимів, визначення заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації ліфтів на продовжуваний строк, а також потреби в проведенні ремонту, реконструкції, модернізації або виведення з експлуатації.

*2. Строк надання послуг:* до 28 червня 2024 року.

Виконавець надає Послуги Замовнику впродовж дії Договору.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування послуги** | **Кількість ліфтів, од.** |
| 1. | **Експертне обстеження з наданням протоколів електровимірювань, а саме: Ліфт (зав.№ 2023/0287, рік виготовлення 2023, електричний пасажирський MRL/SNL 2000 630, кількість поверхів – 3, без машинного приміщення, країна виробник Туреччина, який встановлений на об’єкті за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26)** | 1 |
| **Всього** | | **1** |

*3. Склад послуг під час проведення експертного обстеження*

Під час експертного обстеження ліфтів здійснюються такі роботи:

- вивчення експлуатаційних, конструкторських, ремонтних та інших документів, які містять дані про ліфт протягом усього періоду експлуатації;

- перевірка організації безпечної експлуатації, технічного обслуговування та ремонту ліфта;

- аналіз умов та режимів експлуатації;

- розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження;

- проведення огляду ліфта та його складових частин;

- проведення неруйнівного контролю несучих металевих конструкцій і обладнання (за необхідності);

- випробування ліфта (перевіряння функціонування в основних і спеціальних режимах роботи ліфта, перевіряння і випробування складових частин і ліфта в цілому);

- здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану ліфта;

- підготовлення рішення щодо умов і строку подальшої безпечної експлуатації;

- оформлення результатів експертного обстеження, складання висновку експертизи та протоколів електровимірювань та звітування про результати експертного обстеження.

Залежно від мети та причин проведення експертного обстеження склад робіт може уточнюватися під час розроблення програми робіт з експертного обстеження.

*4.* Результати експертного обстеження ліфта оформлюються висновком експертизи та протоколами електровимірювань. Форму висновку експертизи визначає експертна організація (Виконавець) з урахуванням рекомендацій Методики проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів.

***Виконання послуг дозволяється тільки спеціалізованим організаціям, які мають Дозвіл (Декларацію) Держпраці. (надати копію відповідного документу)***

*5. Вимоги до виконання (надання) послуг*:

**Послуги з проведення експертизи технічного стану ліфтів з наданням протоколів електровимірювань надаються згідно:**

* Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687
* Методики проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів ОМД 00120б/н. 001-2005

- ДСТУ EN 13015:2013 Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування (EN 13015:2001+А1:2008, IDT)

- ДСТУ 7310:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт - КД 36.1-001-2000

- «Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні» (затверджено Наказом Державного комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 №73)

- «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02.08 (затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 №190)

- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 №258)

- «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» ДНАОП 0.00-1.21-98 (затверджено наказом Міністерство праці та соціальної політики від 09.01.1998 №4)

- Закону України «Про охорону праці»

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.11.2006 р. № 369

- Інших нормативно-правових актів.

*6*. Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 43 666,67 грн. (сорок три тисячі шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.