**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля комплексів автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за ДК 021:2015: 35710000-4 Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2025-09-22-012631-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Закупівля комплексів автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за ДК 021:2015: 35710000-4 Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Послуги з поточного ремонту будівлі гаражу літ. "Ж", м. Київ, вул. Волинська, 26** | послуга | 1 |

**Відомість обсягів послуги**

Умови надання послуги: послуги виконуються в нормальних, звичних умовах, будь-які обставини, що ускладнюють надання послуг на об’єкті, відсутні.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування послуг/робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поточний ремонт |  |  |
|  | будівлі гаражу літ. "Ж |  |  |
| 1 | Опорядження стін фасадів металосайдингом без  утеплення з риштувань | м2 | 24 |
| 2 | Очищення металевих конструкцій від корозії  металевими щітками | м2 | 12,5 |
| 3 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 12,5 |
| 4 | Фарбування нових металевих поверхонь [крім  покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 12,5 |
| 5 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-  3 шари | м2 | 27 |
| 6 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в один шар | м2 | 27 |
| 7 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних  покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із  застосуванням газопламеневих пальників, з  улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 5,2 |
| 8 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти  примикання з рулонних покрівельних матеріалів до  цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань](-  200мм) | м | -5,2 |
|  |  |  |  |

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ (для розрахунків Учаснику)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч | Найменування | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. **Витрати труда** |  |  |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 70,88 |
| 2 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,8 |
| 3 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год |  |
| 4 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд |  |
| 5 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 0,26 |
| 6 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,4 |
| 7 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год |  |
| 8 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год |  |
| 9 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: | люд.год |  |
| 9.1 | загальновиробничих витрат | люд.год | 8,17 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 79,31 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,8 |
|  | **II. Будівельні машини і механізми** |  |  |
| 10 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,25352 |
| 11 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,00125 |
|  | **Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат** |  |  |
| 12 | Шуруповерти | маш. год | 8,51736 |
| 13 | Перфоратори електричні | маш. год | 7,85988 |
| 14 | Пальник газопламеневий | маш. год | 1,3255 |
|  |  |  |  |
|  | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти** |  |  |
| 15 | Фарба масляна для металу/дерева/бетону  Дніпро-Контакт МА-15 | т | 0,0038 |
| 16 | Саморіз покрівельний 4.8х35мм | 1000шт | 0,192 |
| 17 | Руберойд покрівельний ТКП-5,0 | м2 | 34,898 |
| 18 | Бензин розчинник | т | 0,0008125 |
| 19 | Папір шліфувальний | м2 | 0,125 |
| 20 | Дрантя | кг | 0,5 |
| 21 | Гвинт ТЕХ-HL 5,5х38 цб з шестигранною головою та подовженим свердлом | шт | 51,36 |
| 22 | EJOT Дюбель фасадный 10х100 А2 с шестигранной головкой | шт | 99,36 |
| 23 | Терморазрив 140х50 | шт | 17,76 |
| 24 | Терморазрив 80х50 | шт | 55,2 |
| 25 | Кронштейн несучий 100х140х40, RAL  порошкове фарбування | шт | 11,76 |
| 26 | Кронштейн несучий 270х120х40 мм, RAL  порошкове фарбування | шт | 5,76 |
| 27 | Кронштейн опорний 100х80х40 , RAL  порошкове фарбування | шт | 51,12 |
| 28 | Кислота сірчана технічна покращена | т | 0,0025 |
| 29 | Фасадні касети шириною 500мм порошков. | м2 | 28,32 |
| 30 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | м3 | 0,0546 |
| 31 | Піна монтажна (зимова) (780мл) | шт | 1,008 |
| 32 | Пропан-бутан технічний | м3 | 2,7628 |
| 33 | Профіль D 90 мм, RAL порошкове  фарбування | м | 67,68 |
| 34 | Кутник 55х40х2,1 мм, RAL порошкове  фарбування | м | 38,88 |
| 35 | Праймер BauGut 16кг, грунтівка | кг | 23,004 |
|  |  |  |  |
|  | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат |  |  |
| 36 | Електроенергія | кВт-год | 6,0267 |
|  |  |  |  |

Примітка: У разі, якщо дана відомість послуги містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містить (ять) вираз «або еквівалент».

Кошторисна документація має бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 останньої версії, або аналогу.

.Учасник повинен виконати послуги, що є предметом закупівлі, в обсягах та у строк до протягом 2-х місяців з дати укладання договору, але не пізніше 20.12.2025.

Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для виконання послуг, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. Об’єкт замовника де необхідно виконати послуги знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 95 957,92 грн. (дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім гривень 92 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.