ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуга з облаштування захисту з габіонів навколо дизель-генераторів за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-07-31-008803-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуга з облаштування захисту з габіонів навколо дизель-генераторів за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

	№ п/п
	Назва послуги
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Послуга з облаштування захисту з габіонів навколо дизель-генераторів.
	послуга
	1




1. ВИМОГИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ: 

Встановлення габіонів на об’єкті Замовника здійснюється за адресою: м. Київ (адреса буде повідомлена Виконавцю на етапі укладання договору)

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ПОСЛУГИ:

	
	Технічні характеристики та вимоги до надання послуг

	1.1
	Вимоги до поставки та монтажу
	Виконавець повинен:
- доставити матеріальні  ресурси на об’єкт Замовника;
- змонтувати габіони 6 шт. в наступних габаритах: 4400х1100х2100мм (довжина сітки - ширина стінки-висота) – 61 м3;
- сітка габіонна – 29,04 м.п.:
комірка 100х100х5 мм, з’єднання спіральне, покриття оцинковане;
- геотекстиль для наповнення піском ГФ300;
- річний пісок – 100,65 т.






               [image: ]

[bookmark: _we76is652ixj]3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА

1. Всі питання щодо місця встановлення/монтажу  погоджуються під час надання послуг безпосередньо на об’єкті Замовника. Можливі технічні рішення або пропозиції погоджуються під час надання послуг безпосередньо на об’єкті Замовника.
3. Всі послуги з монтажу виконуються необхідними матеріалами, інструментами, технічними засобами та іншими витратними матеріалами Учасника і включаються в загальну вартість послуг з монтажу та додатково не оплачуються Замовником.
4. Учасник повинен забезпечити нагляд за додержанням правил надання послуг з монтажу, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при наданні послуг, уповноваженими особами Учасника.
5. Після надання послуг – Учасник прибирає сміття, що утворилося та вивозить за територію об’єкта Замовника.


 Послуги зі встановлення та заповнення габіонів (сітчастих конструкцій) всього в кількості 6 штук надаються Виконавцем із залученням власних сил та засобів. 
Конкретні місця встановлення габіонів (сітчастих конструкцій) на території підприємства – по узгодженню із Замовником.
Під послугами із встановлення та заповнення габіонів (сітчастих конструкцій) розуміється монтаж габіонів (сітчастих конструкцій) на місці встановлення з подальшим заповненням їх необхідними сипучими матеріалами. 
Транспортні витрати здійснюються за рахунок Виконавця.

В якості сипучого матеріалу наповнювача габіонів застосувати пісок річковий. Якість піску повинна відповідати технічним умовам ДСТУ. 
Встановлення (в тому числі переніс габіонів з місця їх складування у Замовника до місця їх розташування, яке погоджується із Замовником) та наповнення габіонів сипучими матеріалами (під наповненням габіонів розуміється повна засипка їх внутрішнього об’єму сипучими матеріалами по верхню межу габіону), а також забезпечення необхідними сипучими матеріалами, включаючи вартість та доставку сипучих матеріалів до місця надання послуг, оформлення необхідних перепускних документів для в’їзду/виїзду на територію підприємства (за необхідності), залучення необхідного обладнання і техніки, паливо-мастильних і витратних матеріалів, проведення вантажно-розвантажувальних робіт, необхідних для надання вищевказаних послуг, покладається на Виконавця.
Геометричні розміри габіону (довжина, ширина, висота) (допустимі відхилення  ± 1%), мм: 4400 х 1100 х 2100. З’єднання з іншими габіонами: спіральне 4 мм. Обшивка кожного габіону по периметру: термоскріплений геотекстиль/геомембрана.
Виконавець зобов’язаний забезпечити обов‘язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці відповідно до умов договору.
Всі транспортні засоби, обладнання та механізми, які будуть залучені до надання послуг, мають бути в справному стані.
[bookmark: x__Hlk203034144]Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт та зобов’язаний після надання послуг привести територію до належного санітарного стану.
Під час виконання робіт Виконавець зобов’язаний забезпечити вчасне облаштування ділянки місцевості попереджувальними знаками та вказівниками.
 Заходи із захисту довкілля: послуги, що є предметом закупівлі, надаються у відповідності з вимогами чинного природоохоронного законодавства України та мають відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів щодо встановлених рівнів шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 248 346,60 грн. (двісті сорок вісім тисяч триста сорок шість гривень 60 коп.) без ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.
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