**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля транспортного засобу за код ДК 021:2015: 34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби (34131000-4 – Пікапи)

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2025-04-16-005190-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Закупівля транспортного засобу за код ДК 021:2015: 34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби (34131000-4 – Пікапи)

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Транспортний засіб (пікап)** | **шт.** | **1** |

***У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.***

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання послуг, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

**Вимоги до предмета закупівлі:**

1. Обсяг закупівлі – 1 (одна) одиниця.

Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

2. Учасник має надати документальне підтвердження, що він є офіційним дилером/ дистриб’ютором/ представником виробника товару на території України (дилерський/дистриб’юторський договір або витяг з дилерського/ дистриб’юторського договору або сертифікат дилера/ дистриб’ютора).

3. Запропонований учасником товар не може бути виробництва Росії, Білорусії. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист.

4. Для підтвердження відповідності запропонованого товару зазначеним вимогам, Учасник надає підписаний Додаток із заповненою Таблицею 1 цього Додатку, яка має відображати чіткі технічні параметри запропонованого Учасником товару.

5. Учасник має надати в складі пропозиції лист на підтвердження дії стандартних гарантійних зобов’язань строком не менше ніж на 3 (три) роки, або 100000 (сто тисяч) км пробігу (з них 2 роки без обмеження пробігу) з моменту поставки та прийняття замовником.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЯ**

**Колір автомобіля:** темно-сірий металік

**Рік випуску:** 2025

**Норми токсичності:** Euro 6

**Кількість**: 1 од.

**Гарантія на автомобіль:** 3 роки або 100 000 км. пробігу, з яких 2 роки без обмеження пробігу

**Гарантія на кузов від наскрізної корозії:** 12 років (за умови проведення щорічного огляду кузова на станціях офіційних дилерів Mitsubishi Motors)

**Термін поставки**: до 15.06.2025

**Періодичність ТО:** кожні 15 000 км. пробігу.

***Еквівалентом вважається товар який відповідає Таблиці технічних вимог Замовника Додатку 2 до тендерної документації.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ (ВИМОГИ ЗАМОВНИКА)** | | | **Пропозиція Учасника** |
| **ДВИГУН** |  |  | |
| Тип | Дизельний с турбокомпресором и проміжним охолодженням |  | |
| Робочий об’єм (см3) | Не менше 2400 |  | |
| Максимальна потужність (к.с. при об./хв.) | Не менше 200 / не менше 3500 |  | |
| Максимальний крутний момент (Н\*м при об./хв.) | Не менше 450/ не менше 1500 - не більше 3000 |  | |
| Екологічний стандарт | Не нижче Євро 6 |  | |
| **ТРАНСМІСІЯ** |  |  | |
| Тип | Автоматична  6 ступенева |  | |
| Привід | Повний 4х4 з блокуванням міжосьового та заднього диференціала |  | |
| Електронні системи | ABS, EBD, ASTC |  | |
| **ВИТРАТИ ПАЛИВА** |  |  | |
| Міський цикл (л/100 км) | не більше 11,2 |  | |
| Заміський цикл (л/100 км) | не більше 6,9 |  | |
| Комбінований цикл (л/100 км) | не більше 8,5 |  | |
| Максимальна швидкість, км/год | не менше 180 |  | |
| Об’єм паливного баку, л | не менше 75 |  | |
| **ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ** |  |  | |
| Довжина (мм) | не менше 5300 |  | |
| Ширина (мм) | не менше 1800 |  | |
| Колісна база (мм) | не менше 3100 |  | |
| Споряджена маса, кг | не менше 1900 |  | |
| Максимально допустима маса, кг | не більше 3000 |  | |
| Кліренс, мм | не менше 200 |  | |
| **ПОЗАШЛЯХОВІ МОЖЛИВОСТІ** |  |  | |
| Передні гальма | Вентильовані дискові, діаметр дисків 320 мм |  | |
| Задні гальма | Барабанні |  | |
| Шини | 265/60R18 110H |  | |
| Диски | Легкосплавні 265/60R18 110H |  | |
| Запасне колесо | Легкосплавне 265/60R18 110H |  | |
| **ПІДВІСКА** |  |  | |
| Передня | Незалежна, двохважільна зі стабілізатором поперечної стійкості |  | |
| Задня | Залежна (нерозрізний міст), на еліптичних ресорах |  | |
|  | | |  |
| **СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ:** |  |  | |
| - Антиблокувальна система гальм (ABS) + Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) | наявність |  | |
| - Система допомоги при старті в гору - Hill Start Assist System (HSA) | наявність |  | |
| - Динамічна система стабілізації та автоматичного контролю тяги (ASTC) | наявність |  | |
| - Система стабілізації при буксируванні причепа (TSA) | наявність |  | |
| - Система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA) | наявність |  | |
| - Система моніторингу тиску в колесах (TPMS) | наявність |  | |
| - Переднатяжувач ременів безпеки для передніх сидінь | наявність |  | |
| - Примусове блокування заднього диференціалу | наявність |  | |
| - Система приводу Super Select 4WD | наявність |  | |
| - Дві бокові подушки безпеки, подушки безпеки (шторки) для 1 і 2 ряду, подушка для колін водія | наявність |  | |
| - Система покращення характериcтик керованості (AYC Brake) | наявність |  | |
| - Селектор вибору режимів руху по бездоріжжі Mitsubishi Off Road Mode (7 режимів) | Наявність |  | |
| - Система допомоги при русі з гори (HDC) | Наявність |  | |
| - Передні та задні паркувальні датчики | Наявність |  | |
| - Система запобіганню фронтальних зіткнень (FCM) з функцією розпізнавання пішоходів | Наявність |  | |
| - Система попередження про перехрестний рух позаду (RCTA) | Наявність |  | |
| - Система допомоги при зміні смуги руху (LCA) | Наявність |  | |
| - Система моніторингу сліпих зон (BSW) | Наявність |  | |
| - Система попередження про виїзд зі смуги руху (LDW) | Наявність |  | |
| **ОБЛАДНАННЯ:** |  |  | |
| - Передні і задні електросклопідіймачі, з функцією антизащемлення на дверях водія | наявність |  | |
| - Центральний замок та іммобілайзер | наявність |  | |
| - Додаткова система фільтрації повітря салону | наявність |  | |
| - Механічне регулювання сидіння водія | наявність |  | |
| - 2 ключі з дистанційним управлінням | наявність |  | |
| - Двозонний клімат-контроль | наявність |  | |
| - Додаткова система охолодження салону, для другого ряду, з додатковими дефлекторами та окремим блоком керування | наявність |  | |
| - Підігрів керма | наявність |  | |
| - Кольоровий дисплей на панелі приладів 7 дюймів | наявність |  | |
| - Система "вільні руки" Bluetooth ®, з кнопками керування на кермі | наявність |  | |
| - Управління стереосистемою на кермі | наявність |  | |
| - Система для підключення мобільного телефону Mitsubishi SDA, з можливістю підключення мобільного телефону користувача, виведення контенту екрану телефона на дисплей мультимедійної системи¹ , з 8-дюймовим сенсорним екраном. Підтримка Apple CarPlay® та Google Android Auto® ² | наявність |  | |
| - Камера заднього огляду | наявність |  | |
| - Круїз-контроль (управління на кермі) | наявність |  | |
| - 2xUSB роз'єм на центральній панелі | наявність |  | |
| - 2xUSB роз'єм для другого ряду сидінь | наявність |  | |
| - Система безключового доступу та запуску автомобіля з кнопки | наявність |  | |
| **СВІТЛО І ВИДИМІСТЬ** |  |  | |
| - Заднє скло з підігрівом | наявність |  | |
| - Датчик контролю рівня рідини омивача лобового скла | наявність |  | |
| - Задня протитуманна фара | наявність |  | |
| - Системи "Привітання" та "Супроводу" світлом | наявність |  | |
| - Світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту | наявність |  | |
| - Датчики світла і дощу | наявність |  | |
| - Світлодіодні фари головного світла, протитуманні фари та задні ліхтарі | наявність |  | |
| - Світлодіодні фари денного світла | наявність |  | |
| - Система автоматичного перемикання на дальне світло (AHB) | наявність |  | |
| **ІНТЕР'ЄР:** |  |  | |
| - Нижнє відділення для рукавичок з замком | наявність |  | |
| - Перемикач режимів трансмісії поворотним перемикачем | наявність |  | |
| - Передні сидіння з регулюванням по довжині та нахилу спинки | наявність |  | |
| - Передній підлокітник | наявність |  | |
| - Підігрів передніх сидінь | наявність |  | |
| - Ручки на стійках та стелі | наявність |  | |
| - Спинка другого ряду з підлокітником та підстаканниками і можливістю складання | наявність |  | |
| - Кишені на спинках передніх сидінь | наявність |  | |
| - Водійське сидіння з регулюванням по висоті | наявність |  | |
| - Оздоблені шкірою 3-спицеве кермо та важель КПШ | наявність |  | |
| - Центральна консоль з чорного полірованого пластику з сріблястим орнаментом | наявність |  | |
| - Верхнє відділення для рукавичок з кришкою | наявність |  | |
| - Чорна полірована пластикова центральна консоль зі сріблястими вставками | наявність |  | |
| - Хромовані внутрішні ручки дверей | наявність |  | |
| - Оздоблення салону - комбінована шкіра | наявність |  | |
| - Внутрішнє дзеркало заднього огляду з автозатемненням | наявність |  | |
| - 6-позиційне електрорегулювання сидіння водія | наявність |  | |
| - Кількість посадкових місць, не менше | 5 |  | |
| **КУЗОВ, ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД:** |  |  | |
| - Кількість дверей, не менше | 4 |  | |
| - Обмежувач відкриття заднього борту | наявність |  | |
| - Передній бампер в колір кузова | наявність |  | |
| - Чорна матова радіаторна решітка | наявність |  | |
| - Передня захисна пластина під бампером та захист двигуна | наявність |  | |
| - Задні і передні бризковики | наявність |  | |
| - Замок заднього борта | наявність |  | |
| - 18" легкосплавні диски з покришками розміру 265/60R18 | наявність |  | |
| - повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному диску | наявність |  | |
| - Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом, з вбудованим поворотником та функцією складання | наявність |  | |
| - Зовнішні дзеркала з хромованою накладкою | наявність |  | |
| - Задній бампер з підніжкою | наявність |  | |
| - Глянцева решітка радіатора чорного кольору | наявність |  | |
| - Бічні підніжки | наявність |  | |
|  | | |  |
| Гарантія виробника | не менше ніж на 3 (три) роки, або 100 000 (сто тисяч) км пробігу (з них 2 роки без обмеження пробігу) з моменту поставки та прийняття замовником |  | |
|  | | | |
| - Килимки гумові у салон | наявність |  | |
| - Захисна сітка радіатора | наявність |  | |
| - Металевий захист двигуна | наявність |  | |
| - Зимові шини 265/60R18 110H | наявність |  | |
| - Полімерна обшивка кузова (піддон) | наявність |  | |
| - Кунг пофарбований в колір кузова з заднім вікном | наявність |  | |

*У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:*

*- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;*

*- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».*

*У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.*

**2. Перелік документів, які подає Учасник для підтвердження відповідності Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

2.1. Довідка (лист) від Учасника (у довільній формі) щодо погодження Учасника з Інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі Тендерної документації.

2.2. Заповнена та підписана уповноваженим представником Учасника Таблиця Технічна специфікація.

2.3. Гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного пункту 6¹ розділу X Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, ***дорівнює чи перевищує*** 20% згідно з підпунктом 1 пункту 6¹ розділу X Прикінцевих та перехідних положень Закону, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку (вказати ID, назву виробника товару, назву товару)\*.

2.4. Якщо товар, що є предметом закупівлі, включено до Переліку, учасником у складі пропозиції надається копія сертифіката **відповідності системи управління якістю у виробництві** вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ ENISO 9001:2018 (ENISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) **щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником,** або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

2.5. Якщо предметом закупівлі, внесеним до Переліку, є колісні транспортні засоби, то учасник у складі пропозиції надає Сертифікат типу транспортного засобу чи сертифікат відповідності транспортних засобів, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, **або** свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

\*Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, якщо країною походження таких товарів (зокрема, якщо набуття замовником у власність таких товарів передбачається за результатом виконання робіт чи надання послуг) є країна, яка є стороною [Угоди про державні закупівлі](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_050), укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними [Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_055), вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-19) “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, про що учасником надається лист-пояснення. Для підтвердження вищезазначеного, при постачанні товару, надається сертифікат про походження товару або сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, про що в складі пропозиції учасника надається гарантійний лист.

**Вимоги щодо локалізації**

* 1. Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 20 відсотків.
  2. Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  3. Таким порядком є Порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861(зі змінами).
  4. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару (посиланням на сторінку), який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=20.
  5. У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 20 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.
  6. Відповідно до пункту 131 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861(зі змінами), Замовником вимагається в тендерній документації на закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, наявність в учасника процедури закупівлі:
  7. Сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.
  8. На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції сканкопію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності;
  9. Якщо предметом закупівлі, внесеним до переліку, є колісні транспортні засоби, замовник визначає в тендерній документації вимогу щодо надання учасником процедури закупівлі сертифіката типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобі в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI).

2.6. **Залежно від статусу Учасника даної закупівлі надати документ(и) на вимогу одного з підпунктів**:

*2.6.1. У разі, якщо Учасник є виробником переобладнання в запропонованому товарі:*

- лист про безпосереднє виробництво/переобладнання запропонованого товару;

*2.6.2. У разі, якщо Учасник є представником виробника на території України або організацією, яка має повноваження від виробника щодо реалізації його переобладнаного товару на території України:*

- копію документа, щодо підтвердження повноважень від виробника (одним з наступних документів від виробника: довіреність або дилерська угода (договір) або дистриб’юторський договір (угода) або лист про представництво, тощо);

**Вимоги до поставки Товару:**

1. Учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого підтверджує сертифікат відповідності або відповідає ТУ (або ДСТУ, або ГОСТ), що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України;

2. Учасник-переможець повинен надати при передачі автомобілів документи для проведення їх державної реєстрації.

3. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати всі витрати, пов’язані з постачанням товару, включаючи податки і збори, що/або мають бути сплачені, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, акцизів та інших витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

4. Учасник повинен надати разом з товаром інструкцію з експлуатації та/або сервісну книжку на товар, засвідчену копію документу, що посвідчує якість товару (сертифікат відповідності, тощо).

5. Автомобіль має бути новим (таким що не був у використанні), технічно справним, комплектуючі та матеріали такі, що не були у вживанні, знаходитись на території України на законних підставах, не мати прихованих дефектів, ушкоджень, недоліків та несправностей, не перебувати в угоні, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, укомплектований згідно вимог нормативних актів (в т.ч. домкрат, комплект інструментів, запасне колесо, вогнегасник, аптечка).

6. Для підтвердження гарантійних зобов’язань надати довідку із зазначенням сервісних (сервісного) центрів (центру), на яких (якому) можливе гарантійне та післягарантійне обслуговування автомобіля, що знаходяться у м. Києві.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 2 466 466,33 грн. (два мільйони чотириста шістдесят шість тисяч чотириста шістдесят шість гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.