**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги зі встановлення вентиляійного обладнання на об'єктах ДУ ЦІТ МВС України за адресою вул. Волинська., 26, м. Київ за код ДК 021:2015 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2025-05-29-011373-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Послуги зі встановлення вентиляійного обладнання на об'єктах ДУ ЦІТ МВС України за адресою вул. Волинська., 26, м. Київ за код ДК 021:2015 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Встановлення вентиляійного обладнання на об'єктах ДУ ЦІТ МВС України за адресою вул. Волинська., 26, м. Київ** | **посл.** | **1** |

**Послуги надаються за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26**

|  |
| --- |
| **Відомість обсягів послуги**Умови надання послуги: послуги виконуються на об’єктах, що експлуатуються за своїм функціональним призначенням  |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на Вентиляція,кондиціювання |   |   |
|   |   |   |   |
| 1 | Установлення вставок гнучких |  м2 | 0,72 |
| 2 | Вставка гнучка кругла 200 |  шт | 4 |
| 3 | Вставка гнучка кругла 250 |  шт | 4 |
| 4 | Установлення анемостатів |  шт | 39 |
| 5 | Анемостат АМ150 |  шт | 32 |
| 6 | Анемостат d125 |  шт | 7 |
| 7 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  клапан | 1 |
| 8 | Клапан зворотній 200х200 |  шт | 1 |
| 9 | Прокладання повітроводів гнучких |  м2 | 5,88 |
| 10 | Повітропровід гнучкий, діам.125мм |  м.п. | 10 |
| 11 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зіспіненого каучуку, поліетилену |  м2 | 3 |
| 12 | Самоклеюча ізоляція б=19мм K-flex ST |  м2 | 23,6 |
| 13 | Установлення грат жалюзійних |  грати | 28 |
| 14 | Решітка 200х200мм |  шт | 4 |
| 15 | Сітка захисна з оцинкованої сталі |  шт | 1 |
| 16 | Сітка захисна 200х200 |  шт | 1 |
| 17 | Решітка вентиляційна 300х150 |  шт | 10 |
| 18 | Решітка зовнішня 250х250 |  шт | 12 |
| 19 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм зоцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  м2 | 81,2 |
| 20 | Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм |  м2 | 81,2 |
| 21 | Установлення припливно-витяжної установки (поставкаЗамовника) |  камеpа | 6 |
| 22 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм вцегляних стінах товщиною до 38 см (діаметр 220мм) |  шт | 25 |
| 23 | Вирізання отворів у фасаді |  м різа | 57,6 |
| 24 | Прокладання гофри |  м | 720 |
| 25 | Труба гофрована d16/10,7мм ДКС |  м | 720 |
| 26 | Скоба для підвішуванния гофри |  шт | 170 |
| 27 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби |  м | 720 |
| 28 | Кабель ВВГ нгд 3х1,5 |  м | 73,44 |
| 29 | Кабель ВВГ нгд 3х2,5 |  м | 36,72 |
| 30 | Кабель JY(ST)Y 2x2x0.8 |  м | 73,44 |
| 31 | Провід 2х0,75 |  м | 333,72 |
| 32 | Провід 3х0,75 |  м | 74,16 |
| 33 | Провід 7х0,75 |  м | 148,32 |
| 34 | Монтаж шафи керування або регулювання (поставкаЗамовника) |  шафа | 8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм вцегляних стінах товщиною до 38 см (діаметр 160мм) |  шт | 6 |
| 36 | Установлення припливної установки (поставкаЗамовника) |  камеpа | 2 |
| 37 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм зоцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм |  м2 | 39 |
| 38 | Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм |  м2 | 39 |
| 39 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зіспіненого каучуку, поліетилену |  м2 | 20,6 |
| 40 | Стрічка К-FLEX 003х050-15 ST |  м.п. | 90 |
| 41 | Стрічка алюмінієва 75х50 |  м.п. | 310 |
| 42 | Перфострічка, 20мм\*25м |  шт | 7 |
| 43 | Хомут,d125 |  шт | 6 |
| 44 | Хомут,d150 |  шт | 10 |
| 45 | Хомут,d200 |  шт | 34 |
| 46 | Хомут,d250 |  шт | 28 |
| 47 | Хомут нейлоновий L=200 |  шт | 330 |
| 48 | Хомут нейлоновий L=1000 |  шт | 12 |
| 49 | Болт М8 |  шт | 112 |
| 50 | Гайка М8 |  шт | 112 |
| 51 | дюбель М8 |  шт | 152 |
| 52 | Саморіз 3,9х11 |  шт | 2100 |
| 53 | Дюбель пластиковий 6х40 |  шт | 220 |
| 54 | Різьбова шпилька М8 |  м.п. | 16 |
| 55 | Піна вогнетривка, 850мл |  шт | 2 |
|   | Локальний кошторис 02-01-02 на Пусконалагоджувальніроботи |   |   |
|   |   |   |   |
| 56 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря |  вен.мер. | 9 |
| 57 | Наладка систем автоматики |  система | 8 |

 *Примітка: У разі, якщо дана відомість послуги містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містить (ять) вираз «або еквівалент».*

Кошторисна документація має бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, за допомогою ліцензійного програмного комплексу АВК-5 останньої версії, або аналогу. ***(надати гарантійний лист)***

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію ліцензії та/або іншого дозвільного документу на використання програмного комплексу АВК-5 або аналогу, дійсної на момент подачі тендерної пропозиції.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати розрахунок вартості тендерної пропозиції за визначеними формами згідно та у відповідності до кошторисних норм України та з урахуванням обсягів послуг, зазначених у технічних, якісних та кількісних характеристиках до тендерної документації (кошторисна документація), зокрема:

- договірну ціну (вид договірної ціни – динамічна);

- пояснювальну записку до договірної ціни;

- дефектні акти;

- локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів;

- довідка про вартість матеріальних ресурсів та країну їх походження.

Учасник повинен у складі пропозиції надати imd файл з розрахунками для зручності Замовника при його перевірці.

Учасник повинен виконати послуги, що є предметом закупівлі, в обсягах та у строк до 30.06.2025.

Всі необхідні витратні матеріали, що необхідні для виконання послуги, Учаснику необхідно передбачити та внести в ціну тендерної пропозиції. Об’єкт Замовника де необхідно виконати роботи знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 26. ***(надати гарантійний лист)***

Переможець, незалежно від терміну проведення послуги, закуповує обладнання та матеріали по цінах на час проведення державної закупівлі. ***(надати гарантійний лист)***

Учасник надає згоду на проведення експертизи вартості наданих послуг за власний рахунок та погоджується з тим, що оплата за надані послуги буде здійснюватись лише після надання Замовнику примірнику експертного звіту отриманого в експертній організації.  Якщо у експертному звіті вартість послуг буде меншою, ніж визначено в акті наданих послуг, Сторони укладають додаткову угоду про зміну ціни договору у бік зменшення вартості, визначеної у експертному звіті, протягом 10 календарних днів з дня пред'явлення письмової вимоги Замовника. ***(надати гарантійний лист)***

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 1 405 900,00 грн. (один мільйон чотириста п’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.