**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля ІР-телефонів код CPV за ЄЗС ДК 021:2015 32550000-3 Телефонне обладнання

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2025-09-29-009775-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Закупівля ІР-телефонів код CPV за ЄЗС ДК 021:2015 32550000-3 Телефонне обладнання

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1. | ІР-телефон | шт | 52 |

*У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.*

**Специфікація товару**

|  |  |
| --- | --- |
| Загальні вимоги | * Не менше 2 x 10/100 Ethernet з підтримкою РоЕ; * Кількість ліній - не менше ніж 2; * Екран не менше 396x162, 3.5”, тоновий * Підтримка:   + G.711a;   + G.711μ;   + G.722;   + G.729;   + G.729a;   + G.729ab;   + SIP;   + iLBC; * Наявність повнодуплексного гучномовця; * Підтримка основних функцій виклику:   + Abbreviated dial;   + Adjustable ringing and volume levels;   + Adjustable display contrast;   + Agent greeting;   + Auto-answer;   + Call back;   + Call forward;   + Call history;   + Call park;   + Call Pickup;   + Call timer;   + Call waiting;   + Caller ID;   + cBarge;   + Corporate directory;   + Conference;   + Cross Cluster Extension Mobility (EMCC);   + Dial from the list;   + Direct transfer;   + Do not disturb;   + Extension Mobility (EM);   + Forced access codes and client matter codes;   + Group call pickup;   + Hold/resume;   + Immediate divert;   + Message-waiting indicator;   + Meet me conference;   + Mobility;   + Music on hold;   + Mute;   + Network profiles (automatic);   + On- and off-network distinctive ringing;   + Personal directory;   + Privacy;   + Private Line Automated Ringdown (PLAR);   + Redial;   + Ring tone per line appearance;   + Shared line;   + Silent monitoring and recording;   + Speed dial;   + Time and date display;   + Transfer;   + Voicemail;   + Whisper coaching; * Можливість кріплення на стіні; * Програмне забезпечення, у складі обладнання – електронна ліцензія має бути технологічно сумісною з IP-АТС, що впроваджується у рамках проекту; * Підтримка протоколів:   + TFTP;   + UDP;   + DNS;   + HTTPS;   + Link Layer Discovery Protocol (LLDP);   + SRTP;   + Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED);   + RTCP;   + RTP;   + GARP; * Підтримка функціоналу:   + Quality of Service;   + IEEE 802.1Q (VLAN);   + IEEE 802.1p; * Підтримка стандартів мережевої безпеки:   + IEEE 802.1X;   + TLS. |
| Сервісна підтримка (не гірше) | * Сервісна підписки повинна мати строк дії не менше ніж на 12 місяців; * Умови сервісної підтримки включають в себе можливість реєстрації сервісних випадків та отримання технічної підтримки в режимі 24х7 (7 днів, 24 години) безпосередньо в службі підтримки виробника; * Виробник забезпечує авансову гарантійну заміну обладнання в режимі 8х5хNBD (5 днів, 8 години, наступний робочий день), у випадку підтвердження необхідності заміни спеціалістом сервісної підтримки виробника; * Умови розширеної гарантії повинні включати в себе можливість реєстрації сервісних випадків в режимі 24х7х365, оновлення мікрокоду системи і версій встановленого програмного забезпечення; * Отримання основних та проміжних релізів програмного забезпечення через сайт Виробника, підтримка програмних кодів у актуальному стані відповідно до рекомендацій Виробника, в тому числі мікрокодів пристроїв; * Надання консультацій по телефону, електронній пошті та на сайті підтримки виробника по питаннях установки, конфігурування і експлуатації обладнання з понеділка по неділю з 00.00 до 24.00 годин цілодобово; * Постійний (24х7) авторизований доступ до сайту виробника. |

Характеристики товару повинні відповідати вимогам або бути кращими тих, які наведені в таблиці. У разі відсутності зазначених вимог Замовник залишає право відхилити пропозицію запропонованого товару.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

*У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:*

*стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;*

*конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».*

*У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів із товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.*

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 496 949,48 грн. (чотириста дев’яносто шість тисяч дев’ятсот сорок дев’ять гривень 48 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.07.2025 року.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.