**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування генератора за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 50530000-9 *«*Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2025-02-28-005428-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Послуги з технічного обслуговування генератора за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 50530000-9 *«*Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  | **Од. виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Технічне обслуговування вогнегасника ВП-2** | **послуга** | **29** |
| **2** | **Технічне обслуговування вогнегасника ВП-5** | **послуга** | **115** |
| **3** | **Технічне обслуговування вогнегасника ВП-9** | **послуга** | **15** |
| **4** | **Технічне обслуговування вогнегасника ВВК-2** | **послуга** | **92** |
| **5** | **Технічне обслуговування вогнегасника ВВК-3.5** | **послуга** | **20** |

1. **Загальні дані**
	1. Надання послуг з технічного обслуговування (надалі - ТО) переносних вогнегасників повинні бути у відповідності до технічної документації на кожний тип вогнегасників, розміщених на об’єктах ДУ ЦІТ МВС України (надалі – **Замовник**).
	2. Послуги ТО надаються відповідно до вимог Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених Наказом МВС України 15.01.2018 №25 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677.
	3. Послуги ТО надаються підприємством з технічного обслуговування вогнегасників (надалі – **Учасник**), з яким укладений договір відповідно до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.
	4. Термін надання послуг: **до 31.05.2025р.**
	5. Місцезнаходження об’єкту надання послуг, найменування та кількість вогнегасників на об’єктах Замовника вказані в таблиці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** |
| ***м.Київ, вул.Волинська, 26*** |
| *Вогнегасники порошкові:* |
| 1 | ВП-2 | послуги ТО | 19 |
| 2 | ВП-5 | послуги ТО | 40 |
| 3 | ВП-9 | послуги ТО | 15 |
| *Вогнегасники вуглекислотні:* |
| 1 | ВВК-2 | послуги ТО | 50 |
| 2 | ВВК-3,5 | послуги ТО | 20 |
| **Всього:** | **144** |
| ***м.Київ, вул.Володимира Сікевича, 28*** |
| *Вогнегасники порошкові:* |
| 1 | ВП-2 | послуги ТО | 10 |
| 2 | ВП-5 | послуги ТО | 19 |
| 3 | ВП-9 | послуги ТО | - |
| *Вогнегасники вуглекислотні:* |
| 1 | ВВК-2 | послуги ТО | 3 |
| 2 | ВВК-3,5 | послуги ТО | - |
| **Всього:** | **32** |
| 1 | ВП-5 |  |  |
| ***м.Дніпро,*** ***вул.Незалежності, 18*** |
| *Вогнегасники порошкові:* |
| 1 | ВП-5 | послуги ТО | 46 |
| *Вогнегасники вуглекислотні:* |
| 1 | ВВК-2 | послуги ТО | 27 |
| **Всього:** | **73** |
| ***м.Львів, вул.Стрийська, 83*** |
| *Вогнегасники порошкові:* |
| 1 | ВП-5 | послуги ТО | 10 |
| *Вогнегасники вуглекислотні:* |
| 1 | ВВК-2 | послуги ТО | 12 |
| **Всього:**  | **22** |
| **Всього по Установі:** | **271** |

1.6. Технічна специфікація:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розширений код ДК021:2015** **та опис** | **Найменування послуги** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 50413200-5«Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання» | Технічне обслуговування вогнегасника ВП-2(з) | послуга | 29 |
| 2 | 50413200-5«Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання» | Технічне обслуговування вогнегасника ВП-5(з) | послуга | 115 |
| 3 | 50413200-5«Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання» | Технічне обслуговування вогнегасника ВП-9(з) | послуга | 15 |
| 4 | 50413200-5«Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання» | Технічне обслуговування вогнегасника ВВК-2 | послуга | 92 |
| 5 | 50413200-5«Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання» | Технічне обслуговування вогнегасника ВВК-3,5  | послуга | 20 |

**2. Умови надання послуг та їх склад**

2.1. Надання послуг проводитиметься шляхом залучення мобільних пересувних пунктів технічного обслуговування вогнегасників **Учасника** (надалі – ПТОВ), які повинні бути облаштовані у відповідності до вимог законодавства.

2.2. Процес проведення ТО вогнегасників **Учасником** має відповідати вимогам ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» (надалі – ДСТУ 4297:2004). ***(надати гарантійний лист)***

2.3. До складу технічного обслуговування вогнегасників входить (у т.ч., але не виключно):

1) Технічна діагностика вогнегасника:

 - зовнішній огляд корпусу вогнегасника на наявність ознак корозії або механічних пошкоджень;

 - перевірка повної маси вогнегасника;

- перевірка індикатору тиску (для порошкових);

 - зовнішній огляд розтруба, розпилювача або гнучкого шлангу;

 - перевірка запірно-пускового пристрою;

 - заходи у підпунктах 2-5 цього пункту у разі необхідності:

- опломбування запобіжної чеки;

- маркування вогнегасника.

2) Ремонт складових одиниць вогнегасника.

3) Заміна пошкоджених та (або) зношених складових частин вогнегасника:

 - розтруба до вогнегасника;

 - шлагу до вогнегасника;

- індикатору тиска.

4) Дозаряджання/перезаряджання вогнегасника.

5) Технічне опосвідчення балона вогнегасника (гідравлічні, пневматичні випробування).

6) Вибраковка.

2.4. ТО вогнегасників проводиться за адресами в місцях розташування об’єктів Установи (див. п. 1.4.), технічне опосвідчення балонів - на ПТОВ **Учасника**. Всі витрати на доставку вогнегасників до місця або з місця обслуговування здійснює **Учасник**. ***(надати гарантійний лист)***

2.5. **Учасник** для надання послуг з ТО вогнегасників повинен мати:

- ліцензію Державної служби з надзвичайних ситуацій України на провадження господарської діяльності з виконання робіт по технічному обслуговуванню первинних засобів пожежогасіння;

- нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію щодо проведення технічного обслуговування вогнегасників згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі - Ліцензійні умови).

2.6. Матеріали та комплектуючі вироби, що використовуються в процесі ТО вогнегасників, повинні відповідати вимогам технічних умов виробника, а також гарантувати необхідний термін експлуатації.

2.7. Технологічне обладнання, пристрої, інструмент та засоби вимірювання **Учасника** повинні утримуватися у справному технічному стані та своєчасно проходити технічне обстеження (повірку) у порядку та строки, визначенні діючим законодавством та їх виробниками.

2.8. Проведення ТО вогнегасників здійснюється працівниками ПТОВ, які зазначені у відомостях про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів. Кількість виконавців робіт повинна становити не менше 2 осіб.

2.9. Гарантійний термін експлуатації встановлюється **Учасником** впродовж 12 місяців та зазначається в паспорті і на маркуванні вогнегасника. ***(надати гарантійний лист)***

2.10. **Учасник** гарантує працездатний стан та безвідмовну роботу вогнегасників після надання послуг ТО за умови їх належної експлуатації, та для підтвердження у разі потреби, надає гарантійний лист.

2.11. На вимогу Замовника, **Учасник** при надані послуг надає документи, які засвідчують якісні, технічні характеристики вогнегасних речовин, його походження (сертифікати відповідності, паспорти якості, технічних паспортів, санітарно-епідеміологічних та гігієнічних висновків та інших відповідних документів, передбачених законодавством для речовин даного виду). ***(надати гарантійний лист)***

2.12. Технічне опосвідчення корпусів вогнегасників та гідравлічні випробування балонів проводяться у разі потреби або після закінчення терміну служби вогнегасника згідно його паспорту, з подальшим процесом вибраковки.

2.13. Після закінчення проведення ТО вогнегасників проводиться маркування їх, а саме: на корпусах балонів спеціалістами **Учасника** прикріплюється етикетка встановленого зразка, на якій зазначається:

- назва, юридична адреса, телефон **Учасника**;

- номер ліцензії організації, на право проведення робіт з ТО вогнегасників;

- номер посвідчення безпосередньо виконавця організації, що проводила ці роботи;

- дата проведеного й дата наступного діагностування та ТО.

2.14. У разі виявлення недоліків по якості наданих послуг **Учасник** повинен усунути їх за власний рахунок у термін 5 (п’ять) робочих днів від дати подання письмової заявки від Замовника.

2.15. У разі, якщо вогнегасник технічно не відповідає діючим вимогам (наприклад, порушена герметичність балону, корпус не пройшов технічне опосвідчення або закінчився термін експлуатації тощо), **Учасник** повинен скласти дефектний акт на такі вогнегасники із зазначенням причини непридатності та передати його Замовнику.

2.16. При наданні послуг **Учасник** зобов'язаний дотримуватися:

- вимог Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів, що регулюють ТО вогнегасників;

- вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки та екології;

- погоджених термінів виконання послуг згідно з графіком надання послуг щодо ТО вогнегасників.

**3. Заключні положення**

3.1. **Учасник** у складі цінової пропозиції визначає ціну на проведення технічного обслуговування вогнегасників з урахуванням всіх трудовитрат, необхідних погоджень, зборів, мита та інших платежів, вартість запасних частин (у разі їх заміни) та матеріалів, необхідних дляпроведення технічного діагностування, ремонту, технічного опосвідчення, перезарядки, вибраковки та маркування проведення технічного обслуговування вогнегасників наведених в п.1.5.

3.2. Пропозиції вартості ТО вогнегасників готуються **Учасником** танадаються **Замовнику.**

3.3. У складі своєї пропозиції **Учасник** повинен надати копію ліцензії, виданої йому уповноваженим органом, на виконання робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), дійсну на період надання послуг.

3.4. Можливо надання **Учасником** довідки у довільній формі з посиланням на інформацію на Веб-сайті відповідного органу ліцензування, де міститься інформація щодо наявності у **Учасника** права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (наявності дозволу), або інформації у іншому вигляді, яка підтвердить наявність такої ліцензії.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 17 211,40 грн. (сімнадцять тисяч двісті одинадцять гривень 40 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.