**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

## 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Закупівля послуг, пов’язаних з технічним обслуговування та ремонтом автомобіля марки FORD моделі FUSION, за кодом ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2025-09-29-003588-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: **Закупівля послуг, пов’язаних з технічним обслуговування та ремонтом автомобіля марки FORD моделі FUSION, за кодом ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  **(товар, роботи, послуги)** | **Одиниця**  **виміру** | **Кiлькість** |
| **1.** | **Послуги, пов’язані з технічним обслуговування та ремонтом автомобіля марки FORD моделі FUSION,** *у складі:* | **посл.** | **1** |
| 1.1 | Фреон R134a 13,6 (за 1 кг) | кг | 0,6 |
| 1.2 | Масло компресора кондиціонера 200 ml | шт | 0,05 |
| 1.3 | Тонувальна плівка LLumar ATR 15 CH | м2 | 5 |
| 1.4 | Комплект склоочисників Mondeo 14-/Fusion USA  14- RH+LH 2 ШТ 680MM | шт | 1 |
| 1.5 | Гальмівна рідина 1л Dot 4 LV | шт | 1 |
| 1.6 | Антифриз POAT жовто-зелений 1л концентрат -37 | шт | 5 |
| 1.7 | Вода дистильована 5л | шт | 1 |
| 1.8 | Рідина трансмісійна MERCON LV 5Q ( 4,73l ) C-ML5 | шт | 1 |
| 1.9 | Мастило синтетичне Magnatec 5W-20 208L (1 літр) | л | 7 |
| 1.10 | Фільтр масляний FL910S | шт | 1 |
| 1.11 | Зливна пробка масла DOHC "Mondeo2007-/Focus 2011-" | шт | 1 |
| 1.12 | Фільтр повітряний "Mondeo 2014 (CNG)" | шт | 1 |
| 1.13 | Фільтр салона Fusion USA WIX | шт | 1 |
| 1.14 | Активна піна Magic Gold 20л | шт | 0,02 |
| 1.15 | Очисник Loctite 7023 (400 мл) | шт | 1 |
| 1.16 | Грузик на клейкій стрічці Aluminium SLIM (60 гр.) | шт | 8 |
| 1.17 | Фара головного світла права "Fusion 2014-" | шт | 1 |
| 1.18 | Фара головного світла ліва "Fusion 2014-" | шт | 1 |
| 1.19 | Діагностика з допомогою IDS | норм/год | 0,3 |
| 1.20 | Діагностика кондиціонера з пусканням фреону | норм/год | 0,8 |
| 1.21 | Діагностика ходової частини | норм/год | 0,5 |
| 1.22 | Перевірка рівнів технологічних рідин | норм/год | 0,3 |
| 1.23 | Свічки запалювання зняття/встановлення(всі) | норм/год | 0,8 |
| 1.24 | Компресія в двигуні – перевірка | норм/год | 0,7 |
| 1.25 | Шиномонтаж балансування 4- колеса | норм/год | 2 |
| 1.26 | Хімчистка салону | норм/год | 12 |
| 1.27 | Тонування автомобіля повне | норм/год | 5 |
| 1.28 | Моторна олива та фільтр -заміна | норм/год | 0,7 |
| 1.29 | Заміна повітряного фільтру | норм/год | 0,2 |
| 1.30 | Заміна фільтра салону | норм/год | 0,3 |
| 1.31 | Злиття/заливання охолоджувальної рідини | норм/год | 0,8 |
| 1.32 | Заміна гальмівної рідини | норм/год | 0,8 |
| 1.33 | Трансмісійна рідина коробки передач заміна | норм/год | 1,5 |
| 1.34 | Передні щітки склоочисника - заміна | норм/год | 0,1 |
| 1.35 | Мийка технічна Фієста,Фьюжн,Фокус | норм/год | 0,3 |
| 1.36 | Бампер передній - зняття і встановлення | норм/год | 1,5 |
| 1.37 | Фара передня ліва - зняття та встановлення | норм/год | 0,3 |
| 1.38 | Фара передня права - зняття та встановлення | норм/год | 0,3 |

Товар повинен відповідати вимогам:

Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644-VІІ «Про санкції»;

Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;

підпункту 4 пункту 2 частини першої Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2014 року № 829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», згідно з якими заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російською Федерацією, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством.

**Умови надання послуг:**

1. Якість продукції та наданих послуг повинна відповідати всім вимогам законів та нормативних актів, міжнародних стандартів якості і стандартам якості, вимогам Законів України «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про захист прав споживачів», Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615, порядку їх проведення, визначеному Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102.

2. Для скорочення експлуатаційних витрат Замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності згідно з вимогами чинного законодавства (стаття 5 Закону України «Про публічні закупівлі»), СТО повинна розміщуватися в м. Києві або в Київській області на відстані надання послуг – не більше 15 км (за найкоротшим маршрутом по дорогам загального користування) від місцезнаходження автомобіля Замовника (м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28) та мати зручні під’їзди з вулиці.

3. При проведенні ремонту і технічного обслуговування автомобіля учасник повинен використовувати запчастини, вартість яких повинна бути врахована при формуванні ціни пропозиції.

4. При наданні послуг відповідно до укладеного договору виконавцем використовуються запасні частини (вузли, агрегати, матеріали тощо), які не були у вживанні (нові), оригінальні (або їх еквіваленти) та сертифіковані відповідно до вимог законодавства України.

Гарантійний строк на запасні частини (вузли, агрегати, матеріали тощо), які були використані під час надання послуг, встановлюється у відповідності з вимогами заводу – виробника, але не меншим за встановлений відповідними нормативними документами України.

5. Замовнику має бути надана можливість здійснення контролю шляхом присутності свого представника при проведенні ремонту автомобіля та встановлення запасних частин у відповідності до вимог Замовника.

6. Учасник повинен надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 142 269,51 грн. (сто сорок дві тисячі двісті шістдесят дев’ять гривень 51 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.07.2025 № 300.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.